Подоконники пвх: преимущества и их монтаж
	Подоконники ПВХ являются обыденной частью интерьера и невозможно представить себе дизайн комнаты без этого элемента. Помимо того, что они выполняют функциональную задачу – защиту от холода, они еще и могут быть полочкой для цветов, книг, дисков и прочего. Все зависит от масштабов вашей фантазии.
	Но бывают случаи, когда старый подоконник потерял свои эстетические качества и его нужно заменить. В таком случае, лучше всего обратиться к специалистам в своем деле – компании «ПластЭК» в городе Красноярск.
Преимущества
 	В наши дни они могут быть бетонные, деревянные, каменные, но почему же большинство людей предпочитают пластиковые? Давайте рассмотрим их преимущества:
· самая доступная цена на строительном рынке;
· удовлетворительные теплоизоляционные характеристики;
· водонепроницаемость;
· устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
· стойкость к открытому огню;
· продолжительный срок эксплуатации;
· хорошая жесткость и прочность.
Установка подоконника ПВХ
	Подоконники ПВХ устанавливают в нескольких случаях:
· при замене старого такого же компонента;
· при монтаже к деревянному окну;
· установка на балконе после отделочных работ.
	Наиболее часто этот процесс происходит с ПВХ окнами, так как они наиболее распространены и востребованы, поэтому рассмотрим план проведения такого мероприятия.
Процесс установки
	Процесс установки рекомендуется выполнять вдвоем, а последовательность действий будет иметь такую последовательность:
1. снимаются габаритные размеры подоконника ПВХ. Требуется определить размер от рамы до стены. Для более точной разметки поднесем его к месту установки;
2. обрезание лишнего. С помощью электрического лобзика отпиливаются лишние части, для работы лучше применять пилочку по металлу;
3. монтаж. Внизу окна располагается подставочный профиль, в который и устанавливаем элемент;
4. процесс выравнивания. С помощью гидравлического уровня и деревяшек выставляем горизонталь, на этом этапе нужно проследить, чтобы подоконник не прогибался;
5. запенивание монтажной пеной. Начинается процесс возле подставочного профиля, затем переходят к деревянным опорам и заканчивают заполнением щелей у стен;
6. заключительные работы. Их можно отнести к косметическому виду, так как на этом этапе срезается выступающая пена, и стык окна с подоконником ПВХ обрабатывается герметиком.
	Если вам нужна качественная и быстрая установка подоконника ПВХ в Красноярске, то обращайтесь в компанию «ПластЭК».
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