	Как заменить электролит в аккумуляторе?
	Причин слабой работы аккумулятора может быть множество: утечка тока через внештатные приборы, короткое замыкание в бортовой сети, неисправность проводки или банально неправильная эксплуатация. Но если владелец автомобиля исключает одну за другой, а производительность аккумулятора остается на том же уровне, причина заключается в его недостаточной мощности, и попробовать устранить ее можно с помощью замены электролита в аккумуляторе. 
	Приступая к работе с электролитом следует соблюдать меры предосторожности: электролит является раствором серной кислоты, и очевидна необходимость использования резиновых перчаток и защитных очков, чтобы избежать неприятных последствий. 
	Замена электролита в аккумуляторе автомобиля
	Наиболее широкое распространение получили автомобильные аккумуляторы кислотно-свинцового типа, в которых используется в качестве электролита 40-60% раствор серной кислоты. Электролит в устройстве генерирует электроэнергия, отвечает за ее накопление и хранение в аккумуляторе. Замена его в аккумуляторе поможет продлить жизнь и улучшить работу устройства. Ни одна из существующих методик замены электролита не может однозначно гарантировать восстановление АКБ. Замену можно производить только в устройствах, имеющих откручивающиеся пробки, обеспечивающие возможность слить или долить электролит.
	Для замены электролита производятся последовательные действия.
1. Разрядить аккумулятор до напряжения 7В током в 5% от емкости аккумлятора. Это можно сделать, используя лампочку током около 0,5А.
2. Аккуратно слить электролит, после чего промыть дистиллированной водой емкость.
3. Залить АКБ 25% раствором гидрокарбоната натрия (соды), который является нейтрализатором серной кислоты, на три часа; 
4. После раствор сливают, заменяя на 30% раствор поваренной соли. 
5. В течении часа в нормальном режиме зарядить АКБ.
6. Слив раствор поваренной соли, следует несколько раз промыть внутренний объем дистиллированной водой.
7. Теперь заливаем 40% раствор питьевой соды и полностью заряжаем аккумулятор, затем полностью разряжаем его под максимальной нагрузкой и снова несколько раз промываем дистиллированной водой. 
8.  Последний этап-заполнение аккумулятора электролитом. Это действие следует производить при температуре не ниже 15 и не выше 30оС. Аккумулятор с электролитом зарядить в обычном режиме полностью.
 
