Как Международная Космическая Станция избегает столновения с «космическим мусором»?

По мере расширения работ в космосе вокруг Земли накапливается «космический мусор»: отработанные ступени ракет-носителей, спутники, выработавшие свой ресурс или неисправные, а также фрагменты космических аппаратов, получившиеся в результате столкновений с другими космическими объектами на орбите. Последние представляют наибольшую опасность ввиду их многочисленности и трудно предсказуемых орбит, особенно, после новых столкновений. Проблема столь серьёзна, что придумано даже название «синдром Кесслера» для этого феномена. Пока что ситуация далека от показанной в голливудском блокбастере «Гравитация», но уже сейчас центры управления полётом МКС предпринимают маневры с целью не допустить столкновения или опасного сближения дорогостоящей международной станции с «космическим мусором».

Крайний инцидент подобного рода произошёл 27 октября 2014 г. Фрагмент спутника «Космос-2251», образовавшийся после столкновения с другим объектом на орбите в 2009 году, по расчётам должен быть пройти примерно в 4 км от МКС, что по меркам космической безопасности слишком рискованно для космонавтов-астронавтов. За 6 часов до потенциального сближения была осуществлена коррекция орбиты МКС. Её скорость увеличили с помощью двигателей европейского грузовика ATV, что позволило поднять орбиту на 1 км и уменьшить вероятность столкновения с космическим обломком.

Раньше, а именно, до 2012 года, если потенциально опасный объект обнаруживали менее, чем за 24 часа до возможного сближения, экипажи занимали места в своих спускаемых аппаратах, готовились к возможному экстренному спуску на Землю и надеялись на лучшее. Затем, после 2012 года для коррекции орбиты МКС стали использовать двигатели российских грузовиков «Прогресс» (хотя в Советском Союзе эту операцию отработали ещё в 70-80 годы). Но 27 октября не было ни одного «Прогресса», пристыкованного к стыковочным узлам МКС. Поэтому и были использованы двигатели европейского грузового корабля ATV.

