Полировка автомобиля
Вы давно ездите на автомобиле, и начали замечать, что он утратил былой внешний вид. А всё дело в большом количестве царапин и мелких сколов, которые зачастую даже не видны. В повреждениях скопилась грязи и пыль, и краска потеряла лоск и глубину цвета.
Красивее Ваша машина со временем не становится. Можно решить проблему попросту перекрасив машину. Цвет обновите и от дефектов избавитесь – машина засияет. Но задумайтесь о цене, покраска одной детали стоит минимум 4–5 тысяч гривен, а это капот, двери, крылья, багажник, бампер…
Есть альтернатива — полировка автомобиля, она поможет вернуть цвет и красоту. По технологическому принципу обработки лакокрасочной поверхности применяют два вида воздействия: абразивная, она же восстановительная и защитная.
[bookmark: _GoBack]Восстановительная полировка избавит от царапин и сколов, которые могут привести к коррозии, злейшему врагу металла. Можно удалить различные потертости, полосы, пятна. Обработка проводится абразивными пастами, снимая тончайший слой покрытия. Для заводского лака удаляемый слой незначительный.
Защитная полировка проводится нанесением специального состава из синтетических веществ и воска, для сглаживания неровностей, но в основном проводится для защиты лакокрасочного покрытия от воздействия окружающей среды. В процессе работы абразивы не используются, и это подходит для новых автомобилей, чтобы предотвратить мелкие повреждения.
В итоге вернётся прежняя глубина цвета, новый защитный слой будет препятствовать налипанию грязи и защищать от воды, ультрафиолета, мелких царапин. На длительное время сохраняется Ваш кузов и как следствие — деньги.
 
 
Для чего проводят полировку лакокрасочного покрытия?
После выхода с конвейера ЛКП неизбежно подвергается активному воздействию окружающей среды. Это грязь, погодные условия, колебания температур и многое другое. Разрушительны и механические воздействия, вибрации, удары и многое другое. Придется иметь дело с царапинами и повреждениями, потерей цвета краски.
Типы повреждения лакокрасочного покрытия:
- птичий помет при длительном воздействии даёт разрушительный эффект. Содержащаяся в нем мочевина является очень кислой средой и способна разрушить покрытие до грунтовки.
- появление локальных пятен различных оттенков может вызвать промышленная пыль.
- неравномерное обесцвечивание краски происходит под воздействием ультрафиолета.
- при мойке используются щелочные составы, да и сама вода жёсткая из-за различных примесей солей, это приводит к химическому воздействию на верхние слои покрытия, что разъедает его. В дальнейшем имеем потерю цвета и блеска.
- разного рода механические воздействия, такие как: езда сквозь кустарник, халатное отношение при мойке и многое другое, приводят к царапинам и сколам.
Для ликвидации дефектов, продления службы лакокрасочного покрытия и предупреждения возникновения ржавчины успешно применяется именно полировка.
5 причин для выбора СТО «Компания»
СТО «Компания» имеет многолетний опыт в предоставлении услуг по полировке автомобилей, таких как:
- проведение подготовительных работ над поверхностью кузова перед полировкой;
- восстановительная полировка с применением абразивных паст;
- эпоксидная полировка – при работе используется спец состав из полимерных и эпоксидных смол, такой метод обработки является экономичным и обеспечивает защиту до шести месяцев;
- полировка «Жидким стеклом» Willson Body Glass Guard – данный состав обладает высокими гидрофобными свойствами, что обеспечивает сохранение цвета и блеска в течение года и более;
- керамическая полировка – применяются новейшие составы Ceramic Pro Light и Ceramic Pro 9H на основе нанокерамики, в результате возрастает толщина и твердость исходного покрытия, этот метод обработки является защитой Премиум класса.
При выполнении работ мы применяем только проверенные материалы известных мировых производителей и профессиональное оборудование, что обеспечивает высокую эффективность.
Записаться на полировку ЛКП Вашей машины можно прямо сейчас по указанному на сайте телефону.
 
Тонкости полировки кузова автомобиля от СТО «Компания».
Квалифицированные специалисты СТО «Компания» предложат Вам подходящий тип полировка в зависимости от состояния лакокрасочного покрытия.
 Защитная полировка будет рекомендована после восстановительной, в качестве профилактического мероприятия, или же если видимые повреждения отсутствуют. Использовать защитные составы особенно необходимо во время максимального воздействия на автомобиль вредных факторов: обилие солнечных дней несут много ультрафиолета, дождливые периоды приводят к частому мытью, а это щелочные растворы, зимний и весенний периоды обуславливают воздействие песком и солью. Грамотный подбор полироли может полностью нейтрализовать все вышеперечисленные факторы. Вследствие этого машина приобретает действенную защиту в виде водоотталкивающего слоя, даже грязь будет легко удаляться бесконтактной мойкой меной.
В случае видимых повреждений лакокрасочного покрытия СТО «Компания» может предложить несколько видов полировки в зависимости от силы воздействия вредных факторов:
- мягкая полировка – применяют финишную пасту, это метод для устранения мелких дефектов: неровности покрытия, помутнение краски, оксидные отложения.
- абразивная полировка – происходит удаление нескольких микрон лакового покрытия, этого достаточно, чтобы избавиться от большинства трещин и неровностей, которые уже стали видны глазу.
Приоритетом для СТО «Компания» является бережный подход к автомобилям и качественное выполнение полировочных работ. Поэтому все работы выполняться исключительно квалифицированными специалистами на профессиональном оборудовании, с применением новейших полирующий составов известных брендов.
 

