Назначения наливного пола:
· Основное значение – качественное выравнивание бетонных перекрытий с дальнейшим его покрытием. Наливной пол используют во время ремонта и строительства всех видов зданий: от жилых до административных.
· Убирает неровные поверхности, что позволяет вам получить отличный результат, так же, используя наливной пол, вы забудете о перепадах основания отрезком 3-30 мм.
Что представляют собой наливные полы, и что вы получите, используя их?
· созданы с помощью определенных видов цемента и полимерных добавок
· смесь достаточно подвижна и хорошо растекается
· высокую прочность
· прочность, при которой вы сможете наслаждаться полом уже через 8 часов
· вы легко сможете воспользоваться насосом для перекачки смеси
· повышенную адгезию к основанию
· вы ощутите изумительную гладкость поверхности, без единой трещины
· экономию времени и комфортные условия при проведении ремонта
Из чего состоят наливные полы?
Для создания данного вида пола используют цементную основу, добавляя качественные полимерные добавки.
КАК ПРИГОТОВИТЬ И ПРИМЕНИТЬ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Чтобы качественно приготовить раствор, вам необходимо:
· выбрать удобную для использования и перемешивания емкость, согласно пропорциям, указанным на упаковке, добавить воду с температурой от 20 до 25 градусов
· не спеша добавить сухую смесь, перемешивая 3-4 минуты (смесь перемешивать дрелью с насадкой или вручную)
· оставить раствор на 5 минут
· снова перемешиваем раствор 2 минуты
Применяя наливные полы, мы вам рекомендуем:
· применять, чтобы выровнять бетонные и цементно-песчаные основания, прочность которых равна 150 кг/см²;
· тщательно очищать основания, убирая все для очистки сцепления раствора (краску, смолу, остатки мусора);
· сделать хороший грунт для поверхности, используя слой «Универсальной» грунтовки и сушить от 2 до 4 часов;
· для того чтоб убрать напряжение на половых стыках, советуем вам использовать демпферную ленту вдоль уровня стен; после того, как она высохнет, выступающую часть стоит удалить;
· во время работы используйте зафиксированные на необходимом месте «маяки»;
· когда залили пол, используйте валик с длинными шипами, для прохождения по раствору и снятию ненужных пузырей;
· не дайте проникнуть прямым солнечным лучам и сквознякам в течение 2 дней после укладки.
ВАЖНО!
Чтобы получить желаемый результат и гарантируемое качество вы должны следовать всем правилам, указанным в инструкции, а так же точно придерживаться пропорций, времени выполнения процедур и их порядка. 
Избегать контакта с детьми. Не дайте веществу попасть на вашу кожу, используйте перчатки и закрытую одежду. Если что-то попало в глаза, срочно промойте их под холодной водой.
Техническое описание
Необходимый размер слоя                                              3-30 мм
Прочность при сжатии (после 28 суток)                       более 15 МПа          
Адгезия к основания из бетона                                      более 6 кг на кв.см
Перемешивать в течение                                                10 минут 
Раствор может стоять                                                      более 40 минут
Ходить по поверхности возможно                                 после 6-8 часов
Температура для работы (min.)                                      +5° С
Материал расходуется                                                     16 кг сухая смесь для 1 кв.м., если    
                                                                                            толщина слоя 1см            
Воды расходуется                                                            5-5,5 л для 25 кг сухой смеси
Время хранения                                                                6 месяцев от даты изготовления 
                                                                                            (дату изготовления смотреть на мешке)                  


