Как не совершать ошибки, выбирая розетки.
Ремонт готов, осталось дело за малым – выбор розеток. Что сложного, скажете вы? Значит, еще не столкнулись с такой проблемой, когда не подходит розетка, а с нашими советами и вовсе избежите:
- прежде чем установить розетку, определитесь с  местом положения, чтобы после установки мебели розетка оставалась доступной;
- под все дивайсы, на которых есть заземление (евровилка), нужно ставить евророзетки;
- при выборе розетки, нужно учитывать мощность гаджетов, чтобы розетка не плавилась и не горела – во избежание замыкания;
- если на розетке не подключить заземление, то может пробивать ток –  это опасно для жизни;
- закрытые розетки применяют для помещения с повышенной влажностью или повышенным пылесодержанием;
- для детской комнаты лучше розетки с крышечками, для защиты от несчастного случая;
- на кухне удобно поставить розетки, которые выталкивают вилки, для удобства перемены включения электроприборов;
- для занятых людей удобно поставить розетку с таймером отключения, тем самым не привязывая себя к определенному делу;
- для функциональности удобно поставить розетку под четыре вилки.

Как принять новостройку у застройщика. На что обратить внимание.
       Чтобы принять квартиру в новостройке у застройщика, нужно составить акт приема-передачи, где по пунктам указать стоимость квартиры после обмеров, адрес дома и номер квартиры, а так же обратить внимание на детали, чтобы избежать  ошибок:
- производить осмотр в светлое время суток, потому что лампочек в квартире скорей всего нет;
- взять с собой  уровень, для проверки ровности углов и стен;
- проверьте с помощью уровня правильную установку окон, а также, задута ли монтажная пена;
- проведите визуальный осмотр стен и потолков, дабы исключить трещины;
- проверьте входную дверь  на наличие замков;
- наличие гидроизоляции в ванной;
- проверьте  вытяжки на наличие тяги, с помощью подожженной бумаги;
- с помощью правила проверьте уровень и ровность пола;
- проверьте, чтобы не было на стенах наплывов от бетона;
- рулеткой проверьте размер комнат по диагонали, стены должны быть симметричны, иначе при установке мебели будут проблемы.
      Если вы не уверены в своей компетенции, пригласите независимого специалиста.  

Как принять ремонтные работы у строителей.
      Как правильно принять ремонтные работы у строителей? Правильно, поэтапно, внимательно просматривая промежуточные этапы работ:
- проверяйте однотонность покраски;
- проверьте,  равномерно ли прилегает дверное полотно к четверти коробки после ремонта;
- нет ли трещин между фризом, потолком и стеной;
- проверьте, чтобы между обоями не было зазоров,  и  сходился рисунок;
- проверьте качество штукатурки, простучав поверхности – если звук пустой, значит, штукатурка уже отстала от стены;
- если по шпаклеванной стене провести рукой, и она станет белой, значит, стены не грунтовали;
- приоткройте дверь,  если она сама открывается или закрывается – значит стоит не по уровню;
- если пройдя по ламинату, вы заметили, что он прогибается – значит, неровная стяжка;
- трещины на стяжке говорят о том, что не выдержана технология процесса;
- проверьте все розетки с помощью зарядки к мобильному телефону;
- не расплачивайтесь за проведенные работы, соглашаясь, что потом исправят недоработки.
 И помните – уровень и правило, главные ваши помощники.

Какие моменты учесть в ремонте, чтобы потом экономить.
      Если при ремонте учесть высокотехнологические инновационные технологии, впоследствии можно значительно экономить на коммуналке:
- если вместо одной 100 Вт лампочки, поставить четыре 5 Вт LED лампы по периметру комнаты, все помещение будет хорошо освещено, плюс экономия электричества в пять раз;
- замените старый унитаз современным, вы уменьшите потребление воды;
- если поставить хорошие фильтры для воды, улучшится качество питьевой воды и не будет налета в водонагревательных приборах, что увеличит срок их эксплуатации;
- приобретите выключатели с регуляторами яркости, это поможет не только регулировать освещение, но и экономить;
- поставьте «аквасторож» - эта система защиты при протечке заблокирует подачу холодной и горячей воды, тем самым защитит ваше имущество от порчи;
- если в квартире стоит индивидуальное отопление, установите регуляторы, чтобы поддерживать комфортную температуру в квартире, когда вы дома и экономить, когда вас нет;
-  поставьте зонный электрический счетчик, так вы можете сэкономить, например, стирая в ночное время и т.д.

Ошибки, совершаемые при капитальном ремонте.
         Затеяв капитальный ремонт, как в новостройке, так и во вторичном жилье, лучше все продумать до мелочей, дабы избежать распространенных ошибок:
- в новостройке лучше капитальный ремонт провести года через три, когда произойдет усадка дома;
- готовя квартиру под продажу, не делайте экстравагантной перепланировки, будет сложнее продать;
- нужно четко понимать, что перепланировкой является снос стены, замена отопления,   замена полов,  и нужно согласование в соответствующих органах;
- прежде чем устанавливать розетки и выключатели, нарисуйте план, чтобы при расстановке мебели не пришлось повторно штробить стены;
- стремясь к эстетичному дизайну, часто закрывают водопроводные и отопительные трубы, что при аварийной ситуации усложняет к ним доступ, и придется испортить ремонт (поломать стены и т.д.);
- напольные покрытия лучше выбирать одновременно и готовить подложку, исходя из толщины будущего пола, чтобы не было больших перепадов в комнатах.

Ошибки при монтаже гипсокартона.
     Обшивка стен гипсокартоном и установка гипсокартонных систем - самый простой и удобный способ выровнять поверхность и воплотить дизайнерские решения. Мы разберем самые распространенные ошибки при монтаже:
- в ванную комнату выбирайте  влагостойкий гипсокартон, чтобы ошибка не повлекла за собой деформацию стен;
- каркас под гипсокартонную систему нужно ставить с помощью угольника, иначе при установке мебели будут зазоры;
- для облицовки камина используйте огнеупорный гипсокартон;
- если у вас провис потолок, скорей всего вы зашили потолок гипсокартонном для стен, а не облегченным потолочным;
- если стена состоит из многих кусков гипсокартона, ставьте его в шахматном порядке для симметрии и прочности;
- при бескаркасном монтаже  гипсокартона вам тяжело его приклеить – возможно,  клей слишком густой, разбавьте его;
- каркас не по уровню или плохо закрепленные П-образки спровоцируют провисание потолка. 

Ошибки при ремонте ванной комнаты.
      Решили сделать ремонт в ванной комнате, но не учли площадь пространства или не рассчитали бюджет? Наши советы помогут избежать распространенных ошибок:
- нужно выбирать влагостойкие материалы для ремонта ванной комнаты;
- прежде чем покупать краны, смесители - продумайте, чтобы они сочетались между собой  и были в стилистике всего ремонта;
- если стены в ванной комнате будете красить, обязательно подготовьте поверхность – помойте, высушите, уберите шелушения;
- если ванная комната небольшая, лучше положить светлую и большую плитку, так визуально расширится пространство;
- не нужно монтировать в ванной ламинат – это недолговечно;
- обои в ванной комнате можно клеить при условии хорошей вентилируемости помещения, иначе ремонт вскоре придется повторить;
- нельзя освещать ванную комнату лампой без плафона, пар при купании  подымится, возможно, замыкание;
- полотенцесушитель лучше выбирать из нержавеющей стали, при повышенной влажности он не покроется ржавчиной.


Ошибки при штукатурке стен.
Как штукатурить стены, вроде бы все знают, но и здесь есть много подводных камней, с которыми мы с вами разберемся:
- в ванной комнате нельзя штукатурить гипсовыми смесями, они боятся влаги;
- чтобы была ровная поверхность нужно ставить маяки по нитке или по лазеру;
- под гипсовые штукатурки нужно ставить маяки на расстоянии 120-150 см, чтобы раствор не успевал схватываться раньше времени;
- если толстый слой штукатурки (более 5 см), то желательно штукатурить за два раза, чтобы соблюсти технологический процесс;
- при штукатурке цементно-песчаной смесью, добавляйте пару капель жидкого мыла, раствор будет более эластичным;
- не смешивайте разные виды штукатурок, после застывания она будет лопаться;
- гипсовую штукатурку тщательно перемешивайте, иначе от комочков при стягивании будут полосы;
- при штукатурке бетонных стен нужно грунтовать грунтовкой «бетоноконтакт», иначе после высыхания штукатурка отслоится от бетона;
- при штукатурке стен нужно подстилать на пол клеенку, иначе если штукатурка застынет, будут проблемы с уборкой. 

Перепланировка квартиры, что можно и что нельзя делать.
       Перепланировка квартиры - очень серьезное мероприятие, и чтобы избежать серьезных последствий, нужно учесть все нюансы. Прежде чем сделать перепланировку, в первую очередь нужно получить все согласования.
     А наши советы помогут вам не совершить ошибки:
- детально продумайте  перепланировку, чтобы не менять этапы строительства в процессе - это всегда дорогостояще;   
- прежде чем снести стену, проверьте, не несущая ли она, ведь это может привести к аварийности дома;
- не замуровывайте в стену стояки газовых труб, иначе при аварийно-ремонтных работах к ним не будет доступа;
- санузел лучше увеличить за счет коридора, так как над жилыми комнатами соседей, в случае затопления последних, придется все возместить;
- при перепланировке  поменяйте алюминиевую электропроводку на медную, алюминий плохой проводник тока;
- не делайте из больших комнат, несколько маленьких, так как теряется естественная освещенность и эргономичность пространства;
- не опускайте низко потолки - это приведет к визуальному уменьшению пространства.


Правильная последовательность ремонта квартиры.
Очень важна правильная последовательность ремонта квартиры, во избежание задержки ремонта на неопределенный срок и дополнительных затрат.  Придерживаясь наших советов, вы значительно облегчите этот трудоемкий процесс:
- составьте детальный план ремонта – это позволит просчитать смету;
- начните с монтажа электропроводки и водопровода, чтобы не штробить уже готовые стены и потолки;
- начните ремонт с дальних комнат, так  вы сохраните свежесть ремонта в проходных комнатах;
- начните ремонт с потолков, чтобы потом на отделанные стены не сыпалась пыль;
- только после отделки стен приступайте к откосам, так вы будете знать точный размер откоса;
- при отделке стен подоконники ставьте в последнюю очередь, так вы не запачкаете их грунтовкой и шпаклевкой;
-  стяжку нужно заливать после малярных работ, чтобы напольное покрытие положить на чистую поверхность;
- клейте обои после покраски потолка, чтобы обои оставались чистыми;
- комнату,  в которой закончили ремонт, закройте плотно полиэтиленовой пленкой, так мебель и сама комната не запылятся.


Распространенные ошибки в коммуникации между заказчиками и рабочими.
       Часто мы остаемся недовольны работой строителей. Это происходит потому, что часто мы не понимаем,  друг друга и  обсуждаем  конечный результат, а не его технологический процесс. Этих ошибок можно избежать, коммуницируя друг с другом на протяжении ремонта:
- самая большая ошибка - нанять рабочих, о которых не собрали отзывы;
- изначально нужно обсудить стоимость и сроки, чтобы в процессе не возникало «сюрпризов»;
- нужно предоставить рабочим чертежи проекта;
- обсудить заранее количество стройматериалов;
- распланировать вместе с рабочими очередность работ;
- обговорить часы работы, согласованные с соседями;
- не торопить строителей, во избежание нарушения технологии процесса;
- не экономить за счет качества материалов;
- соблюдать обоюдную пунктуальность.
Благодаря этим правилам и обсуждая с рабочими, каждый этап ремонта, вы сбережете и нервы, и не потратите дополнительных средств. 

Распространенные ошибки в освещении.
     Освещение очень важная составляющая жилья. В выборе освещения много нюансов,  если их не учесть – практическая функция нивелируется, и жизнь в такой квартире не будет комфортной. Мы поможем избежать самых распространенных ошибок:
- не закрывайте доступ к естественному освещению в помещении, иначе пространство будет неуютным и будет давить на вас;
- правильно подобрав люстру, подходящую под дизайн комнаты, можно не только преобразить пространство, но и решить вопрос с локальной освещенностью;  
- при покупке осветительных приборов нужно учесть квадратуру помещения, чтобы освещение было достаточным;
- очень важно определить мощность осветительных приборов, чтобы не было слишком ярко и наоборот – считайте из расчета 15 Вт на 1 кв. метр;
- если потолки высокие, нужно больше света, так как такие потолки свет «съедают»;
- если потолки темные, то и света нужно больше, иначе комната будет тускло освещена;
- комната с хорошим естественным освещением, не требует мощного освещения;
- при использовании галогеновых ламп не забудьте установить диммер – так вы уменьшите потребление электроэнергии и сможете регулировать яркость освещения. 

Распространенные ошибки ремонта квартиры.
         При ремонте квартиры мы часто совершаем ошибки, которые влекут за собой дополнительные расходы. Ведь если не продумать заранее и не составить план ремонта, придется что-то переделывать, а именно:
- установили перегородки или сломали стены, а потом оказалось, что не входит по размеру мебель (кровать, шифоньер и т.д.), лучше продумать и начертить заранее, учтя все работы и расстановку мебели;
- не продумали заранее и не предусмотрели электропроводку, что повлекло за собой перегруз автомата в электросчетчике;
- не выровняли пол, из-за чего качается стол и стулья на неровной поверхности;
- не прогрунтовали стены под оклейку обоев, через некоторое время обои отошли;
- выбрали неправильный клей для плитки, из-за этого плитка отстала от поверхности;
- забили короткие дюбеля в крепление карниза, из-за чего карнизы постоянно обрываются;
- поместите розетки вне зоны досягаемости, что обнаружилось после расстановки мебели;
- заказали двери без учета неровности стен, пришлось ровнять стены – отнялось 10 см на дверное полотно;
- после установки пластиковых окон не провели герметизацию швов строительной пеной, оказалось, что через  щели проходит влага и гуляет воздух.

Распространенные ошибки при стяжке пола.
      Прежде чем положить напольное покрытие, нужна основа или стяжка полов. От качества стяжки зависит ровность, высота пола, но здесь много тонкостей:
- если цементно-песчаная стяжка после высыхания полопалась,  скорее всего, она быстро высыхала;
- если после стяжки поверхность неровная, значит неправильно, были поставлены маяки;
- если стяжка высохла ямками, значит в растворе много воды;
- нельзя лить стяжку два раза в один день, будет большая трещина по всей поверхности;
- нельзя стяжку заливать без сетки, не будет монолита (целостности) поверхности;
- желательно заливать стяжку по современным технологиям, они более качественные, эластичней, выносливее;
- при заливке стяжки приподнимайте сетку от основания на 2-3 см, чтобы сетка оказалась в стяжке, а не под ней;
- основу под теплый пол заливайте смесью со специальными добавками, для пластичности;
- если по стяжке пошли неровности и трещины, можно устранить этот недостаток самовыравнивающейся смесью.



Распространенные ошибки при косметическом ремонте.
Иногда нам просто хочется освежить ремонт, но мы не понимаем всего объема работ, с которым придется столкнуться и мы совершаем ошибки, превращающие косметический ремонт  в капитальный:
- прежде чем закупать стройматериалы, распишите, чтобы вы хотели обновить и пропишите по пунктам, какие работы нужно провести;
- реально оцените свои силы, иногда какие-то работы лучше заказать у профессиональных строителей;
- перед покраской потолка пропылесосьте его, чтобы краска не отслаивалась от грязи;
- прежде чем красить двери, заклейте малярным скотчем металлические части (навесы, ручки) и стекла;
- торцы дверей красьте очень тонким слоем или не красьте совсем, слои нарастают, и двери плохо закрываются;
- работы всегда нужно начинать с потолка , потом стены и пол в конце, чтобы ремонт оставался свежим;
- при покраске масляной краской открывайте окна, чтобы не было химического отравления;
- чтобы клей хорошо развелся и не взялся комками, всыпайте его постепенно, размешивая палкой;
- чтобы обои хорошо снимались, промочите их мыльной, теплой водой, прокатав валиком и дайте постоять.


Распространенные ошибки при укладке половой плитки.
       Вы определились, что на пол положите плитку? Укладка плитки требует придерживаться правильной технологии, мы разберем самые часто совершаемые ошибки:
- если по плитке постучать и там ощущается пустота – значит, неравномерно положена смесь, такая плитка может лопаться;
- если плитка из керамогранита после мытья оказалась в пятнах, значит при укладке раствор  был положен не равномерно;
- для теплого пола плитку нужно положить на специальный клей, иначе при нагревании она отойдет;
- при укладке плитке на пол проверьте уровень, если он показывает неправильно, а вы на него ориентируетесь, будет уклон;
- если на теплый пол положить плитку с маленькими швами, то после нагревания она расширится и отстанет от пола;
-  нельзя перемешивать разные виды клея для пола – он потеряет свои свойства или свернется;
-  нельзя уложить при укладке большой слой смеси на плитку, при высыхании смесь усаживается, и появляются неровности;
- при резке плитки болгаркой нужно использовать защитные очки во избежание попадания мелких частей в глаза.

Распространенные ошибки при монтаже потолков.
Сейчас не нужно белить мелом или известью потолки, ведь технологии продвинулись вперед и отделка потолков не исключение. Если вы уже выбрали вид отделки потолка, почитайте наши советы, они помогут не совершить  ошибок:
- потолки нужно штукатурить с использованием синтетической сетки, чтобы был монолит, и не было трещин;
-  если вы выбрали натяжной потолок, лучше пригласите специалистов для монтажа – сложный технологический процесс с использованием газовой пушки;
- если вы выбрали натяжной потолок, не забудьте под него выровнять стены, чтобы не было зазоров между планкой и стеной;
- не нужно устанавливать пластиковые потолки в жилых комнатах – это не экологично, лучше установить их ванной или кладовой ;
- при монтаже гипсокартонного потолка используйте облегченный потолочный гипсокартон, иначе потолок может провиснуть;
- не собирайте каркас под потолок из деревянного бруса, дерево может поменять свою структуру и могут появиться неровности;
- потолок из вагонки можно использовать как интересное дизайнерское решение.

Распространенные ошибки при шпаклевании.
Ремонтные работы на финишном этапе, остается покраска стен или оклейка их обоями. Подготовить стены можно с помощью шпаклевки, но, не зная нюансов можно допустить много ошибок. Мы подскажем, как их избежать:
- если после шпаклевки появились рыжие пятна или полосы, значит под шпаклевкой металл (гвозди, арматура), перед шпаклевкой металл нужно красить масляной краской;
- перед шпаклевкой по гипсокартону нужно прогрунтовать поверхность, иначе шпаклевка после высыхания будет отслаиваться;
- если по шпаклевке пошли трещины на штыках гипсокартона, скорее всего на швах не положена сетка;
- после высыхания стартовой шпаклевки нужно шпателем сравнять полосы и задиры, прогрунтовать и только после этого начинать финишный слой;
-  если стена окрашена масляной краской, прошпаклевана без сетки, то шпаклевка отслоится;
-  фриз на шпаклеванную стену клеится только после грунтовки, потому что клеящая смесь плохо клеит фриз к стене из-за пыли;
- нельзя шпаклевать в холодном, сыром и непроветриваемом помещении, иначе на стенах будет грибок, который проблематично вывести.

