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Індивідуальне домашнє завдання № 1

Тема: Організаційно-правове забезпечений охорони праці в Україні

	№  Завдання
	Нормативно-правовий акт

	Обґрунтуйте засади державної політики у сфері охорони праці на основі нормативно-правового акту, що відповідає Вашому варіантові
	Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"



     Відповідно до статті 4, радіаційний  захист  під  час  використання  ядерної  енергії базується на таких основних принципах:

     не  може  бути  дозволена  жодна  діяльність,  пов'язана    з  іонізуючим  випромінюванням,  якщо  кінцева  вигода   від    такої діяльності не перевищує заподіяної нею шкоди. Адже в такому випадку розмір заподіяної шкоди не принесе очікуваного позитивного ефекту та знецінить усю вигоду.

При  використанні  ядерної енергії повенно виконуватись забезпечення мінімального рівня  утворення  радіоактивних  відходів, щоб нанести якомога  менший негативний вплив на людей і навколишнє середовище.

Також повинні виконуватись відкритість  і  доступність    інформації,    пов'язаної    з використанням ядерної енергії.


Згідно статті 5, встановлюється відповідальність за порушення  правового  режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії. Це необхідно для попередження порушень та покарання винних.

Для  укриття і захисту населення, техніки та майна  від дії радіаційного опромінення у разі радіаційної аварії, виконують створення   та   підтримання   у   справному  стані  об’єктів спеціальної  соціальної  інфраструктури,  у  тому  числі  захисних споруд,  призначених.

Позитивним моментом в законодавстві є пільги  з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке    постійно    проживає   в   30-кілометровій зоні атомних електростанцій, виконання  заходів  з  поліпшення  умов  проживання та праці населення,  яке  мешкає на означених територіях.

Для компенсації шкоди та інших негативних наслідків, законодавством передбачені компенсації. Громадяни, здоров'ю та майну яких завдано  шкоди,  зумовленої негативним впливом іонізуючого випромінювання під час використання ядерної енергії, мають право на її відшкодування в повному  обсязі відповідно до законодавства (ст. 13). Персонал  ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання,  а  також державні інспектори з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках  мають право на  соціально-економічну  компенсацію негативного впливу іонізуючого  випромінювання на їхнє   здоров'я (ст.14).

Медичне втручання з використанням іонізуючого  випромінювання здійснюється  на    загальних    умовах    застосування    методів профілактики,    діагностики    та    лікування,      встановлених законодавством про охорону здоров'я. Доза опромінення пацієнта має бути настільки низькою, наскільки це можливо для  досягнення  мети 
медичного втручання. Регламенти  медичних  втручань,  дозові  межі опромінення  пацієнтів  з  урахуванням  особливостей    конкретних медичних  втручань  встановлюються  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Статтею 16 передбачено застосування джерел  іонізуючого  випромінювання  у  медичних цілях має бути обґрунтовано  користю  для  пацієнта  порівняно  із шкодою, якої воно може завдати, а також  порівняно  з  користю  та ризиком в разі застосування альтернативних методів діагностики  та лікування.

У   сфері   безпеки використання  ядерної  енергії провадиться   міжнародне   співробітництво   та забезпечується виконання зобов’язань за  міжнародними  договорами України з питань безпеки використання ядерної  енергії  та тих, які випливають з участі України в роботі міжнародних  організацій,  що провадять діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Державні  інспектори  з  ядерної та радіаційної безпеки мають право безперешкодно  в  будь-який  час  відвідувати   підприємства, установи  та  організації,  незалежно  від  форм  власності,   для перевірки  дотримання  законодавства  про   використання   ядерної енергії,  отримувати  від   ліцензіата   чи   власника   необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань.

Державні  інспектори  з  ядерної та радіаційної безпеки наділені правами застосовувати у встановленому порядку  фінансові  санкції  до підприємств, установ,  організацій  та  підприємців  за  порушення законодавчих  актів,  норм,  правил  і  стандартів  з  ядерної  та радіаційної  безпеки  провадження  діяльності у сфері використання ядерної  енергії, щодо якої законодавством установлені вимоги щодо 
отримання   відповідного   документа   дозвільного   характеру   і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за  невиконання  чи  неналежне  виконання  умов наданих документів дозвільного характеру; обмежувати,  припиняти  чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ,  організацій,  ядерних  установок,  об’єктів  з переробки уранових  руд  та  призначених  для  поводження  з  радіоактивними 
відходами,  установок  із  джерелами  іонізуючого випромінювання в разі  порушення  ними  вимог  ядерної  та  радіаційної безпеки або неспроможності  дотримання  цих  вимог
Використання  ядерних  установок  та    джерел    іонізуючого випромінювання  на  території  України  базується  на  дозвільному принципі, тобто самотужки без документального оформлення ніхто не має права чинити дані дії.

Незалежно  від  державної експертизи, громадська експертиза безпеки ядерної установки чи об'єкта, призначеного для  поводження   з   радіоактивними   відходами, здійснюється  з  ініціативи  об'єднань  громадян, а також місцевих органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування за рахунок  їх  коштів  або  на  громадських засадах організацією чи експертами згідно з законодавством.


У   місцях   розташування   ядерної   установки  чи  об'єкта, призначених для поводження з радіоактивними відходами,  може  бути встановлено особливий режим території. У  санітарно-захисній  зоні  забороняється  розміщення  жилих будинків та громадських споруд, дитячих  та  лікувально-оздоровчих установ, а також промислових  підприємств,  об'єктів  громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов'язаних з діяльністю ядерної установки  або  об'єкта,  призначеного  для  поводження  з радіоактивними відходами.

Проведення  зборів,  мітингів,    демонстрацій    та    інших громадських заходів на території  ядерної  установки  чи  об'єкта, призначеного для  поводження  з  радіоактивними  відходами,  та  в санітарно-захисній зоні забороняється.

Скидання радіоактивних речовин в води океанів, морів,  рік  і внутрішніх водойм з суден та  інших  плавзасобів  у  розмірах,  що перевищують межі, встановлені нормами, правилами і  стандартами  з 
ядерної і радіаційної безпеки, забороняється.

Метою радіаційної безпеки  при  поводженні  з  радіоактивними відходами є захист людини і  навколишнього  природного  середовища від неприпустимого радіаційного впливу у  період,  під  час  якого радіоактивні відходи являють собою потенційну загрозу.

Всі  учасники  перевезень  радіоактивних  матеріалів, а також орган   державного  регулювання  ядерної  та  радиаційної  безпеки повинні  мати  систему  забезпечення  якості, яка включає програму систематичного  контролю  та інспекцій, спрямовану на забезпечення безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів.
Індивідуальне домашнє завдання № 2

Тема. Аналіз співробітництва України з Міжнародною організацією праці (МОП) та Європейським Союзом (ЄС) у галузі охорони праці

	№ варіанта
	Завдання
	Нормативно-правовий акт

	9
	Проаналізуйте відповідність державної політики у   галузі   охорони   праці   конвенції  МОП,   що відповідає вашому варіантові
	Конвенція МОП №120 про гігієну в торгівлі та установах, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).




Усі приміщення,  що  їх  використовують  працівники,  а також обладнання для таких приміщень повині утримуватися в чистоті й порядку. Усі приміщення,    що    їх    використовують     працівники, забезпечуються   достатньою  підхожою  вентиляцією,  природною  чи штучною,  або і тією й другою,  яка забезпечує приплив свіжого  чи очищеного повітря. Дані твердження відповідають таким нормативним документам України - Санітарні норми СН245 – 71, ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціювання.

У всіх  приміщеннях,   що   їх   використовують   працівники, підтримується   настільки   сприятлива  і  стабільна  температура, наскільки дають змогу обставини. Дані твердження відповідають таким нормативним документам України - Санітарні норми СН245 – 71, ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціювання.


У розпорядження працівників надається в  достатній  кількості питна вода або інший здоровий напій.

Підвальні та   безвіконні  приміщення,   в   яких    звичайно виконується робота, повинні задовольняти відповідні норми гігієни. Дані твердження відповідають таким нормативним документам України - Санітарні норми СН245 – 71, ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціювання.

Шум та  вібрація,  які  можуть  шкідливо позначитися на стані здоров'я працівників,  у  максимально  можливій  мірі  зменшуються шляхом вжиття належних і практично здійсненних заходів.  В українському законодавстві це регулює стаття 24 Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
     Кожне підприємство,  установа, адміністративне управління або їхнє відділення,  котрі охоплює ця Конвенція, повинні мати залежно від їхнього розміру і можливих небезпек:

     a) або власний медичний пункт чи пункт першої допомоги;

     b) або    спільний    для   кількох   підприємств,   установ, адміністративних управлінь чи їхніх відділень  медичний  пункт  чи пункт першої допомоги;

     c) або  одну  чи  декілька  шаф,  аптечок  чи  сумок   першої допомоги. 

Стаття 13 - Управління охороною праці та обов'язки роботодавця - Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Наказом Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.1999 року № 21 затверджені Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі - ЕОМ). Відповідно до пп. 2.1.17 даних Правил в приміщеннях з ЕОМ повинні бути медичні аптечки першої допомоги.
Індивідуальне домашнє завдання № 3

Тема. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Основні положення
Адаптуючи національне законодавство до законодавства Європейського Союзу, відповідно до принципів державної політики в галузі охорони праці Верховна Рада у 1999 році прийняла Закон Україні "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". У цьому законі враховані рекомендації Міжнародної організації праці (рекомендація № 67), які визначають, що всі витрати на компенсації за виробничі травми та професійні захворювання повинні покривати роботодавці шляхом обов'язкового соціального страхування працівників.

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Основні принципи страхування від нещасного випадку:
(   паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
(   своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
(   обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
(   надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
(   обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
(   формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
(   диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
( економічна зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
(   цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
Грошові надходження до фонду соціального страхування від нещасного випадку формуються шляхом сплати роботодавцями щомісячних страхових внесків СВ, розмір яких визначається за формулою:

СВ = (ВОП ( СТ)/100 ,                                        (1)

де СТ – страховий тариф, який є чинним для підприємств одного класу професійного ризику виробництва у процентах; ВОП – сума фактичних витрат підприємства на оплату праці у місяці, за який сплачується страховий внесок у гривнях.
Страховий тариф визначається за класом професійного ризику виробництва, який встановлюється згідно з класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (табл. 1).
Фактичні витрати на оплату праці обчислюють шляхом сумування заробітної плати працівників з врахуванням того факту, що максимальна величина фактичних витрат на оплату праці кожного працівника, з якої справляються страхові внески, не перевищує 15 мінімальних розмірів заробітної плати.
Для вмотивування роботодавців покращувати умови праці застосовують знижки і надбавки, які залежать від стану травматизму на підприємстві у порівнянні з станом травматизму на підприємствах цього класу професійного ризику виробництва.
Знижки чи надбавки до страхового внеску Фонд застосовує з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік. їх визначають за формулами

ПП    = ВШп / СВп,                                      (2)
ПК   = ВШк / СВк,                                        (3)

де ПП — частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШп – сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВп – сума страхових внесків підприємства у минулому календарному році; ПК  – частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШк  – сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах; СВк – сума страхових внесків цих підприємств.

Якщо частка витрат Фонду соціального страхування на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві ПП  у минулому році є нижчою від частки витрат Фонду соціального страхування на відшкодування шкоди ПК  потерпілим на підприємствах відповідного класу професійного ризику, то Фонд надає знижку і навпаки, якщо ПП  перевищує ПК , то вводить надбавку. Розміри знижок і надбавок подані у таблицях 2 і 3.

Практична робота 

Завдання: Обчислити місячну  суму страхового внеску  двох  об'єктів господарювання за даними, наведеними в таблиці 4.

Таблиця 4
	№

	Підприємство

	Місяць
	Нарахований місячний заробіток працівників
	Співвідношення показників
ПП  і ПК 

	9

	Автомагазин
	лютий
	4500
	2350
	3105
	3955
	4125
	4255
	1850
	ПП>ПК на 19%

	
	Гуртівня кондитерських виробів
	листопад
	3955
	2650
	1450
	1560
	1500
	
	
	ПП<ПК на 43%


Страховий внесок для автомагазину:

СВ = ((4500+2350+3105+3955+4125+4255+1850)*0,9)/100=217,26
Страховий тариф для автомагазину дорівнює 0,9.

Так як ПП>ПК на 19%, то вводиться надбавка до страхового внеску на 10%:
СВ=217,26+10%=238,99
Страховий внесок гуртівні кондитерських виробів:

СВ = ((3955+2650+1450+1560+1500)*1,36)/100=151,16
Страховий тариф СТ гуртівні кондитерських виробів дорівнює 1,36 .
Так як ПП<ПК на 43%, то вводиться знижка до страхового внеску на 20%:

СВ=151,16-20%=120,93
Відповідь: місячна сума страхового внеску для автомагазину дорівнює 238,99, для гуртівні кондитерських виробів дорівнює 120,93.
Індивідуальне домашнє завдання № 4 

Завдання 4.1

Дати кількісну оцінку потенційної небезпеки виробничого процесу, що має технологічні переходи в зоні дії кінетичної енергії (автодорога і під'їзний залізничний шлях). Час знаходження працюючого в зоні дії кінетичної енергії: автодороги 
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 (год). Кількість переходів одним працюючим: автодороги m1, залізничної колії m2. Інтенсивність руху: автомашин n1, (1/ год), залізничних потягів n2, (1/год). Тривалість робочої зміни Тзт (год). Загальна кількість працюючих N (осіб), із них N1, (осіб) виконують небезпечні операції. Початкові дані: 
	Варіант
	 
	 
	 
	Початкові дані
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	m1
	m2
	n1,
	
	n2,
	Тзт
	N,
	N1,

	
	(год)
	(год)
	 
	 
	(1/ год)
	
	(1/ од)
	(год)
	(осіб)
	(осіб)

	
	6,0∙10-3
	3∙10-8
	10
	20
	7
	
	2
	8
	106
	46


Розв’язок
1. Визначимо вірогідність знаходження працюючих в зоні руху автотранспорту:
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2. Визначимо вірогідність знаходження працюючих в зоні руху залізничного потягу:


[image: image4.wmf]зм

2

2

2

T

m

t

P

×

=

r

r

=(3∙10-8*20)/8=0,000000075
3. Визначимо вірогідність проходження автотранспортом місця можливого переходу працюючими автодороги:
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4. Визначимо вірогідність проходження залізничним потягом місця можливого переходу працюючими залізничної колії:
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5. Визначимо вірогідність дії на працюючих першого небезпечного чинника (автодорога):
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6. Визначимо вірогідність дії на працюючих другого небезпечного чинника (під'їзний залізничний шлях):
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7. Визначимо вірогідність сумісної дії двох небезпечних чинників:
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8. Потенційна небезпека виробничого процесу:
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9. Висновки: потенційна небезпека виробничого дорівнює 0,00013670.
Завдання 4.2

Дати кількісну оцінку потенційної шкідливості виробничого процесу, при якому в повітря робочої зони виділяються бензол, оксид вуглецю і аерозоль алюмінію. Тривалість робочої зміни Тзт (год). Час дії шкідливого чинника 
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 (год). Час знаходження людини в зоні дії шкідливого чинника протягом робочої зміни 
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 (год). Фактичний вміст j-ї шкідливої речовини dj (мг/м3). Граничний вміст j-ї шкідливої речовини Dj (мг/м3). Кількість працюючих в зоні дії шкідливих чинників Nm (осіб). Кількість працюючих, що не піддаються дії шкідливих чинників Nb (осіб). Загальна чисельність працюючих N (осіб). Початкові дані:
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	(мг/м3)
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	(мг/м3)
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	N2 (осіб)
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	(год)
	алюміній
	4,0
	

	
	
	
	

	(год)
	
	2,0
	

	
	
	
	

	(мг/м3)
	
	4,0
	

	
	


	Dj3(мг/м3)
	
	5

	
	
	

	N3 (осіб)
	
	25

	
	
	

	Nb (осіб)
	
	70

	
	
	

	Тзт (год)
	
	8
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Розв’язок
1. Визначимо вірогідність наявності в робочій зоні кожної шкідливої речовини Pjb:
Pjb= tjb/ Тcт
Pj1b= tj1b/ Тcт=0,275

Pj2b= tj2b/ Тcт=0,225

Pj3b= tj3b/ Тcт= 0,5

2.  Визначимо вірогідність знаходження людини в зоні дії кожної шкідливої речовини Pjp:
Pjp= tjp/ Тcт
Pj1p= tj1p/ Тcт= 0,225

Pj2p= tj2p/ Тcт= 0,1

Pj3p= tj3p/ Тcт= 0,25

3. Визначимо вражаючу здатність кожної шкідливої речовини Pjnc :
Pjnc= dj/Dj
Pj1nc= dj1/Dj1= 0,857143

Pj2nc= dj2/Dj2=0,888889

Pj3nc= dj3/Dj3=0,8

4. Визначимо вірогідність дії кожної шкідливої речовини Pbj :
Pbj= Pjb *Pjp *Pjnc
Pbj1= Pj1b *Pj1p *Pj1nc=0,053036

Pbj2= Pj2b *Pj2p *Pj2nc= 0,02

Pbj3= Pj3b *Pj3p *Pj3nc=0,1

5. Визначимо вірогідність дії всіх шкідливих чинників Pb(m):
Pb(m)=1- Пj=1m(1- Pbj)
Pb1=0,053036

Pb2=0,071975

Pb3= 0,164778

6. Шкідливість виробничого процесу в цілому Pnnb :
Pnnb= (N1* Pb1+ N2* Pb2+ N3* Pb3)/ N
N= Nb+ N1+ N2+ N3
N=125  та Pnnb=0,048714.
7. За таблицею 1 встановимо класи небезпеки шкідливих речовин і види їх дії на організм людини. 

Таблиця 1 – Характеристики шкідливих речовин
	Найменування речовини
	ГДК, 

мг/м3
	Агрегатний 

стан
	Клас

 небезпеки
	Дія на організм
людини

	Бензол +
	15/5
	П
	2
	К

	Оксид вуглецю
	20
	П
	4
	Г

	
	
	
	
	

	Алюміній
	2
	А
	3
	Ф


Примітка: + - потрібний спеціальний захист шкіри і очей. Значення ГДК через межу означає, що в чисельнику дана максимальна величина, а в знаменнику - середньозмінна ГДК. П - пари і (або гази). А - аерозоль. К - канцерогени. Ф - аерозолі фіброгенної дії (на верхні дихальні шляхи і легені). Г- речовина з гостронаправленою дією, що вимагає автоматичного контролю за його вмістом в повітрі.

Бензол – 2-й клас небезпеки, канцероген;
оксид вуглецю – 4-й клас небезпеки, речовина з гостронаправленою дією, що вимагає автоматичного контролю за його вмістом в повітрі;
алюміній – 3-й клас небезпеки, аерозолі фіброгенної дії (на верхні дихальні шляхи і легені).
8. Висновки: шкідливість виробничого процесу в цілому Pnnb  складає 0,048714.

Завдання 4.3

Дати економічну оцінку потенційної небезпеки і шкідливості виробничих процесів. Втрати від дії на працюючих i-ї кількості небезпечних чинників Сvj Втрати від дії на працюючих j- ї кількості шкідливих чинників Сbj. Час «життя» виробничого процесу Т (років). Початкові дані:
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	тис.грн
	тис.грн
	тис.грн
	тис.грн
	тис.грн
	(років)

	
	(автодорога)
	(ж/дорога)
	(бензол)
	(оксид
	(алюміній)
	

	
	50
	60
	60
	20
	50
	25


1. Втрати від дії небезпечних чинників за час «життя» виробничого процесу vno:
n
     



   Vno=Т/ Тcт  Σ Niv * Pv (i)* Cvi=19833188 (грн).
i=1
2. Втрати від дії шкідливих чинників за час «життя» виробничого vnb:
m
Vnb=Т/ Тcт  Σ Njb * Pb (j)* Cbj
j=1
Vnb= 19363117199 (грн).
3. Сумарні втрати: 

Vnn= Vno+ Vnb
Vnn= 19833188 +19363117199=19382950386 (грн).
4. Висновки: потенційна небезпека і шкідливість виробничих процесів  складає 19382950386 грн.
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