Title: Покраска арки крыла и других труднодоступных мест в автомобиле: этапы и особенности выполнения работы
Description: Поэтапно расскажем простой способ покраски труднодоступных мест на кузове авто. Какие материалы лучше использовать во время работы.  
Мастер-класс по покраске арки авто
Арка в автомобиле представляет собой деталь кузова в виде дуги, которая находится над колесами. В результате езды на машине ее внутренняя часть повреждается от воздействия влаги, солевых растворов, щебня и песка. Поэтому здесь, в первую очередь, появляются сколы краски, коррозия. Если такое возникает, то нужно покрасить поврежденные места.  
Какие материалы понадобятся
Перед работой с крылом следует подготовить инструменты, материалы и оборудование:
· абразивы;
· шпателя;
· грунтовку и шпатлевку;
· растворители и жидкость для обезжиривания;
· электродрели и шлифовальная машина;
· краскопульт;
· краску и лак;
· малярный скотч.
Этапы просушивания слоев шпаклевки, грунтовки и краски можно проводить естественным способом, при помощи сушильной камеры или инфракрасной лампы. 
Подготовка к покраске
Предварительная обработка – это этап, который включает удаление имеющихся следов коррозии, обработку модификатором, нанесение шпатлевки и грунтовки.
Важно! Покрасочные работы автомобильной арки включают не только окрашивание наружной ее части, но и скрытых ее частей.  
Избавляемся от коррозии
Пораженные ржавчиной места на крыле убираем при помощи наждачного полотна. Для начала обработка выполняется крупнозернистой, а далее – мелкозернистой бумагой. Для удобства и быстроты можно использовать электродрель с насадкой в виде металлической щетки или специальные химические средства (преобразователь ржавчины LAVR).
Обработка поверхности 
Следующий этап – обработка части автомобиля модификатором. Он активно проникает в поры верхних слоев металла, а оставшиеся следы коррозии превращает в оксидную пленку. Рекомендуется использовать для этой цели Дезоксил МПР.
Шпаклевать поверхность лучше полиэфирной шпатлевкой (Kartex), распределяя ее ровными слоями на поверхности. Далее наносим грунт и просушиваем деталь. Возникшие неровности убираются методом сухой шлифовки. Промываем и обезжириваем рабочую поверхность.
Важно! Покройте арку на этом этапе антигравийным материалом, который защитит покрытие от воздействия щебня и песка. Рекомендуем использовать Антигравий Hi-Gear или Body 950 спрей.
Соединительные места (порога с аркой, крыла) следует обработать кузовным герметиком, например, Merbenit XS55 или Body 999.
Этап покраски
Перед началом работы по окрашиванию следует обозначить границы при помощи малярного скотча. Это позволит распределить равномерно краску в нужном месте и обезопасить остальную часть кузова от возможных брызг.
Окрашивание осуществляем при помощи краскопульта DeVILBISS. Максимальное расстояние между поверхностью и распылителем должно быть в пределах 15-20 см. Покрасить следует слоями, перекрывая ширину предыдущего слоя на 50%. Краскопульт нужно держать перпендикулярно поверхности. Вот видео, как правильно это сделать.
Нанеся слой эмали, удаляем скотч и даем высохнуть поверхности. Если образовались подтеки, то их зашлифовываем и отполировываем после просыхания.   
Нанесение лака
Смешивание лака и активатора – это заключительный этап покрытия арочных поверхностей авто. Одним из лучших на рынке сегодня является акриловый лак Duxone 2K. Он смешивается с активатором и дает период засыхания до 10 минут. Лаком следует покрыть арочную поверхность 2-3 раза. При этом важно запомнить, что первый слой наносится менее концентрированный, чем последующие. Это обеспечит ровную поверхность без подтеков. Каждый следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. 
Подведем итоги
Резюмируя все вышесказанное, хочется добавить, что, подбирая материал для работы, всегда следуйте инструкциям по его использованию. Четко соблюдайте этапы покраски арки и давайте всем нанесенным слоям хорошо просохнуть. Это залог хорошего результата и долгой службы детали кузова. 
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