Счетчики воды
Из-за постоянного роста стоимости коммунальных услуг, использование счетчиков становится все более необходимым. Нет смысла переплачивать за неиспользованные ресурсы, особенно если в квартире месяцами никого не бывает. Установка счетчика воды требует умений профессионала, но стоимость услуг вместе с ценой на счетчик окупается уже за год. 
Типы счетчиков воды
Механические (тахометрические)
Принцип их работы основывается на измерении оборотов крыльчатки либо турбинки, которые приводит в движение напор воды. Соответственно, механические водосчетчики бывают:
крыльчатыми 
Ось вращения крыльчатки направлена перпендикулярно течению водного потока. Они подразделяются на:
· одноструйные;
· многоструйные – поток воды перед поступлением на крыльчатку разделяется на несколько меньших. Они дороже, но точнее одноструйных.

турбинными
 У них ось вращения идет вдоль потока воды. Бывают:
· мокроходными – турбинка находится непосредственно в воде;
·  сухоходными – их счетный механизм защищен от воды, а значит, от отложений.
комбинированными
Этот вариант параллельно совмещает работу обеих счетчиков. При нормальном давлении воды работает крыльчатый, а при возрастании напора клапан перекрывает его работу и поток устремляется через турбинный счетчик.
Механические счетчики самые дешевые и неприхотливые, они компактны, просты в установке и обслуживании. Поэтому, именно они используются в быту. Но следует учесть: для холодной и горячей воды требуются различные модели.
Ультразвуковые       
Расход воды определяет расходометр со специальным вычислителем. Он измеряет ультразвуковые колебания, проходящие через водяной поток. Такие измерители точные, долговечные, универсальные.
Электромагнитные
Основанные на принципе измерения индукции магнитного поля, пропорциональной скорости потока воды. Самые точные из всех, так как оснащены двухуровневой системой самотестирования. Не подвержены вредным воздействиям жесткой воды. Могут определять температуру воды и возможные утечки. Требуют высокого качества монтажа.
Резонансные
Их водоизмерительный механизм имеет пьезоэлектрический измеритель частоты и функцию самоочистки, благодаря чему они не боятся износа и долговечнее остальных. 
Из-за наличия во всех типах счетчиков (за исключением механического) различных датчиков, они имеют высокую стоимость и требуют дополнительного электрического питания.
 Добавочным плюсом является возможность архивации данных. 
По метрологическому классу точности счетчики разделяются на:
1. Класс А – устанавливаются вертикально.
2. Класс В – горизонтальный монтаж.
3. Класс С – повышенная точность с любой возможностью установки.

Для дополнительной экономии перед счетчиками можно вмонтировать специальное устройство с инфракрасным датчиком для автоматического включения/выключения крана. Это снижает расход воды до 70%.
Счетчики для воды нуждаются в регулярной поверке из-за износа деталей, находящихся под постоянной нагрузкой. Иначе они могут выдавать погрешность результата. [image: ]
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EMeCTe C IeROft Ha CIETHK OKYTIAeTCA y&E 32 TOX.
‘TS CoeTaHEOE BOTE

Mexarmreckte (TaxoMeTpecke)

TIpHEI 15X AGOTSE OCHOBSBAETC KA HIAeDeRHH 0GODOTOB KDALTSIAT THGO TyPOHEKH, KOTOpELE IPHEOTHT B TEFTXEHHE HATop EOTS!. COOTEETCTBERHO, MEXAHITIECKHe
BOToCHe K GetaroT:

KpHTHATEDE

(OCE BpAIeRTEE KPEUTATKI HAMpAETeHa TEPIEHTHKY TAPHO Te<eE0 BQTHOTO OToKA. O MOAA3TETOTCA Ha: OTHOCTPYHEkLe; MEOTOCTPyHESIE MOTOK BOTS! MepeX
IOCTTLTERHeN 2 KPHUTHHATRY PASIETAETCH KA HECKOTEKD MeHBIAX. OFH TOPOe, HO TOTHeE OTHOCTPYHHELK.

TypomEEEDE
'V HHX OCh BpAIIeHTTE HTeT B0TS MOTOK BOTEL BHIEAI0T: MOKPOXOTHENHN Ty OHEKA HAXOTHTCA HETIOCPEICTEEHHO B EOTe; CYXONOTHBIMS X CTETHSH MeXAH3M SAMHIIEs O
EOTBI 2 SHANHT, OT OTIOKeHHE

KoMOHERpOEaHEENH

‘3TOT BAPHAKT M2PATTETSHO CORMeMmaeT PAGOTY 0Ges cteTKos. TIDH HOPMATEHOM JABTEHHI BOTE! PAGOTACT KPEUTSATEL, 4 TDH EO3ACTAHHH KATIOp KTAT TIEPEKpEEaET
€10 paGOTy H TIOTOK YCTPeMITRETCS Tepes Ty POHHEEE CaeTiK.

MeXaRHHE CKHe CIETTHKH CaNEIE MIEESIe  KeNPHXOTTHESIE, ORF KOMTIZKTES!, IPOCTS! & YCTAROBKe i o6CTyAuEasm. TI03TONY, HMEREO O HCIOTs3yiorcs 5 Gurry. Ho
CTeIyeT yeeCTS: 1% 00O H FOpIeit BOTEI TDEGYIOTC PASTITIESLE MOTETH.

Vizsrpasey¥osste PACKOX BOTSI ONpETeTAET PACKOTOMETP CO CHEIHATEHEN BEITHCTHTeITeM. OF HIMepAET ISTPA3EY KOBSle KOTeGaHIS, MPOXOTAIIHe Sepes EOTAHOM NOToK. Take
FIMEDHTETH TOGHHE, TOTTOBETHEe, VENEEPCATEHELE

SexrpovarsmTERe

OCHOBaRHsIE Ha MPHSITATE HsMepEILE HRIYKIHH MATHHTHOTO TI0TS, MPOTOIHORATS oM CKODOCTH MOTOKA 50751, CaMEle TOTEEIE H3 BCEY, TaK KAK OCHANIEHE 15Xy pOBHeE0R
crcTeMol cavoTecTrpoEams. He IOBepAeHS EpeIE B03eHCTRRAM AecTko EOTL. MOryT ONpeAeIIeTs TeMTepaTy py BOfsl H EOMOKEELe yTewia. TpeGyior Bsicosoro
KaveCTea MORTaRa.

Pesorancemte

I BOTOMSMepHTe TS B MEXAHIIN HMeeT Ibe303TeKTPHeCKiti H\EPHTETS JACTOTS! Gy HKIIHIO CaMOOSHCTRH, GATOTADS ey ORI He GoTes
ocTamesEIx

Ti3-32 EATHYIE B0 BCEX THIAX CIETIHEOS (32 HCKTIOMEEHEN MEXAHEHECKOTO) PASTHYRBIX ATSHKOE, ORI HMEIOT BSICOKYHO CTOMOCTS H TPeGyIOT TOMOTRHTETSHOro
aTeKTpIYECKOro MHTaERE.

J06AB0HED FITHOCOM SETAETCE BOSMOKHOCTS APXHBAINA JAHKEX.

Tl METPOTOTH¥eCKOMY KTACCY TOYHOCTH CHETHKS PASIETAIOTCH Ha:

1. Knace A yCTaHABTHEAIOTCH BEpTHKATEHO.

2. Kace B ropH3ONTATSHSH MORTAX.

3. Kace C MOBEIMIERRAS TOTEOCTS C 0G0 BOMORHOCTEO JCTAHOBKE.

roca i foTroBeHEe

113 70TIOTHATTE O IKOROMIH Mepe CHeTTRRA)MH MOKHO EMOHTHPOBATS CIIEHHATHOE JCTPORCTED C HEPAKPACEN! ATTHOM T8 ETOMATHECKOTO
EKTIOYeRHY BSIKTIOTERNT KDAR. ITO CEILKAET PACKOT BT 10 70%

(CHeTHKH 1% BOTSI HYKTAOTCA B PEryIApHOR MIOBEPKe 13-32 HIHOCA feTaTel, HAXOTAINIXCS MO HOCTOREHOM EArpy3koit. HHade OHI MOFY'T BETABATS TIOTPEMIHOCTS
pesymTata

Vemxamsmocts texera: 100.0%
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