Штробление стен под проводку. Как сделать? Технология работы, инструменты, советы
Иногда появляется момент, когда нужно сделать ремонт в доме и при этом нужно заново провести электрические провода. Это случается в большинстве тогда, когда старая проводка дает о себе знать или все же в целях безопасности. Штробление стен во время косметического ремонта проводить не приходится, но когда вскакивает идея сделать качественный капитальный ремонт, то тогда надо приступать уже более важным подходом. И бывает такое, что старая проводка или же новая не так проведена, тогда нужно сделать канавки для того, чтобы там спрятать электрические коммуникации.

Следовательно, встает вопрос, как же правильно штробить нашу стену под электрическую проводку, и какие азы здесь изучаются, чтобы потом не прогадать все нюансы данного дела. Присутствует немного методов штробления стенок, хотя так или иначе вам требуется трудиться перфоратором.
Штробление стен своими руками
Первый прием

Как всегда, первое, что приходит мастеру в голову – это сделать разметку, без нее никак: на стене надо сделать мелом или карандашом столярным изображение, по котором в дальнейшем будет проходить наша новая будущая электрическая проводка. Этот шаг не надо пренебрегать - ведь нарисовав на стене разметку, далее вы будете знать, где будет располагаться наша коммуникация (светильники, розетки и прочее).

Когда была сделана вами разметка – можно взять в свои руки перфоратор и по разметке, где были нарисованы две полосы, хорошенько просверлить. Глубина в полосках должна быть не глубокая. Это все делается для следующих границ, где будет проведено штробление стен. Такой совет: дистанция меж этими двумя полосками должна быть около двух сантиметров, не более. 
Затем в перфораторе переключаем в режим молоток. Этот режим позволит нам хорошенько продолбит эти канавки, и будет уже не полосы, а один сплошной канал. Во время долбежки держите свой инструмент где-то под углом 45 градусов. Вам нужно будет сделать глубину штробы так, дабы в него с легкостью прилег электрический кабель. Грубо говоря, вы можете такую канавку сделать и сверлом, если в ваших руках не имеется специальной дополнительной насадки к перфоратору типа молоточка, но это займет больше времени и, проще говоря, неудобно данным способом делать штробление стен.

В идеальном варианте стоит пользоваться особой насадкой, она рассчитана конкретно на штробление стенок. Раз у вас таковая насадка имеется, то можно ж не изощряться, обозначая границы грядущей штробы.
Вот и расписали первый вариант как самому сделать штробление стен под проводку. Главное, не спешить и все правильно разметить на стене будущие канавки для того, чтобы спрятать провода. И все же, тщательно наносите разметку и бережно пройдитесь перфоратором с особой насадкой по плоскости. В общем, это проще заявить, нежели устроить.

Незатейливая, как может показаться, операция штробления с помощью особой насадки настоятельно просит определенных знаний.

Второй прием

Во втором примере, как делать штробления стен под проводку, начало работы тот же, что и в первом примере. Сначала наносим на стене разметку. Берем в руки карандаш или мел и проводим по стенке границы будущей канавки.

В данном способе вместо сверла берется алмазный дисковый круг, который крепится к угловой шлифовальной машинке, в народе попросту к болгарке.
Когда уже границы на стене нарисованы, можно брать в свои мастерские руки инструмент, и включив его, пропиливаем вдоль разметки эти две параллельные полосы, но делайте не глубоко. Ведь что много, то не здорово в данном случае. Расстояние между пропиленными полосами должна быть около двух или трех сантиметров. Хотя в нашем случае, это не так уж и важную роль играет.
Потом все же берем наш старый знакомый инструмент – перфоратор. В него вставляем особой формы насадку – лопатку. После того, как был включен в инструменте режим молотка, нужно соединить две канавки в один, и так надо продолбить, чтобы наша проводка или прочая коммуникация легко спряталась и чтобы не было трудно потом заделывать эти канавки гипсовым веществом, или другим раствором. Делайте не спеша, чтобы наша электрическая проводка не была видна.

Не упустите из своего поля зрения таковой эпизод: штробление стенок неминуемо вызывает большой набор пыли, к тому же как говорится данная работа травматическая и опасная. Потому вам необходимо запастись такими средствами защиты, как очки, респиратор, как бы не наглотаться пыли, а также специальные наушники, чтобы слух в ушей не ухудшился. Главным атрибутом в наше работе - это работать нужно исключительно в перчатках.
В конце концов, не упускайте из виду и тот прецедент, собственно конфигурации в электропроводке — данное теснее перепланировка, посему вам нужно будет утвердить данные конфигурации с подходящими инстанциями.
Отличительные черты штробления бетонной стенки
Очень часто, во время прокладки электрических проводов, можно будет столкнуться непосредственно с бетонными стенками.  Здесь надо будет делать все же так, как было сказано выше. Хотя надо будет направить специальное внимание на некоторые возникшие во время работы моменты.
Иногда возникает вопрос, то все же каким инструментом нужно использоваться для того, чтобы проделать канавки в стенах под проводку. В этих случаях можно взять болгарку или перфоратор, то лучше уделить основное внимание непосредственно второму инструменту -  перфоратору. Так как работа с перфоратором дает возможность сделать больше и быстрее. Про перфоратор сказано немало смешных рассказов, то, дабы не вызвать нелюбовь соседей, гораздо лучше действовать в будние дни, когда большая часть населения жителей нашей планеты уходят на работу.
Помимо прочего вам предоставляется возможность брать себе ассистента, он станет увлажнять место разметки на стенах из пульверизатора, над которым вы трудитесь — такой метод не совсем комфортный, но позволяет уменьшить накопление пыли по ходу дела. Но все же, влажность в стене это плюс – меньше пыли, но дает сложность в ваших работах - штробить станет чуток тяжелее.

Когда идет работа с стенами из бетонной основой, лучше не применять штроборез — вам понадобиться постоянно подчищать за ним перфоратором, собственно гораздо легче сходу пользоваться конкретно данным прибором.
Можно ли штробить несущие стены
В конце концов, в голове остается один неразрешенный вопрос: можно ж ли штробить стены, которые имеют значение несущих? Данный запрос не так несложен, как может показаться на первый взгляд, на него невозможно дать ответ, несомненно. Штробление ослабляет несущую способность стенок, посему данное событие воспрещено на законодательном уровне, раз идет речь о многоквартирных панельных жилищах, а этих в настоящее время большая часть.
Штробление имеет возможность испортить защитный слой стенки, главная функция которого — защищать внутреннюю арматуру от ржавчины.

В случае, когда даже ваш дом не принадлежит к количеству панельных, то вам всё точно также необходимо утвердить данный вопрос с властями, написав прокладку проводки и штробление стенок в собственном плане на перепланирование. Как ни прискорбно, вам, наверное, откажут в праве штробить несущую стену. Однако, в случае если дом кирпичный, то ваши шансы на триумф существенно увеличиваются. Штробление несущих стен, в том числе и когда вам в этом случае официально допустили, настоятельно просит наиболее кропотливого и острожного расклада.
