Прочность арматурной сетки
Главной задачей арматурной сетки является использование при кладке дорог. Именно по этому, ее еще называют дорожной сеткой. Широко применяют в монолитных конструкциях любого предназначения на стенах, фундаменте, а также применяется в сборке каркаса железобетона.
 Производиться из класса арматуры АІ и АІІІ, в диаметре 6,5мм-12мм, с ячейкой 100х100мм, 150х150мм, 200х200мм, размер карты 1х2м, 2х3м, 2x4м. Большим спросом пользуются арматурные сетки сварные с ячейкой  размером 50х50, 100х100, 200х200 мм.
Стандартная ширина сетки играет от 500 до 2400 мм, а длина может быть как 1000, так и 12000 мм. Сварная арматурная сетка по  намного лучше связной. Она дешевле стоит ведь не идут затраты на порезку и вязание, легче перекладывать, смещать и класть в бетон. Такая сетка хорошо выстаивает форму и ячейки.
Главной особенностью ее является, не нарушение метала при контактной сварке. Основной принцип сетки хорошо зафиксировать и не дать конструкции нарушиться.
Часто такую сетку используют в строительстве, это гарантия хорошей и крепкой постройки на долгие годы. И ее диаметр играет от 6 миллиметров до 12. Широко стали применять для армирования стекла, различных прочных каркасов, разного рода огорожи, установки теплиц. 
Для избегания всякого рода трещин в стенке используют арматурную сетку и под штукатурку.
По дизайну такие сетки изготавливают с ячейками как квадратными, так и прямоугольными. Если заказчику угодный нестандартный размер, то он всегда может сделать сетку на заказ исходя из своих параметров.
Приобрести вы всегда сможете данный товар в компании Метиз групп ,или на сайте metiz-group.ua
Все стандартные размеры размещены в данной таблице.

	Ячейка, мм
	Карта, м
	Вес сетки арматурной, кг/кв.м.

	100х100х3
	2х1,5 2х3 2х6
	1,00

	100х100х4
	2х1,5 2х3 2х6
	1,85

	100х100х5
	2х1,5 2х3 2х6
	2,90

	150х150х4
	2х1,5 2х3 2х6
	1,20

	150х150х5
	2х1,5 2х3 2х6
	1,85

	200х200х4
	2х1,5 2х3 2х6
	0,95

	200х200х5
	2х1,5 2х3 2х6
	1,40

	100х50-250
	2х1,5 2х3 2х6
	-

	150х50-250
	2х1,5 2х3 2х6
	-






	
