Замена подземной канализации без раскопок

[bookmark: _GoBack]Обновление физически изношенного канализационного трубопровода новым современным аналогом сегодня выполняется закрытым способом. А это значит, что ремонтировать проблемные участки с наличием старых либо поврежденных компонентов стало возможно без трудоемкого рытья земли. Тем самым современные техники облегчили работу строителям в сложных условиях – в мегаполисах, а также под искусственными и природными преградами (автомагистралями, железными дорогами, водоемами и др.).

Замена большинства подземных коммуникаций, включая и работы с канализационными трубами, осуществляется по тем же принципам, что и их строительство. При выборе подходящих технологий подрядчик отталкивается от результатов геодезических изысканий и инспектирования трубопровода на предмет его технического состоянии. Такой подход к проблеме позволяет обезопасить эксплуатацию системы в будущем от растрескиваний и обрушений.
Какие техники актуальны?
В зависимости от степени износа канализации и особенностей грунта применяется несколько разновидностей реконструкции, называемой санацией. Вместе с тем самыми популярными считаются реновация и релайнинг. Обе техники позволяют восстановить работу трубопровода при диаметре от 50 до 800 мм.
Реновация предполагает разрушение старой конструкции и прокладку новой трубы на ее месте. Релайнинг обходится без какого-либо разрушения. Этот метод еще называют «труба в трубе».
Реновация или релайнинг?
Реновация целесообразна, когда нужно оптимизировать проходимость коммуникации либо труба пришла в негодность.
Проблемный участок сети взламывается статическим способом с помощью роликовых ножей. При этом фрагменты старой конструкции вдавливаются в тело грунта. Диаметр канала увеличивают специальным расширителем. Через сформированный тоннель с плотными стенками протягивают новую трубу. Санация реновацией рекомендована для реставрации прямых участков.
Релайнинг – максимально эффективный вариант восстановления канализации с наличием абразивного износа, трещин, свищей и смещений в стыках.
Методика выгодна при замещении старых керамических, бетонных, чугунных конструкций. Суть техники состоит в протяжке полимерной трубы (ПВХ, ПВП, ПЭ) через проблемный тоннель. В результате удается получить усиленный участок канализации, выдерживающий серьезные нагрузки.

Важные нюансы при реконструкции
 Санацию коллектора нельзя провести без соответствующей подготовки.
Перед производством работ:
· составляется проект, требующий согласования с уполномоченным органом градостроительства и непосредственно заказчиком;
· изучается почва в предполагаемом месте, оценивается глубина залегания грунтовых вод;
· выполняется очистка трубопровода от засоров и крупных загрязнений;
· рассчитывается траектория прокладки;
· определяется материал и параметры новой трубы.
Все эти нюансы крайне важны для безопасного и надежного функционирования канализации в дальнейшем. Точные расчеты нагрузки на систему под воздействием грунтовых пластов и водных масс позволят не допустить деформаций и смещений в коммуникациях. А, следовательно, предотвратят аварии и дополнительные расходы на ремонт.
При проведении санации важным требованием является то, что сечение нового трубопровода должно быть меньше диаметра старого коллектора. В системе «труба в трубе» межтрубное пространство заполняют цементным раствором с амортизирующим свойством.
По завершении восстановительных мероприятий новый трубопровод в обязательном порядке испытывается и запускается в эксплуатацию

