Как перевести металлопластиковые окна в зимний режим
На сегодняшний день установка окон ПВХ - самый оптимальный выбор для всех существующих помещений: от производственных до жилых. Они прекрасно сохраняют тепло и создают уют. Кроме того окна комплектуются специальной фурнитурой, что увеличивающей диапазон их полезности.
В конструкции металлопластиковых окон предполагается возможность регулирования степени прижатия оконных створок к раме. Не все владельцы о ней знают, хотя это очень удобная функция **ПВХ конструкции**, позволяющая переключать систему створок в разные режимы. 
Для переключения металлопластиковой конструкции окна в летний или зимний эксплуатационные режимы на оконной створке установлены специальные переключатели, которые называют эксцентриками. Располагаются они с торцевой стороны открывающейся части окна. По форме чаще бывают овальными.
Есть ли необходимость переключения режимов 
Сделать вывод о необходимости переключения своих оконных систем возможно, выполнив следующий тест:
1. Берут стандартный лист А4.
2. Зажимают его створкой окна, провернув ручку до упора.
3. Вытягивают бумажку.
4. Если она вытянулась легко, несмотря на закрытую ручку - прижимание слабое. Соответственно, в холодный период из окна будет сквозить.
Переведение механизма створок в теплосбережение
Для переключения функции пользуются специальным шестигранником. Открыв окно, получают свободный доступ к выступающим эксцентрикам. Внимательно изучают насечку на нем, которая сигнализирует о настроенном режиме: направление насечки вверх указывает на средний режим (зима+лето). Для переведения в зимний - поворачивают инструментом в сторону уплотнителя, разместив ее перпендикулярно первоначальному положению. 
Если насечка сделана под обычную отвертку, последовательность действий аналогичная.
Большинство оконных створок укомплектованы эксцентриками со всех торцевых сторон. Обязательно повторяют перенастройку всех существующих, обеспечивая плотное прилегание по всему периметру.
Далее проводят проверку качества прижимания с помощью бумажного листа. Он должен вытаскиваться с большим усилием или даже порваться. Проверяют весь периметр оконной рамы.
Когда производят смену режима
Специалисты советуют осуществлять переключение с летнего режима в зимний только при выраженном сквозняке из закрытого окна.  Объясняется это быстрым износом уплотнителей при сильном сдавливании. Если особой надобности нет - систему не перестраивают.
