Строительство частного жилого дома – долгосрочный проект, который состоит из нескольких последовательных этапов. Прежде чем отпраздновать долгожданное новоселье в уютном собственном коттедже, необходимо не только изрядно потрудиться, но и регулярно обращаться за помощью к опытным специалистам. Иначе досадных ошибок не избежать. Лучше изначально все сделать правильно, чем потом бесконечно достраивать и перестраивать, устраняя огрехи.
Закладка фундамента – ключевой этап строительства частного жилого дома
	Начало – половина успеха. Значение этой поговорки распространяется и на фундаментные работы. Так как качество заложенного фундамента непосредственно влияет на прочность и устойчивость всей будущей конструкции. В первую очередь, необходимо вырыть котлован правильной геометрической формы с ровными углами и гладким дном. Для этого понадобится мощная строительная спецтехника, в том числе фронтальные погрузчики. Дальше прокладывают дренажную систему, заливают бетонную основу или закладывают монолитную плиту, заглубляют опоры. Не обойтись и без гидроизоляции и определения уровня грунтовых вод.
В закладке фундамента для частного дома не существует мелочей. Например, глубину котлована нужно рассчитать максимально точно –  этот показатель зависит от общей массы будущего строения. 
В наше время наибольшую популярность приобрела технология ленточного фундамента для частного дома. Также используются столбчатый и свайный типы фундамента.
Особенности возведения стен 
Несущие стены в частном доме необходимо строить прочными и долговечными. Чтобы достигнуть поставленного результата, к выбору материала подходят очень тщательно. Экономия себя не оправдает. Важно обратить особенное внимание на марки арматуры, бетона, кирпича и газоблоков. Не менее важна и качественно выполненная работа. 
Несущие стены в частном доме должны иметь не только теплоизоляционные, звукоизоляционные и огнеупорные свойства, но и эстетичный внешний вид. Существуют такие варианты: бетонные, кирпичные, каркасные и блочные стены. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Только опытные подрядчики смогут порекомендовать наиболее приемлемый и выгодный способ строительства стен и перегородок в каждой конкретной ситуации. 
Установка балок перекрытия
 	Установка балок перекрытия – это очень ответственный этап строительства, требующий грамотного продуманного подхода. С помощью чердачного перекрытия специалисты уплотняют потолок, чтобы он не деформировался на протяжении долгих лет. Таким образом, чердак изолируют от верхнего этажа дома, что обеспечивает надежную теплоизоляцию и пароизоляцию жилых помещений. Подвальное перекрытие отделяет подвал от дома для защиты внутренних комнат от распространения холодного воздуха. Междуэтажное перекрытие необходимо для качественной звукоизоляции.
	Балки перекрытия устанавливают на несущих стенах. Расстояние между ними не должно превышать 1 метра и быть не меньшим, чем 60 см. Ширину конструкции и длину пролетов необходимо точно рассчитать. Только тогда система будет надежной. Справятся с этой задачей проверенные специалисты с большим опытом работы.
Монтаж конструкции крыши 
Основное предназначение крыши – принимать на себя удары всех стихий. Кровля должна стать надежной защитой от порывистого ветра и проливного дождя на долгие годы. Ее задача – поддерживать общий микроклимат в доме, поэтому важно позаботиться о качественной гидроизоляции и теплоизоляции. Учесть все многочисленные нюансы под силу только профессионалам.
Строительство крыши частного дома начинается с расчетов стропильной системы, выбора оптимального сечения и расстановки стропил. Дальше следует установка мауэрлата, монтаж стропильных ног с элементами усиления системы, гидроизоляция скатов, утепление кровли. И только после этого настилается кровельное покрытие, например, шифер или металлочерепица. Параллельно с этим подрядчики окончательно собирают систему водослива,  дымарь,  коньки и фронтоны. Подшивают свесы кровли софитами.
Строительство крыши частного дома – масштабное и ответственное занятие. Браться за него самостоятельно весьма рискованно.
Ремонт внутри нового дома
Отделка стен в частном доме – заключительный этап строительства, достаточно сложный и дорогой. От качества внутреннего ремонта будет зависеть финальный результат, неповторимый шарм каждого жилища, которого можно достичь, правильно подобрав материалы.
Чтобы финиш выглядел безупречно, сначала необходимо заняться выравниваем поверхностей. Предварительно нужно измерить перепады специальным инструментов – строительным уровнем. Дальше – развести коммуникации, выполнить стяжку пола, штукатурить стены и потолки, установить оконные откосы и подоконники.
Для отделки стен в частном доме можно выбрать обои, декоративную штукатурку, плитку, стеновые панели, декоративные камни. В деревянных домах достаточно обработать и покрасить срубы. 
У каждого строительного материала есть свои особенности, которые нужно учитывать. Например, на скорость высыхания штукатурки влияют толщина слоя, состав смеси, влажность в помещении, температура воздуха и много других факторов.
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