Сразу хочу отметить, что мы ставили текстовые теги <h1>, так как привыкли так оформлять, если вы привыкли к другому оформлению, прошу указать, к какому именно, будем соблюдать ваши пожелания.

<h1>Заправка кондиционеров</h1> 
Транспортные средства, оснащенные климатической техникой, нуждаются в периодическом проведении специализированных мероприятий, комплекс которых обычно обозначается в прейскурантах автомастерских, как заправка кондиционеров. Речь идет о замене рабочего вещества этой техники – хладагента или фреона.

В зависимости от конкретной модели авто компоновка его охлаждающего модуля может быть различной. Как правило, эксперты выделяют 2 класса автокондиционеров:

· корректирующие ток фреона с помощью ресиверов-осушителей и терморегулирующих вентилей ("японцы", "корейцы", "французы", "итальянцы");

· управляющие температурой воздуха в салоне за счет аккумулятора и дросселя ("американцы" и отдельные модели Ауди, Фольксвагена и некоторых других авто).

При заправке системы кондиционирования машины, сегодня используется, преимущественно, вещество R-134a, снискавшее славу наиболее популярного фреона. Реже климат-установка транспортного средства предполагает работу на устаревшем и небезопасном R-12.

<h2>Алгоритм работы </h2>
Выполняя обслуживание кондиционеров легковых авто, специалисты сначала спускают отработанное вещество, осматривают технику на предмет ее исправности, затем закачивают внутрь фреон, после чего проверяют оборудование. Каждый этап требует наличия особых знаний и практических навыков:
1. Проверка герметичности системы осуществляется в первую очередь после извлечения из нее устаревшего хладагента. Если находятся трещины и щели, то их требуется устранить.

2. Обязательно из системы вакуумным насосом выкачивается воздух и вода, способные стать разрушителями как емкостей, в которых циркулирует рабочий агент, так и самой важной части конструкции – компрессора.

3. Закачивание газа может производиться электронным методом, с помощью мерной колбы или посредством порта обратной магистрали. Выбор конкретного способа забора фреона автокондиционером обычно определяет эксперт, ориентируясь по ситуации.

4. Последний этап работ предполагает смазку рабочей конструкции посредством впрыскивания в систему добавок: к R-12 – минерального масла, к R-134a – синтетического масла. После этого происходит пуско-наладка, проверка работоспособности кондиционера.

Технический центр "Авторитет" (Краснодар) проводит диагностику функционирования автомобильного кондиционера, а также полноценное его обслуживание с заправкой теми хладагентами, на которых работает каждая конкретная установка.
<h1>Замена колодок </h1>
Каждый владелец транспортного средства должен знать, что тормозная система его машины не будет работать слаженно, если им время от времени не производится замена колодок. 

Данные детали конструкции представляют собой ключевые элементы, при помощи которых осуществляется торможение. Они выполнены из металла и имеют особые накладки, взаимодействующие с тормозными дисками или поверхностью катания колеса. Благодаря этим деталям сила нажатия на педаль трансформируется, собственно, в тормозной момент.

<h2>Когда производить замену? </h2>
Исходя из того, каким образом эксплуатировался механизм, ему будет рекомендована та или иная периодичность замены тормозной колодки. На частоту обновления этой детали влияет:

· выбранный автомобилистом стиль вождения;

· качество исполнения запчастей;

· характеристики дорог, на которые машина выезжает чаще всего;

· температур воздуха и погодных условий, при которых используется авто.

Стандартная рекомендация от экспертов – не использовать колодки более чем на 30-40 тысячах километров пробега. Для отечественных авто этот показатель и того меньше – порядка 15 тысяч км.

Показателем того, что нужно проверить эту деталь авто, служит характерная вибрация, фиксируемая при нажатии педали тормоза, наличие постороннего свиста и скрежета при осуществлении данной процедуры, а также отклонения от обычного функционирования тормозной системы.

<h2>Специфика осуществления процедуры </h2>
Замена колодок – мероприятие не мгновенное. Оно предполагает дефектовку системы, определение степени изношенности сменных деталей, изучение тормозных шлангов, пыльников, чехлов, ликвидацию течей, а также, собственно, переустановку поврежденных элементов на новые, исправные. Схема реализации работ предполагает такие этапы:
1. Авто фиксируют на подставках, снимают с него колеса, сливают более половины жидкости из центрального тормозного цилиндра.

2. Задействуют жидкость для прочищения тормозов.

3. Поршень продвигают внутрь цилиндра, суппорт вращают вокруг направляющего пальца.

4. Далее снимаются колодки и прокладка, демонтируются верхняя и нижняя пружины.

5. Вместо снятых, ставят новые направляющие пальцы (предварительно смазанные), чехлы, прокладки, пружины и, собственно, колодки.

Процедура одинакова как для задних, так и для передних колес.

Сотрудники техцентра "Авторитет" оперативно и качественно поменяют тормозные колодки на любом автотранспортном средстве.
<h1>Компьютерная диагностика</h1>
Такая процедура, как компьютерная диагностика автомобилей весьма востребована сегодня у посетителей автосервисов. Особенно у тех из них, которые владеют машинами современного образца, изобилующими всевозможными датчиками, приборами, бортовой электроникой.

Данная услуга представляет собой мероприятие, в ходе которого проверяются все составляющие электронного управления транспортным средством. Специалисты считывают данные с таких элементов, как двигатель авто, КПП, кондиционер и климат-контроль, подвеска, бортовой компьютер, подушки безопасности, круиз-контроль, системы ABS и ESP. При помощи специализированного ПО, мотор-тестеров и автосканеров, они делают выводы о состоянии этих устройств, наличии ошибок в их функционировании и т.д.  

<h2>Когда нужна диагностика</h2>
К оценке работоспособности отдельных узлов техники на диагностическом стенде чаще всего прибегают автомобилисты, которые хотят найти причины неисправностей своего транспорта, не осуществляя полную разборку машины. 
Как правило, это владельцы автомобилей, которые стали расходовать больше топлива, сбоить при заведении мотора, демонстрировать падение оборотов или просигнализировали о проблемах посредством многофункциональных индикаторов на приборной панели.

Кроме того, проверка электроники рекомендована покупателям подержанных средств передвижения, в которых могут присутствовать "сброшенные" ошибки. Не помешает проходить автосканирование и всем владельцам иномарок, хотя бы раз в несколько лет. Тем более что, чем чаще проводится компьютерная диагностика – тем выше безопасность вождения машины.

<h2>Процедура проверки машины</h2>
Оценивая состояние автомобиля при помощи компьютеризированных приборов, специалисты автосервисов исследуют каждый из узлов машины по отдельности.

· Во время работы автомобиля блок управления фиксирует данные с датчиков, полученные в разных режимах функционирования узла: от прогрева и запуска до разгона и торможения. Эксперты считывают при помощи сканеров коды ошибок, сохраненные в системе.

· Данные по поводу неисправностей, отклонений от нормальной работы тех или иных элементов машины расшифровываются, выводятся на экран ПК в виде сводного отчета.

· Автомастера анализируют полученную информацию, выявляют причины ошибок, сообщают владельцу машины о неисправностях, а также дают рекомендации по устранению существующих проблем.

В техническом центре "Авторитет" имеется все необходимое для проведения комплексной компьютерной диагностики автомобиля.
<h1>Тонировка автомобиля</h1>
С целью защитить салон своей машины от излишнего ультрафиолета, нейтрализовать слепящее солнце в летний день, а заодно и укрепить задние и боковые стекла, используется такая методика, как тонировка автомобиля. Она может осуществляться двумя способами:

· распылением на внутренней поверхности стекла металла/полимера;

· нанесением специальных тонировочных пленок. 

Первый способ уже практически вышел из обращения, в то время как второй пользуется огромной популярностью среди россиян, в частности, за счет того, что соответствует принятым в стране правилам, а также позволяет осуществлять процедуру без демонтажа обшивки двери.

<h2>Стандартная процедура</h2>
Обработка стекол тонировочным покрытием производится в условиях автосервиса довольно быстро. Она предполагает такие этапы:

· устранение с дверей машины стекольного уплотнителя;

· подготовка стекол (промывка, очистка, обезжиривание спецредствами);

· обрезка полимерной пленки четко по размеру стекол, предварительный ее нагрев;

· контрольная очистка стекла с нанесением на него раствора для лучшего закрепления материала;

· нанесение тонировки, разглаживание пленки, устранение неровностей;

· сушка пленок.

Чтобы окончательный результат оправдал ожидания автомобилиста, на СТО подбирают такие варианты пленок, которые соответствуют требованиям заказчика. Они могут различаться по цвету, марке, количеству пропускаемого света. 
В РФ на 2016 год разрешено нанесение пленок с 70% светопропусканием, причем на лобовом стекле – максимум, в виде полоски, шириной не более 14 см, в то время как на заднем и задних боковых стеклах тонировка может быть любой.

<h2>Разновидности тонировки</h2>
· Для клиентов, которые стремятся получить в виде тонировки не только защиту от солнца и любопытных взглядов, но еще и бонус в виде оригинального дизайна, может быть предложена обработка стекол цветными полимерными пленками или переходными разноцветными покрытиями. Такие решения позволяют сделать машину оригинальной, выделить ее на фоне аналогов.

· В последнее время особую популярность приобрела и евротонировка, соответствующая стандартам, принятым в этой области. Она идеально подойдет для транспортных средств, владельцы которых идут в ногу со временем. Нанесение пленок по этой схеме происходит строго по правилам и ГОСТам.

· Оригинальной версией тонирования стекол является атермальная техника. Осуществляемая с помощью дорогих прозрачных пленок, она производит эффект обычного стекла, через которое, впрочем, не проникает ультрафиолет. Главное отличие этого покрытия от тонировочного – отсутствие окрашенного слоя.

Заказать услугу тонирования автомобиля в Краснодаре можно, обратившись в технический центр "Авторитет".
<h1>Тюнинг двигателя</h1>
Форсирование или тюнинг двигателя – это услуга, включающая работы по модернизации данного элемента автомобиля с тем, чтобы повысить величину его крутящего момента, увеличить количество максимальных оборотов и, как следствие, повлиять на мощность этого механизма.

К доводке автомобильных двигателей прибегают владельцы машин, которые хотят улучшить характеристики работы автомобиля, разогнать "железного коня", повысить работоспособность мотора.

<h2>Основные технологии</h2>
Осуществляя оптимизацию двигателя, можно использовать различные методики:
1. Замена заводского, оригинального мотора на другой, более мощный. Это относительно сложная и весьма кардинальная процедура, которая требует расширения моторного отсека, замены части сопутствующих деталей. Упростить это мероприятие удается за счет установки вместо поршневого двигателя газовой турбины или роторного блока. 

2. Монтаж нового распредвала с регулируемым шкифом известен как самый недорогой способ прибавления мощности двигателя, позволяющий продуктивнее наполнять цилиндры рабочей смесью.
3. Увеличение рабочего объема двигателя с заменой коленвала, поршней и шатунов на облегченные, вследствие чего крутящий момент удается ускорить за счет эффекта улучшения хода поршня.

4. Монтаж турбонаддува, компрессора, воздушных фильтров низкого сопротивления или дополнительных "экономайзеров", которые способствуют снижению расхода топлива, катализации воспламенения, повышению мощностных характеристик мотора. Это могут быть озонаторы, вихревые механизмы подготовки топливно-воздушных смесей, плазменно-форкамерные свечи и т.д.

<h2>Чип-тюнинг</h2>
Особым вариантом модернизации двигателя является вмешательство в его систему управления, именуемое чип-тюнингом. Специалисты на программном уровне выставляют для этого механизма разрешение использовать его ресурсы на 100%, хотя заводские настройки обычно предполагают задействование от 60 до 80% мощности устройства.

Обычно такая процедура дает уникальный результат в виде увеличения крутящего момента на 10-40% и повышения мощности двигателя на 5-25%. И все это – без разборки машины, без переустановки запчастей, оперативно и качественно.

Чип-тюнинг – это также:

· снижение расхода топлива при стандартной езде;

· возможность снятия всяческих программных ограничений, вроде лимита скорости;

· способ откорректировать мотор для работы на определенном виде бензина или газа;

· положительные эффекты в виде ровной тяги на всех оборотах и лучшей отзывчивости педали газа.

В техцентре "Авторитет" всегда можно заказать тюнинг двигателя любого автотранспортного средства.
<h1>Перешивка салона</h1>
Автомобилисты, для которых важно, чтобы салон их транспортного средства выглядел эффектно и престижно или, как минимум, аккуратно и красиво, стараются периодически заказывать такую услугу, как перешивка салона. 
Под данным мероприятием подразумевается комплекс работ, в ходе которого старая обстановка (чехлы сидений, напольные и потолочные покрытия, обшивка дверей и торпеды, декоративные материалы, украшающие пластиковые элементы, подлокотники, стойки и руль) демонтируется, а вместо нее надевается/наклеивается новый, более презентабельный и современный материал, подогнанный строго под габариты салона авто.

<h2>В каких ситуациях актуальна перетяжка</h2>
Пошить новые чехлы, заменить ткани и отделку интерьера машины можно как из эстетических, так и из практических соображений. Обычно причинами заказа этой услуги являются:

· моральное и физическое устаревание отделочных материалов;

· появление невыводимых пятен, потеков, запахов внутри машины;

· деформация обшивки, не подлежащая восстановлению (изношенность, расползание тканей);

· потеря салоном достойного внешнего вида.
<h2>Материалы и технологии</h2>
Подбирая ткани, актуальные для того, чтобы украсить ими сидения машины, автомобилистам рекомендуется делать акцент на износоустойчивости, практичности, удобстве очистки и долговечности этих материалов. 
В автосалоне предлагаются на выбор для обшивки сидений натуральная кожа, кожзаменители, классические автомобильные ткани, алькантра (в том числе – с перфорацией). Дешевле всего обойдется тканевый вариант, однако, он и наименее долговечный. Кожаные кресла – это премиум-класс. 
В зависимости от выбранного материала будут использоваться и разные техники обтягивания элементов интерьера новым покрытием.

Схема перешива сидений кожей, например, предполагает такие манипуляции:

· Демонтаж элемента, чехол на который нужно перешить, устранение с него крепежа и декора, снятие заводской или установленной ранее обивки.

· Работа с оригинальной обивкой: разделение ее на фрагменты, разрез по швам, получение на основании них выкроек.

· Пошив по выкройкам новых элементов чехлов, соединение их воедино, надевание на сидения готовой оболочки.

· Монтаж обновленных автокресел на их первоначальные места.

<h2>Особенности монтажа</h2>
В ходе перешивки салона машины, особое внимание уделяется работе с выкройками. Они должны идеально повторять оригинальные образцы, по лекалам которых их выполняют. Иначе новый интерьер будет выглядеть неорганично. 

Демонтаж старых покрытий проводится максимально аккуратно, чтобы не повредить корпус машины. После того, как транспорт освобожден от элементов, которые следует заменить, поверхности салона обезжиривают.

После установки новых чехлов, нашивок, обивки пластиковых элементов, которые крепились на клей, требуется выждать примерно сутки. В это время транспортом пользоваться не рекомендуется.

Специализированный технический центр "Авторитет" в городе Краснодаре оказывает услуги перешивки салона автомобиля с использованием материалов, указанных владельцем машины.
<h1>Техническое обслуживание</h1>
Каждому автомобилю, вне зависимости от его марки, модели и страны происхождения, требуется регулярное техническое обслуживание. Данная процедура подразумевает визуальную проверку и мониторинг работы всех основных узлов и систем транспортного средства с параллельным проведением мероприятий, связанных с приведением машины в должное состояние.

<h2>Стандартная процедура техобслуживания</h2>

ТО фигурирует в прейскурантах автосервисов как услуга, носящая профилактический характер, отличная от других ремонтных процедур. Тем не менее, в зависимости от состояния авто, она может включать следующие работы:

· смазку, чистку, промывку деталей;

· заправку тормозных и охлаждающих жидкостей, смазок, масел, топлива;

· контрольно-диагностические меры;

· подтяжку и регулировку запчастей;

· работы по усилению/восстановлению крепежа;

· балансировка, развал-схождение колес;

· электротехнические мероприятия.

Какие из этих работ будут задействованы в каждом конкретном случае, решает специалист, исходя из степени изношенности автомобиля, а также из количества времени, прошедшего после последней его профилактики.

<h2>Периодичность проведения ТО</h2>

В зависимости от конкретного типа техобслуживания, оно может проводиться реже или чаще. Кроме того, есть конкретные сроки для замены определенных элементов техники. Если ремень привода ГРМ меняют раз в 100 тысяч километров пробега, то тормозные колодки подлежат обновлению после того, как машина отъездила на них 15-20 тысяч км.

В России принято выделять несколько типов ТО: 

· ежедневное, проводимое непосредственно водителем накануне каждой поездки;

· первое и второе техобслуживание;

· а также сезонную проверку автомобиля, осуществляемую перед летом и накануне зимы.

Владельцам легковых машин, которые эксплуатируются на относительно качественных и ровных дорожных покрытиях, показано проводить ТО-1 каждые 5 тысяч километров, ТО-2 – каждые 20 тысяч километров. 

Если же автомобиль ездит преимущественно по гравийному и щебеночному покрытию, в горной местности, на непрофилированных дорогах, по временным подъездным путям, тогда его стоит доверять осматривать профессионалам в рамках ТО-1 – через 3000-4000 километров, в рамках ТО-2 – через 12-16 тысяч км.

Профессиональное и скрупулезное техническое обслуживание машины осуществляют сотрудники технического центра "Авторитет", город Краснодар.
<h1>Установка парктроников</h1>
Оптимизировать процесс размещения транспортного средства на любом паркинге или вдоль обочины, начинающим автомобилистам и водителям со стажем помогает установка парктроников. Данные приспособления также называют парковочными радарами. Их основная задача – уведомлять человека, управляющего автомобилем, о наличии всевозможных препятствий сзади и спереди машины. Это особенно актуально в сложных парковочных условиях: при ограниченном обзоре, недостатке места, невозможности рассмотреть обстановку за машиной и т.д.

Парковочная система состоит из:

· управляющего блока;

· ряда датчиков (от 3 штук до 8);

· экрана и видеокамеры.

Смонтированное правильным образом, это оборудование способно подавать звуковой и визуальный сигналы каждый раз, когда транспортное средство оказывается в опасной близости к какому-либо препятствию: забору, зданию, бетонному блоку, другому автомобилю и т.д.

<h2>Процесс монтажа парковочного радара</h2>
Собрать парктроник и запустить его в работу не очень сложно, однако существуют тонкости, с которыми профессионалы справляются лучше новичков. Алгоритм работ почти для всех машин будет примерно одинаков:

1. Сначала автомобиль моется и чистится. С него снимают бампер, размечая его поверхность для расположения датчиков. Важно учитывать рекомендованную производителем техники высоту и расстояние между ними. Согласно произведенной разметке, делают отверстия для фиксации датчиков.

2. Полученная маркировка используется для установки считывающих устройств. Датчики крепят стопорными кольцами, после чего бампер ставится на свое законное место.

3. На территории багажника устанавливается управляющий модуль, производится его подключение. Контакт "+" подключают к лампе указателей заднего хода. Принципиальное требование на этом этапе – соблюдение полярности!

4. На центральной консоли, в поле зрения водителя, помещают экран, который послужит средством трансляции информации, полученной с датчиком. Дисплей не должен мешать обзору дороги, однако требуется, чтобы он хорошо просматривался.

5. Последний этап предполагает тестирование парковочного радара на практике. Для этого автомобиль помещают в искусственные условия парковки и проверяют, срабатывает ли он на помехи. Важно провести полноценный мониторинг работы этого оборудования, чтобы понять, насколько правильно он функционирует, и существуют ли препятствия, пропускаемые им.

Технический центр "Авторитет" предлагает услугу монтажа парктроников на любые транспортные средства. Работаем качественно и оперативно!
<h1>Ремонт ходовой</h1>
Автомобилям, которые начинают вести себя во время движения неадекватно, демонстрируют неустойчивость, крен на поворотах, слишком длинный тормозной путь, а также издают звуки, которых ранее не наблюдалось, скорее всего, нужны профессиональная диагностика и ремонт ходовой. Причем от владельца машины требуется отдать авто на проверку как можно скорее, ведь любые отклонения и деформации в этой системе автомобиля могут привести к ее аварийному состоянию, потере безопасности движения и даже ДТП.

Процедура ремонта ходовой состоит из диагностических мер и собственно работа по исправлению дефектов, замене неисправных частей.

<h2>Диагностика</h2>
Профессионал определяет проблемные места ходовой автомобиля в результате таких мероприятий:

· визуальный осмотр главных узлов системы (делается на подъемнике/смотровой яме);

· мониторинг работы колес и рулевого управления, поиск люфтов;

· проверка функционирования отдельных элементов конструкции в движении.

Комплексная диагностика предполагает исследование мастером сайлентблоков, пружин, тормозных шлангов, амортизаторов, пыльников, опорных чаш, рычагов, ступичных подшипников. 
Параллельно оценивается степень герметичности тормозной системы, проверяется наличие вибраций руля, а также люфтов в рулевых наконечниках, шарнирах равных угловых скоростей, шаровых опорах. Обязательно определяется изношенность колодок, дисков, суппортов. 

<h2>Схема ремонта ходовой</h2>

По факту диагностики ходовой машины, определяются слабые места механизма, принимается решение о его починке. В большинстве случаев ремонту подлежат:

· подвеска;

· элементы тормозной системы;

· рулевой механизм и сопутствующие элементы;

· привод;

· подшипники ступиц колес;

· рессоры, стабилизаторы, пружины, амортизаторы.

Стандартная схема устранения неисправностей предполагает:

· демонтаж изношенных/нерабочих частей подвески;

· ремонтные работы или замену дефектных элементов;

· установку рабочих деталей;

· регулировку и проверку работоспособности починенного узла.

Срочный осмотр и восстановление работоспособности ходовой осуществляется при появлении проблем с машиной, в то время как плановую диагностику этой составляющей автомобиля лучше проводить через каждые 10-20 тысяч километров пробега.

Эксперты технического центра "Авторитет" помогут найти неисправности в ходовой транспортного средства, а также произведут ремонт неисправных узлов и элементов конструкции.
<h1>Установка сигнализаций</h1>
Услуга, известная как установка сигнализаций, востребована сегодня среди владельцев практически всех автотранспортных средств. Она помогает защитить автомобиль от взлома, кражи, порчи, хищения из него ценных предметов и тому подобных неприятных происшествий. 

<h2>Разновидности</h2>
В настоящее время автомобилисты имеют возможность подобрать антиугонный модуль в соответствии со своими требованиями и финансовыми возможностями. В частности, наиболее распространены такие варианты сигнализаций:

1. Односторонние системы оповещения – самая простая и недорогая схема защиты авто, характеризующаяся подачей сигнала с брелка на блок охранной системы внутри кузова. О вторжении хозяин авто узнает по громкой сирене, которую издает антиугонное средство в салоне.

2. Двухсторонние сигнализации, популярные за счет наличия обратной связи. Брелок водителя оснащен пейджером, который уведомляет о причине нарушения герметичности салона. Частный случай этого оборудования – диалоговая сигнализация, которая имеет защиту от электронного взлома и считается продвинутым вариантом антиугонки с обратной связью. 

3. GSM-защита машины – оборудование, передающее информацию о состоянии системы прямо на мобильный телефон ее владельца. Управлять сигнализацией также возможно при помощи смартфона или же задействовав брелок с односторонней связью. Такие модули невзламываемые, работают на любом расстоянии, но весьма ощутимо бьют по кошельку.

<h2>Процедура монтажа</h2>
Работы по подключению противоугонной системы требуется осуществлять внимательно и с соблюдением всех инструкций, поскольку от качества реализации этих мероприятий напрямую зависит безопасность авто. Процедура требует:

· во-первых, подсоединить систему к блоку управления, подать на него электропитание, а также правильно расположить и настроить датчики;

· во-вторых, произвести соединение дверных концевых элементов, чтобы можно было получать оповещения при несанкционированном открытии двери, настроить световую сигнализацию;

· в-третьих, произвести подключение блокировки двигателя при вторжении в салон непрошеных гостей и активировать непосредственно систему оповещения, сирену.

Обратившись в технический центр "Авторитет" (Краснодар) каждый автомобилист может выбрать антиугонное оборудование для своей машины и заказать его непосредственный монтаж.
<h1>Полировка деталей</h1>
Если транспортное средство эксплуатируется длительное количество времени, то оно неизбежно теряет свой изначальный лоск и блеск, его лакокрасочное покрытие тускнеет и выгорает до такой степени, что вернуть ему достойный внешний вид может только профессиональная полировка деталей. 

Данная процедура востребована:

· с целью нейтрализации небольших царапин на поверхности машины;

· перед продажей авто;

· в качестве способа защиты кузова от неблагоприятных явлений внешней среды;

· при приведении машины в идеальное состояние (например, перед торжеством);

· для транспорта, который подвергался перекраске или устранению дефектов кузова.

<h2>Специфика проведения работ</h2>
Полировка машины может осуществляться как в полномасштабном размере (когда полируется весь кузов), так и частично (когда полиролями обрабатывают только отдельные элементы конструкции). 
Кроме того, существует поверхностная и глубокая техники возвращения кузову блеска. Первая применяется, когда машина относительно новая и требуется только немного подновить ее, вторая – когда есть нужда устранить сильные повреждения ЛКП.

Ключевых технологий полировки, применяемых на СТО, всего две:

1. Восстановительная полировка актуальна для покрытий, сильно износившихся, начавших отслаиваться. Ее осуществляют с привлечением мелко-, средне- и крупноабразивных средств. 

2. Защитная полировка кузова подразумевает применение воскового, тефлонового и полирольного покрытий. Она используется для обработки машин, чье покрытие еще не успело полностью истощить свой ресурс, просто немного потускнело. Покрытия защитного типа оберегают кузов от ультрафиолета, воды, битума, всевозможных химикатов и насекомых.

<h2>Полировка деталей из разных металлов</h2>
Перед осуществлением полировочных работ внимательно изучается состав запчастей, которые планируется обрабатывать, поскольку есть особенности подбора средств для возвращения кузову его блеска.

· Хромированные части конструкции (молдинги, радиаторные решетки, элементы интерьера) запрещено обслуживать абразивными и косметическими пастами. Для этой цели подойдет протирание мыльной водой, высушивание, нанесение защитных спреев (обязательно – на масляной основе). Также допускается полировка специальными средствами для хромированных поверхностей.

· Нержавеющие составляющие корпуса авто можно обрабатывать абразивной пастой. Сначала детали зачищают мелкозернистым наждаком, потом наносят на них абразивный состав, после натирают до зеркального блеска.  

В техцентере "Авторитет" предлагается услуга тотальной или частичной полировки кузова автомобилей.
<h1>Замена стекол</h1> 

Автомобиль, в котором запланирована замена стекол, стоит доверить опытным профессионалам, поскольку при самостоятельной установке нового окна, можно повредить монтируемый элемент, деформировать датчики и антенны, расположенные на нем, украсить капот и торпеду царапинами, задеть привод дворников и т.д. Хуже того, неправильный монтаж может привести к разгерметизации окна, пропусканию им воды внутрь салона или выскакиванию из пазов во время езды.

Процедура замены стекла – это комплекс мероприятий, во время которого старые окна демонтируют, а ни их место устанавливают новые. Как правило, к данной процедуре владельцы машин прибегают в крайних случаях: после аварий, при разбитии окон вандалами, после появления на стекле крупных трещин и тому подобных деформаций. 

<h2>Этапы осуществления процедуры</h2>
В процессе замены автостекол специалисты соблюдают следующую последовательность действий.

· Сначала снимаются все приспособления и декоративные элементы, присутствующие на окнах: дворники, датчики, антенны, зеркала, молдинги. Затем убирается накладка-жабо, что позволяет также снять стекло, а за ним и накладки передних стоек (это нужно для того, чтобы они не испачкались в клей).

· Контактная поверхность рамки и пространство под молдингом зачищаются на 100%: убираются старый клей, грязь, пыль, потеки и ржавчина, которые только могут присутствовать в этих местах. Сверху металл обезжиривают и покрывают специальными средствами, вроде праймера, препятствующими появлению и/или разрастанию коррозии.

· Электропистолетом наносят по контуру вставляемого стекла клеевую быстросохнущую основу, после чего будущее окно кладут на автомобиль, применяя для удобства присоски с плавающими головками.

· Положенное стекло проверяют на симметричность зазоров, а затем окончательно фиксируют его на месте, задействовав для поддержки этого элемента особый скотч, отклеиваемый без следов через 10-12 часов. 

· Фиксация стекла дает возможность собрать все сопутствующие ему детали в обратном порядке. На этом этапе ставят накладки, монтируют датчики, антенны, зеркала, укладывают жабо и подключают дворники.

Как правило, на всю процедуру уходит несколько часов. Чтобы клей полностью высох, требуется больше времени (до 20 часов), при этом требуется, чтобы авто весь этот период стояло на ровной поверхности, без перекосов, иначе есть риск, что на стекле могут появиться трещины.

Технический центр "Авторитет" предлагает свои услуги по монтажу/демонтажу автостекол.
