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НАСОС ШН270-40

ПАСПОРТ
ШН 270.00.00.00П




1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Насос ШН 270-40 призначений для перекачування шламових вод, відходів флотації, фільтрату, технічної води, кондиційних і некондиційних магнетитових суспензій на вуглезбагачувальних фабриках при температурі робочого середовища не більше + 40 ℃.
Насоси випускаються по третій групі надійності РТМ 26-06-3-70 в кліматичному виконанні У категорії розміщення I ГОСТ 15150-69.
1.2 Основні параметри і розміри повинні відповідати зазначеним у таблиці.
	Найменування параметрів
	Норма

	Подача, м3/год
Напір, м
Рекомендована потужність ел.двигуна, кВт
Частота обертання, об/хв
Діаметр всмоктувального патрубка, мм
Діаметр нагнітаючого патрубка, мм
Діаметр робочого колеса, мм
Габаритні розміри насоса, мм
довжина
ширина 
висота 
Маса насоса, не більше,кг

	270
40
55
1470
150
130
355

1158
      610
590
470



Відхилення величин напору і подачі від величин, зазначених в таблиці, до ±15%.
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	1.3 Зміна параметрів насоса при експлуатації його на гідросуміші.

1.3.1 Напір насосів при роботі на гідросуміші зменшується пропорційно відношенню , отже:

м.ст. рідини.

де:  - напір гідросуміші в метрах стовпа рідини;

 - напір, м.вод.ст.;

 кг/м3 – питома вага чистої води при температурі 25С;

 - питома вага гідросуміші, кг/м3.

1.3.2 Споживана насосом потужність при роботі на гідросуміші збільшується пропорційно відношенню , отже:



де: - споживана потужність на воді, кВт.

1.3.3 Зміна коефіцієнта корисної дії при роботі на гідросуміші зменшується пропорційно відношенню , отже:



де: - коефіцієнт корисної дії насосів на гідросуміші;

- коефіцієнт корисної дії насосів на воді.




2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2.1 Виріб поставлятися замовнику в наступній комплектації;

а) насос ШН 270-40, штук 				1;
б) експлуатаційна документація - паспорт ШН-270.00.00.00 П
Примітка: запасні частини поставляються за окрему плату і по окремому замовленню.
Замовлення Ви можете оформити:
ТОВ «Машинобудівна компанія« ГОРМАК »
Україна, Донецька обл. м Бахмут, вул. Сибірцева будинок 192 оф 35.
тел. +38(050)-192-31-10 
+38(050)-806-91-80
email: gormak@ukr.net


















3. СВІДОТСТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ

Насос ШН-270-40
Заводський номер ______________
Підданий консервації згідно з вимогами, передбаченими ГОСТ 9.014-78, ТУ У 28.1-38164000-003:2013.

Дата консервації _________________2021  р.
Консервацію виконав___________________нач цеха Тарасов Ю.А.

	


4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ.

Насос ШН -270-40
Заводський номер ______________
Відповідає вимогам технічних умов ТУ У 28.1-38164000-003:2013, визнаний придатним для експлуатації.
Начальник ВТК 
	
М.П.___________________ 	зам директора Дудін С.М.

Дата _________________2021 р.


5. ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА.
	Термін гарантії насоса встановлюється в календарних місяцях від дня пуску в експлуатацію в залежності від конкретних умов роботи і становить при експлуатації:
	а) на дрібному шламі	12
 (при дворазовій заміні робочого колеса і бронедиска переднього, спірального корпусу, валу, підшипників, і кришки передньої);
	б) на великому шламі	12
 (при триразовій заміні робочого колеса і бронедиска переднього, спірального корпусу, валу, підшипників, і кришки передньої);
в) на переливі вакуум-фільтрів	12
 (при одноразовій заміні робочого колеса і бронедиска переднього, спірального корпусу, валу, підшипників, і кришки передньої);
г) на фільтрі і технічній воді	12
 (при одноразовій заміні робочого колеса і бронедиска переднього, спірального корпусу, валу, підшипників, і кришки передньої);
д) на відходах флотації і кондиційних суспензіях	12
 (при п'ятикратній заміні робочого колеса і бронедиска переднього, заміні спірального корпусу, валу, підшипників № 312 (2 шт.) № 313 (2 шт.); дворазовій заміні кришки передньої);
е) на некондиційних суспензіях	12
 (при триразовій заміні робочого колеса і бронедиска переднього, спірального корпусу, валу, підшипників, кришки передньої)
Але не більше 18 місяців з дня відвантаження підприємством-виробником.


6. КОНСТРУКЦІЯ НАСОСА
Насос ШН270-40 (рис. 1) являє собою одноступінчатий відцентровий насос консольного типу з горизонтальним розташуванням валу. Опорною частиною насоса є станина з двома кулькопідшипниковими опорами. На консольну частину вала посаджено робоче колесо, закріплене гайкою.
Ущільнення валу, що проходить через задню стінку корпусу насоса, досягається сальниковим вузлом, що складається з грандбукси і набивання ХВП ГОСТ 5152-66.
Вал виготовляється зі сталі 45 ГОСТ 1050-60.
Корпус насоса являє собою відливку, внутрішня порожнина якої має кільцеву проточку, що закінчується дифузорним напірним патрубком виготовленим зі сталі 40Хл.
Робоче колесо (турбіна), бронедиск, виготовлені зі сплаву ІЧХ

Вхід рідини в колесо осьової.
Кронштейн виготовлений з чавуну марки СЧ20 ГОСТ 1412-85.
У підшипникові опори укладені підшипники № 312-2 шт., № 313-2шт. ГОСТ 8338-57.

Напрямок обертання робочого колеса за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з боку електродвигуна.









[image: ]
1. Кронштейн
2. Ротор
2.1 Кульковий підшипник №312 – 2 шт
2.2 Кульковий підшипник №313 – 2 шт
2.3 Колесо робоче
3. Корпус спіральний
4. Кришка передня
5. Ущільнююче кільце

Рис.1 Насос ШН 270-40


7. ПІДГОТОВКА НАСОСА ДО РОБОТИ.
7.1 Встановлення.
Місце установки насоса має забезпечити вільний доступ для його огляду і догляду під час експлуатації, а також для збирання і розбирання.
Фундамент повинен бути достатньо міцним для того, щоб агрегат працював без вібрацій. При укладанні фундаменту потрібно залишити 25 - 30 мм по висоті до нижньої площини фундаментної плити для подальшого підливання цементним розчином.
7.2 Порядок монтажа.
Встановлений на фундамент насос необхідно вивірити в горизонтальній площині. Відхилення осі вала від горизонталі відрегулювати прокладками відповідної товщини. Потім перевіряється співвісність вала насоса і електродвигуна.
Після затвердіння цементного розчину затягуються гайки фундаментних болтів і знову перевіряється співвісність валів.
Перед тим, як з'єднати вали, необхідно перевірити обертання ротора насоса руками. Він повинен обертатися вільно, не зачіпаючи нерухомих деталей. В іншому випадку насос запускати не слід до повного усунення дефекту за допомогою регулювання зазорів.
Закінчується монтаж агрегату з'єднанням напівмуфт пальцями, при чому проміжок між торцями напівмуфт повинен становити 1 ... 5 мм.
Остаточна вивірка установки проводиться після того, як агрегат працюватиме в нормальних виробничих умовах протягом 3 - 4 годин.
Всмоктуючий і напірний трубопроводи повинні мати самостійні опори, що виключають передачу на насос додаткових зусиль від ваги трубопроводу.
Щоб уникнути виникнення повітряних мішків у всмоктуючому трубопроводі, він повинен бути коротким і прямим з ухилом від насоса в ємності, яка живить насос.


8. ПОРЯДОК РОБОТИ.
8.1 Підготовка до пуску і пуск.
Перед пуском насосного агрегату слід провести наступні заходи:
а) очистити вал і інші деталі від покриваючого запобіжного мастила;
б) перевірити і заповнити підшипникові камери мастилом Літол 24 ГОСТ 21150-87;
в) вузол сальникового ущільнення ущільнити набивкою ХХН ГОСТ 5152-66, злегка піджати грундбуксою;
УВАГА: насос поставляється без сальникової набивки;
г) пробним пуском електродвигуна при роз'єднаній муфті перевірити напрямок обертання електродвигуна;
д) для наповнення корпусу насоса робочою рідиною, відкрити засувку на всмоктуючій лінії і одночасно відкрити повітряний вентиль на напірному трубопроводі для відводу повітря з корпусу насоса. Після наповнення корпусу робочою рідиною повітряний вентиль закрити. Засувка на нагнітальному трубопроводі весь цей час залишається закритою;
е) включити електродвигун;
є) після того, як манометр, встановлений на напірній магістралі, покаже мінімальне тиск, поступово відкривати засувку на напірному трубопроводі, виводячи насос на нормальний режим;
ж) вимкнути вимірювальні прилади і надалі включати їх по мірі необхідності.
8.2 Нормальна експлуатація.
8.2.1 Під час роботи насоса необхідно стежити за роботою сальника і наявністю мастила в кільці змащувальному сальникового ущільнення. При нормаль-ному затягуванні сальника, вода безперервно просочується через нього у вигляді крапель. Надмірна затяжка сальника викликає нагрівання вала і сальника і веде до швидкого зношення набивки.

8.2.2 Необхідно стежити за температурою підшипників, яка не повинна перевищувати 60 ℃.
8.2.3 Своєчасно заповнювати підшипникові камери мастилом Літол 24 ГОСТ 21150-87.
8.3 Зупинка насоса.
При зупинці агрегату необхідно:
а) закрити повільно засувку на напірному трубопроводі;
б) закрити краник манометра;
в) вимкнути електродвигун;
г) при зупинці насоса в зимовий період на тривалий час корпус звільняється від рідини, що перекачується.


Вказівка заходів безпеки.
1. До монтажу та експлуатації насосних агрегатів повинні допускатися кваліфіковані механіки і слюсарі, які знають конструкцію насосів, мають певний досвід по обслуговуванню, ремонту і перевірці експлуатаційних насосів і склали іспити на право монтажу та обслуговування даного обладнання.
2. При експлуатації агрегат повинен бути заземлений. Місце з'єднання заземлюючого проводу з болтом зачистити, а після з'єднання зафарбувати його для захисту його від корозії.
3. При роботі агрегату:
а) категорично забороняється підтягувати сальникове ущільнення;
б) всі частини, які обертаються повинні бути огороджені.
4. Робота агрегату без зворотного клапана і засувки на лінії нагнітання не допускається.
5. Стропування насоса повинно здійснюватися відповідно до схеми стропування (рис 2.)
6. При проведенні ремонтних робіт електродвигун повинен бути повністю відключений від електричної мережі.


[image: ]

 Рис. 2 Стропування насоса ШН 270-40



9.ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
	Найменування
несправності
	Ймовірна причина несправності
	Метод усунення несправності
	Примітка

	1. Насос не дає необхідної продуктивності
	Неправильне обертання валу або недостатнє число обертів
	Перевірити електродвигун
	

	
	Збільшений проміжок між корпусом і робочим колесом
	Відрегулювати проміжки. У разі необхідності змінити робоче колесо
	

	
	Канали робочого колеса забиті великими зваженими частинками рідини
	Прочистити шляхом розбирання насоса
	

	2. Підвищення тиску проти заданого
	Великий опір в напірному трубопроводі
	Перевірити монтаж та стан трубопровода
	

	3. Перегрів підшипників
	Перекоси або неспівпадання вісей агрегату
	Перевірити центрування валів насоса і електро-двигуна
	

	
	Недостатнє або рясне змащення, ослаблені фундаментні болти
	Перевірити кількість мастила, затягнути болти
	

	4. Перевантаження електродвигуна
	Подача вище розрахункової, а напір нижче розрахункового
	Прикрити засувку
	

	
	Оберти вище розрахункових
	Перевірити електродвигун
	

	
	Зношення підшипників
	Замінити підшипники
	

	
	Забиті канали робочого колеса
	Прочистити канали робочого колеса шляхом розбирання насоса
	





10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТНІ ОГЛЯДИ,
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ.
10.1 Для тривалої, безаварійної роботи агрегату велике значення має правильний догляд за ним:
 - додаткове змащення частин, де є тертя;
 - постійний нагляд за агрегатом;
 - проведення попередніх ремонтів і своєчасне усунення всіх несправностей.
10.2 Технічне обслуговування електродвигуна здійснюється відповідно до інструкції по догляду і експлуатації на нього.
10.3 В технічне обслуговування агрегату входять наступні види догляду та ремонту:
 - щозмінний догляд;
 - ремонтні огляди РО;
 - поточний ремонт П1;
 - поточний ремонт П2;
 - поточний ремонт П3;
 - поточний ремонт П4.
10.4 Щозмінний догляд.
При щозмінному догляді необхідно:
 - провести зовнішній огляд, перевірити всі болтові кріплення;
 - перевірити герметичність сальникового вузла;
 - перевірити роботу агрегату на холостих обертах;
 - провести догляд за електродвигуном, відповідно до інструкції на нього.
10.5 Ремонтний огляд РО.
При ремонтному огляді необхідно:
 - перевірити стан робочого колеса, захисних втулок, корпусу спірального, підшипників, ущільнень і муфти;
 - перевірити співвісність валів насоса і електродвигуна;
 - перевірити щільність з'єднань всмоктувального і нагнітального трубопроводів;

 - перевірити затяжку болтових з'єднань.
10.6 Поточний ремонт П1.
При поточному ремонті П1 необхідно;
 - виконати роботи ремонтного огляду РО;
 - замінити робоче колесо і бронедиски передній і задній.
10.7 Поточний ремонт П2.
При поточному ремонті П2 необхідно;
 - виконати роботи поточного ремонту П1;
 - замінити корпус спіральний і вал;
 - відновити демонтовані корпус спіральний і вал.
10.8 Поточний ремонт П3.
При поточному ремонті П3 необхідно;
 - виконати роботи поточного ремонту П1;
 - замінити кришку передню;
 - відновити демонтовану кришку передню.
10.9 Поточний ремонт П4.
При поточному ремонті П4 необхідно;
 - виконати роботи поточного ремонту П1;
 - замінити підшипники № 312 (2 шт.). №313 (2 шт.)

11. ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
	Дата
	Вид технічного
обслуговування
	Зауваження про технічний стан
	Посада, прізвище та підпис відповідальної особи
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 Підпис і дата
Взам. інв. №
Інв. № дубл.
 Підпис і дата
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№ докум.
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Підпис
Дата












	ОБЛІК ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
	Примітка
	


	
	Посада, прізвище, підпис особи відповідальної за усунення несправності
	







	
	Вжиті заходи щодо усунення несправності і відмітка про направлення рекламації
	









	
	Причина несправності, кількість годин роботи
	








	
	Характер (зовнішній прояв) несправності
	









	
	Дата і час відмови насоса або його складової частини.  Режим роботи, характер навантаження
	










	ОБЛІК РОБОТИ (ОБЛІК ГОДИН РОБОТИ)
	Тривалість роботи
	
	ПІДСУМКОВИЙ ОБЛІК РОБОТИ ПО РОКАМ
	202_  р.
	Підпис
	
	



	ИТОГО:

	
	
	
	
	
	Підсумок з початку експлуатації
	
	




	

	
	Час вимкнення
	
	
	
	К-сть годин
	
	
	

	
	
	
	
	202_  р.
	Підпис
	
	



	

	
	Час ввімкнення
	
	
	
	Підсумок з початку експлуатації
	
	





	

	
	Джерело живленняя
	
	
	
	К-сть годин
	
	
	

	
	Мета ввімкнення (запуску) в роботу
	
	
	202_ р.
	Підпис
	
	



	

	
	
	
	
	
	Підсумок з початку експлуатації
	
	





	

	
	
	
	
	
	К-сть годин
	
	
	

	
	Дата
	
	МІСЯЦІ
	Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
	Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
	




Додаток 1а


Характеристика насоса ШН270-40, випробуваного на воді, 
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