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Пояснительная записка
[bookmark: _GoBack]Путепровод входит в состав транспортной развязки на км 349+740 автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Предназначен для пропуска двух полос автотранспорта и пешеходов.
Проектные временные нагрузки А-15, НК-100 и пешеходная.
Геометрические характеристики сооружения:
- полная длина 72,90 м;
- геометрическая схема 12+2х24+12 м;
- ширина габарита – Т-1,25 + Г10,5 + СП-0,75 м
Конструкция путепровода балочная по температурно-неразрезной схеме. Пролетные строения из сборных железобетонных балок, объединенных в одну конструкцию монолитной железобетонной плитой проезжей части (hmin=0,2 м). Над промежуточными опорами монолитная плиты выполняет функцию соединительной.
Балки пролетного строения – сборные железобетонные двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой высотой 1,1 м. В поперечнике расположено 7 балок с расстоянием в осях 1,9 м.
Балка длиной 24 м -  применительно к рабочему проекту, разработанному институтом «УКРГИПРОДОР», «Розробка попередньо-напружених залізобетонних балок збірно-монолітної температурно-нерозрізної прольотної будови. Балка мостова прогонової будови довжиною 24 м, армована напруженими канатами». 
Балка 12 м - применительно к рабочему проекту, разработанному промышленно-строительной группой «Ковальська», «Попередньо-напружені залізобетонні балки збірно-монолітної температурно-нерозрізної прогонової будови. Балка мостова прогонової будови довжиною 12 м, армована напруженими канатами».
Опоры расположены параллельно пересекаемой автодороге Киев - Харьков – Довжанский, под углом 76,97° к оси путепровода. 
Промежуточные опоры монолитные железобетонные ригельные 3х-стоечные. 
Устои – обсыпные. Конструкция опор – монолитные железобетонные ригельные 3х-стоечные. Ось опирания балок на устоях по фасаду совпадает с осью стоек. Ось ростверка по отношению к оси стоек вынесена в пролет. 
Сопряжение выполнено с помощью монолитных переходных плит длиной 8,0 м, опертых на монолитные лежни.
Фундаменты глубокого заложения на забивных сваях размером 35х35 см. 
В ходе расчетов и детального конструирования были изменены некоторые первоначальные проектные решения.
	Первоначальное решение
	Окончательное решение

	Опоры

	Номенклатура свай на опорах:
- опора №0,4 – С13-35Т5
- опоры №№ 1,3 – С13-35Т4;
- опора №2 – С14-35Т5.
	Номенклатура свай на опорах:
- опора №0,1,2,4 – С14-35Т5;
- опора №3 – С15-35Т5.

	Расположение свай в фундаментах промежуточных опор – кустовое, под стойку. Количество свай на один ростверк – 27 шт.
	Устройство основания промежуточных опор в виде свайного поля с шагом свай вдоль и поперек 1,1 м. Количество свай на ростверк – 33 шт.

	Шаг свай вдоль оси путепровода на опорах №№1,4 – 1,1 м
	Шаг свай вдоль оси путепровода на опорах №№1,4 – 1,3 м

	Диаметр стоек опор 1,0 м
	Диаметр стоек опор 1,2 м.

	Наличие ступенек под стойки опор №№1,4 шириной 1,5 м.
	Ступени под стойки опор №№1,4 в связи с увеличение диаметра самих стоек отсутствуют

	Пролетное строение

	Балка длиной 24,0 м.
Количество канатов в группе – 3 шт. Количество канатов, расположенных в нижней полке балки – 16х3=48 шт
	Балка длиной 24,0 м.
Количество канатов в группе – 4 шт. Количество канатов, расположенных в нижней полке балки – 16х4=64 шт

	Балка длиной 24,0 м.
Передача усилия обжатия на бетон выполняется при его прочности не меньше 80% от проектной.
	Балка длиной 24,0 м.
Передача усилия обжатия на бетон выполняется при его прочности не меньше 95% от проектной.

	Балка длиной 24,0 м.
«Обрыв» канатов в пролете на расстояниях 3,0 м, 4,1 м, 7,4 м от торца балки симметрично с двух сторон
	Балка длиной 24,0 м.
 «Обрыв» канатов в пролете на расстояниях 3,0 м, 4,1 м от торца балки симметрично с двух сторон

	Балка длиной 24,0 м.
Количество канатов, которые доходят до торца без «обрыва» - 24 шт
	Балка длиной 24,0 м.
Количество канатов, которые доходят до торца без «обрыва» - 32 шт

	Класс бетона балок и монолитной плиты – В40.
	Класс бетона балок длиной 24,0 м и монолитной плиты – В45.
Класс бетона балок длиной 12,0 м – В40.



