Альпийская горка не только украшение, но и предмет гордости хозяев приусадебного участка. Этот романтический кусочек дикой природы радует глаз, действует умиротворяющее, настраивает на творческий лад .Будучи с одной стороны 
старинным элементом паркового искусства, альпийская горка сегодня -  неотъемлемая часть ландшафтного дизайна.
Однако прежде, чем решится на этот шаг, нужно помнить, что удовольствие это не из дешёвых и изрядно трудоемкое. Конечно, и результат в случае успеха окупает все затраты. Поэтому в этой статье мы постараемся помочь на самом трудном, первом этапе.
Начинаем, как и большинство садовых работ, с расчета и планировки. Рекомендуемые размеры: 5 – 10 кв.м для участка 10 – 12 соток (минимальный 1,5х2,5 м), перепад высот 0,6 м, если ваш участок больше, можете смело занять 1/10 площади, перепад до 1,5 м. Выбрав место – хорошо освещенное, повыше, желательно с южной стороны. Поскольку это будет, по замыслу, самый красивый уголок  возле него не должно быть хозпостроек и не вписывающихся в композицию объектов.
После выбора места необходимо распланировать горку на месте (с помощью шнура и колышков), выделив центр, дорожки, переходы уровней. Затем необходимо снять грунт на глубину не менее 0,3 м, засыпать дренажной смесью (гравий, битый кирпич)0,1 -0,3м, затем слой песка .Дренажная смесь насыпается неравномерно, толще к вершине, так же насыпается песок – минимум 0,1 м. По окончании все хорошо проливается водой, выявляются и исправляются недостатки.
Далее насыпается почвенный слой, рекомендуемый состав: 1/3 торфа(компост),1/3 дерновой земли и треть крупного песка (можно с перлитом). В качестве дерновой земли можно использовать, измельченный и просушенный, дерн снятый ранее. Никаких подкормок и удобрений на этом этапе не добавляют. Почву насыпают одновременно с укладкой камней, делая небольшие углубления для камней, и подсыпая смесь между камнями. По окончании все обильно поливают водой и засыпая образующиеся выемки.
Выбор камней остается за вами, единственный совет – не берите камни разного вида и сильно обкатанные, иначе теряется естественность композиции. На альпинарий площадью 10 кв.м потребуется примерно 1 т камня разной величины. Укладка начинается с самого крупного камня, который укладывается в выемку и обкладывается камнями поменьше, чем дальше от центра – тем меньше. Основной камень кладут чуть восточнее центра. Чтобы камни не качались (это недопустимо) их присыпают мелкими камнями или почвой на высоту не менее трети. Так же не забываем оставлять карманы между камнями для растений, которые тоже заполняем почвой.
Ну вот ваша горка и готова. После нескольких обильных поливов и выравнивания просевших участков альпинарий готов к посадке растений. Но это отдельная тема, главное помните ландшафтный дизайн – дело творческое. Поэтому если вы подберете камни и растения на свой, индивидуальный вкус и у вас получиться не альпийская горка, а к примеру алтайская ,крымская или забайкальская – тем больше будет ваша заслуга.
Дерзайте – и все получиться  
   
