**Кладка кирпича — стоимость кирпичной кладки в Запорожье**

При строительстве дома после заливки фундамента приходится возводить стены. Они могут быть сделаны из разных материалов. Одни из самых популярных — это кирпич и блоки. **Услуги кирпичной кладки** считаются самими востребованными, и на это есть свои объяснения. Кирпичный дом является экологически чистым, выдерживает большие нагрузки и перепады температур, а также имеет хорошую звуко- и шумоизоляцию. Но чтобы стены были возведены правильно и без ошибок, требуется мастер своего дела. Кроме этого, конечно, нужны качественные и правильно подобранные материалы. Специалистов по кирпичной кладке и всех видах работ, связанных с этой отраслью вы можете найти на нашем сайте. **Цена кирпичной кладки** указывается **за м2** или **м3**, в зависимости от вида работ.

**Кладка кирпича — особенности и цены за работу**

Кирпич классифицируется по следующим параметрам: пустотелость, назначение и материал. То есть он бывает полнотелым и пустотелым; облицовочным и рядовым; глиняным и силикатным. В зависимости от этого меняется и способ кладки.

**Важно!** При закупке кирпичей обратите внимание на марку. Она обозначает

нагрузку на 1 см2 кирпича, которую он может выдержать без разрушений. Несущие стены можно делать из очень прочного полнотелого кирпича, а перегородки и дополнительные элементы — из более низкой марки, например М50.

Главное правило кладки звучит примерно так: возводить стену строго по

уровню, правильно распределить нагрузки и армировать кладку. В зависимости от конкретного помещения количество и порядок кладочных работ может меняться. Кроме этого, немаловажной является и правильность приготовления раствора. Для этого берут песок, цемент и воду в нужных соотношениях (есть специальная таблица марок раствора). Когда выполняется кирпичная кладка, цена за м3 может увеличиваться на несущих или проблемных участках. Дело в том, что там может потребоваться другая технология и более частое армирование.

**Типы кирпичной кладки**

В зависимости от нужной толщины стены применяют разные варианты:

1. Толщина стены в четверть кирпича. Кирпичи укладываются на боковые стороны;
2. Кладка кирпичей плашмя;
3. Кладка в один кирпич. Толщина будущей стены равняется длине кирпичного блока.

Во всех случаях обязательной является перевязка. Есть огромное количество способов ее осуществления, но все они сводятся к одному: вертикальные и горизонтальные швы не должны совпадать.

**Кладка кирпича в Запорожье — стоимость работ**

Используя наш сайт, вы можете заказать **услуги кирпичной кладки** (и все подобные работы) в Запорожье и области. Цена отличается у каждого мастера или бригады, так что у каждого есть возможность выбрать специалиста по своему бюджету. В профиле предоставлены все необходимые данные для проверки квалификации работников и связи с ними. Не забывайте наперед уточнить у кандидата точную стоимость всех работ и сроки выполнения. Перед тем, как выбрать специалиста, стоит ознакомиться с его отзывами, примерами выполненных работ и резюме.