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Многие пользователи непосредственно перед подключением светодиодной ленты сталкиваются с дилеммой: нужен ли блок питания или можно обойтись без него? Кто-то пытается сэкономить средства, а кому-то просто лень идти в магазин второй раз или ждать несколько дней доставки после заказа в интернете. Эти люди включают ленту в розетку и идут в магазин и за блоком питания, и уже за новой светодиодной лентой. При включении напрямую в сеть прибор моментально перегорит, почернеет и пустит дым. 
Что делает блок питания?
Блок питания применяется не только в осветительной технике, а в большинстве привычных электроприборов: телевизоре, компьютере, стиральной машинке, принтере и других. Блок питания преобразовывает напряжение, получаемое из сети, до нужных параметров. Это обеспечивает безопасность и стабилизацию работы электроприбора. В нашем случае блок питания получает 220 Вольт, а в осветительное устройство передает только 12 В (самый популярный вариант). Без блока на ленту обрушивалась бы вся эта мощность, и устройство просто не выдерживало бы такой нагрузки. 
Как подобрать блок питания для светодиодной ленты?
Универсального ответа на этот вопрос нет. Все зависит от конкретного случая. Во-первых, нужно определиться для чего вам нужна лента. Если же вам необходимо украсить большое сооружение, подойдет определенный БП. Если вы будете использовать LED-ленту в качестве домашнего декора, то можно ограничиться и более дешевым вариантом. Во-вторых, учитывается расположение аппарата. Если он находится вблизи воды или под солнечными лучами, нужен блок, устойчивый к внешним воздействиям. Рассчитываемая цена тоже играет немаловажную роль. Сперва нужно ознакомиться с типами БП.
Какие бывают блоки питания?
Существует несколько типов БП. Все они имеют некоторые различия в размерах, массе, внешнем виде, пропускаемой мощности и, конечно же, цене. Всего 4 типа:
Пластиковый
Достоинства:
· Компактность;
· Привлекательный внешний вид;
· Герметичность;
· Небольшая масса.
Недостатки:
· Высокая цена;
· Плохой теплообмен;
· Прибор не поддерживает мощность свыше 100 Ватт.
Алюминиевый
Достоинства:
· Надежность;
· Герметичность;
· Износостойкость;
· Эффективный теплообмен;
· Устойчивость к влажности, температуре, солнечным лучам.
Недостатки:
· Очень дорого стоит;
· Подойдет не для всех целей, так как используется для профессиональной наружной рекламы.
Открытый
Достоинства:
· Самый распространенный вариант;
· Низкая стоимость.
Недостатки:
· Огромный размер;
Для сравнения: предыдущие варианты в 2 раза меньше, чем открытый тип.
· Некрасивый внешний вид;
· Незащищенность от влажности, пыли, солнца и перемен температуры.
Сетевой
Преимущества:
· Компактность;
· Простота эксплуатации;
· Дешевизна.
Недостатки:
· Мощность не превышает 60 Вт.
Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты?
Обратите внимание на характеристики ленты. Главные из них — это мощность и напряжение. Потребляемое количество Ватт могут различаться у 12 В устройств. Для подсчета берется мощность 1 метра и умножается на всю длину. 
Сделаем абстрактный расчет. Допустим, у нас есть лента, на каждом метре которой находится 60 светодиодов. Напряжение — 12 Вольт. Мощность этой ленты будет равняться 4.8 Вт/1 м. Иными словами, 4.8 Вт приходится на 1 метр. Популярная длина лент — 5 м. Есть, конечно, больше, но возьмем стандарт. 4.8 Вт умножаем на 5 метров и получаем 24 Вт — это мощность целой ленты. 
Но это еще не все расчеты, которые нам доведется сделать. Сейчас вы узнаете, как рассчитать питание светодиодной ленты и какой брать запас для блока. «Толковые» читатели уже решили, что в нашем случае необходимо покупать 24-ваттный блок питания. Но, взяв БП без запаса мощности, он может перегреться или вовсе выйти из строя, особенно если нет налаженного воздухооборота. Запас должен составлять примерно 20-30 процентов. То есть к рассчитанным 24 Вт добавляет 30 процентов и получаем 31.2 Вт. Ближайшая подходящая модель имеет мощность 30 Вт.
Правильная, безопасная работа LED-ленты и блока питания происходит только тогда, когда есть некоторый запас мощности. Без запаса на стабильную работу можно не надеяться. Если же мощности блока питания меньше, то лента даже не запустится, но ничего не сгорит и не поломается.
Сопротивление может резко упасть, если напряжение поднято выше нормы, что вызывает увеличенное потребление тока. Вследствие этого перегреваются светодиоды и сгорает вся лента. Чтобы избежать поломки, учитывайте 5-10% запаса напряжения от максимального порога. 
Светодиодный драйвер
Помимо блоков питания можно использовать светодиодные драйверы. Драйвер и БП — разные приборы со своими назначениями, задачами, плюсами и минусами. 
Преимущества драйвера:
1. Выдача полной мощности кристаллам.
2. Более яркое свечение светодиодов.
3. Продление срока службы ленты.
Недостатки:
1. Драйвер используется только для определенных диодов, в отличие от блока питания, который можно применить для разных устройств.
2. Проблемное использование с произвольным числом диодов.
