Каркасы лестниц

**Изготовление каркаса лестницы** из прочных и практичного материала в списке услуг компании МКТЭК. Сооружения и**з металла** отвечают всем стандартам качества и безопасности. Большой ресурс эксплуатации, долговечность и универсальность – это главные причины, почему **изготовление межэтажных лестниц на металлическом каркасе** стало одним из самых популярных направлений работы нашей фирмы. Доступная **цена** и большой ассортимент моделей конструкций привлекают клиентов по всей России.

Типы каркасов

**изготовление каркаса для лестницы** начинается с выбора модели. Определение типа несущего сооружения зависит от желаемой высоты, вида и даже от типа крепления ступеней. Не последнюю роль при выборе играет факт визуальной доступности деталей. Для несущих элементов, которые будут скрыты под накладками, мы используем более дешёвые материалы. **Стоимость** на качество прочности и долговечности влияния не оказывает. Все сооружения нашего производства крепкие и надёжные. Делятся они на следующие виды:

* Закрытые;
* Открытые;
* Маршевые;
* Винтовые.

**Каркасная** закрытая **лестница** подразумевает скрытие несущих деталей под декоративными накладками, ступенями и панелями. Делают сооружение из швеллеров с уголками, поскольку никакой эстетической ценности оно не несёт и при использовании остаётся незамеченным. **Каркасная** конструкция маршевого типа строится по такому же принципу. **Изготовление** из швеллеров с уголками или из профильных труб. Последние лучше поглощают вибрацию.

Открытая **металлическая** конструкция может быть с одним или двумя косоурами. **Изготовление** из профиля с прямоугольным сечением придаёт ей стильную геометричность и правильность линий. Косоуры покрываются эмалью, на них монтируются ограждения, ступени и **лестница** приобретает элегантность и оригинальность. **Каркас металлический для лестницы** с только одним центральным косоуром, являет собой несущую деталь, на неё крепят ступени, но без подступенков. Он выглядят более нежно и воздушно.

**Изготовление каркаса лестницы** винтового типа для межэтажного сообщения предполагает наличие стойки-трубы. Потом к ней приваривается каркас из уголков, на них позже крепят ступени. Бывают они металлические, деревянные или даже стеклянные (используется противоударныйи прочный материал). Сооружение обрабатывается, что придаёт ему эстетичный вид.

Преимущества сотрудничества

**стоимость металлического каркаса лестницы** любого типа – одно из главных преимуществ нашей компании. К этому стоит добавить отличное качество выполненной работы и готовность пойти навстречу заказчику, чтобы полностью оправдать доверие клиентов. В оговоренный срок заказ будет сдан в полностью готовом виде. Монтаж представляет собой стационарное цельное возведение или же сборку конструкции на месте из заранее заготовленных отдельных частей.

Квалификация наших мастеров позволяет гарантировать выполнение разных проектов. Мы подскажем и проконсультируем при выборе конструкции, поможем определить оптимальные размеры, и оперативно выполним задание**.** Межэтажные конструкции в нашем исполнении – это эргономичная и долговечная продукция с отменными качествами практичной функциональности. **Цена на каркасы лестниц** любого типа является одной из самых низких на рынке.

**Цена** сооружений оговаривается при оформлении заказа, зависит от его типа и количества материала для производства. Доступность достигается путём исключения посредников из цепочки «**производитель**-клиент».