Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией
В современном мире все большей популярности набирают помещения с панорамными окнами. Однако при этом возникает вопрос о способах их обогрева, поскольку установить в таких комнатах стандартные отопительные конвекторы технически невозможно. Именно поэтому в зданиях с большими площадями застекления зачастую используются внутрипольные отопительные приборы.
Конвекторы с естественной конвекцией складываются из стального либо алюминиевого короба и теплообменника из смеси меди и алюминия. Они характеризуются высокой теплоотдачей при небольшой вместительности теплообменника, что дает возможность быстро отрегулировать температуру в комнате. 
Доступно подсоединение изделий как непосредственно к отопительной системе, так и с применением авто регулирующих приборов. Работа конвекторов без вентилятора основывается на опускании холодного воздуха по стеклу, где он поступает в короб прибора, подогревается и поднимается обратно. Таким образом, осуществляется кругообращение холодного и теплого воздуха.
Подобрать конвекторы с естественной конвекцией не составит особого труда. Достаточно правильно выбрать длину, глубину и ширину. Также очень важно рассчитать мощность. Это можно сделать самому при помощи специальной формулы, либо воспользоваться онлайн-калькулятором,  заполнив в нем поля своими значениями.
Рекомендуемая длина конвекторов без вентилятора составляет 70-100% от общей длины оконного проема. Меньше 70% использовать не желательно, так как прибор не сможет выработать полноценную тепловую завесу и убрать запотевание со всего окна.
Высоту конвекторов отопления специалисты советуют подбирать от 9 до 12 сантиметров, несмотря на то, что производители выпускают изделия с глубиной от 5,5 см. Это оптимальная высота для нормальной циркуляции воздушного потока и его нагрева. 
[bookmark: _GoBack]Что касается правильного выбора ширины отопительных приборов с естественной конвекцией, то желательно, чтобы она была не менее 23 сантиметров, поскольку при недостаточной ширине воздух может циркулировать неверно – теплообменник будет постоянно греть нагретый воздух.
С учетом незначительных показателей встроенных конвекторов с естественной конвекцией, их в большинстве случаев применяют как дополнительный источник тепла. Однако они вполне могут справиться с обогревом маленьких помещений с небольшими потребностями теплоты.   
На нашем сайте предоставлен широкий ассортимент внутрипольных отопительных приборов без вентилятора от разных производителей. Здесь можно подробнее ознакомиться с каждым изделием и выбрать самый подходящий вариант по доступной цене.
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