Монтаж ОСП плит на пол
Отделка напольного покрытия при помощи ОСП плит. Технические особенности материала. Преимущества и недостатки панелей. 
Пол из ОСП – это покрытие из ориентировочно-стружечной плиты, которая изготавливается из нескольких слоев древесной стружки (преимущественно сосновой). Также с составе панелей есть смола, синтетический воск. Плиты трехслойные, изготавливаются под воздействием давления и высоких температур. 
Плюсы и минусы пола из ОСП панелей
С каждым годом спрос на плиты ОСП растет, и это не удивительно, ведь материал обладает следующими преимуществами: 
1. Высокий уровень прочности панелей. Он достигается благодаря тому, что в разных слоях доски стружка расположена перпендикулярно. При правильном выборе толщины плитки, конструкция сможет выдерживать большие силовые нагрузки.
2. Небольшой вес панелей.  Стандартная масса целой доски – не более 20 килограмм. Такой материал может поднять любой работник, вам не придется нанимать специальную бригаду. 
3. Структура материала упругая и гибкая, что позволяет изгибать поверхности досок, не опасаясь, что они поломаются. Это очень удобно, если вы хотите сделать полы из ОСП плиты закругленной или другой формы, и при работе с неровными поверхностями.  
4. Панели отличаются высокой степенью влагоустойчивости. Этого эффекта добиваются благодаря обработке досок смолами. Если сравнивать с другими деревянными стройматериалами, данная плита будет меньше деформироваться при контакте с водой или влагой. 
5. С ОСП удобно и просто работать. Панели можно монтировать при помощи простых строительных инструментов – пилы, дрели и отвёртки. Срезы при работе получаются ровные, дополнительная обработка для них не требуется. На панелях хорошо фиксируются различные крепежные элементы – гвозди и саморезы. Монтаж плит не займет много времени. 
6. Материал имеет высокие показатели в тепло- и звукоизоляции. 
7. На производстве все плиты обрабатываются смолой, за счет чего материал получается устойчивым к воздействию химических веществ.  
8. Стружечные плиты – экологичны. Они пропитываются специальными растворами, которые не дадут образоваться на досках грибку или плесени.
9. Плиты ОСП – бюджетные и доступные. 
10.  Имеют стильный внешний окрас «под дерево», благодаря чему дополнительной дизайнерской обработки они не требуют. 
Недостатков у материала не так много, из них можно отметить, пожалуй, следующие: при распиле плит необходимо работать в маске или респираторе. Так как древесная стружка или пыль, обработаны химическими соединениями, которые вредны для дыхательных органов.  Более того, некоторые виды некачественных панелей при работе с ними могут выделять опасные канцерогенные вещества. 
Также черновой пол из ОСП может содержать такое синтетическое вещество, как фенол. Но в последние несколько лет производители активно решает этот вопрос, и переходят на изготовление панелей без формальдегида. Такой материал считается абсолютно безопасным для здоровья человека. На его упаковке вы найдете маркировку «Эко» или «Green». 
Особенности применения ОСП, разновидности панелей
ОСП – это панели, состоящие из трех слоев древесных щепок, которые на производстве спрессовываются и склеиваются при помощи водостойкой смолы. Направление щеп внутри досок чередуются – сначала вдоль доски, потом перпендикулярно. Благодаря такому расположению плиты получаются прочными и хорошо удерживают элементы крепежной системы. 
В строительных работах используется несколько видов ОСП:
· У плит ОСП-2 низкий уровень водоустойчивости, поэтому их используют только для внутренней отделки сухих помещений.
· ОСП-3 – универсальные доски. Они стойко переносят высокую влажность как в помещение, так и снаружи. Материал очень плотный, поэтому применяется в строительных работах любой сложности.
· Панели ОСП-4 – наиболее прочный и влагоустойчивый материал. Зачастую он используется для создания конструкций в помещениях с высоким уровнем влажности. 



Основные функции стружечных панелей:

· Универсальный материал для создания чернового пола на лагах. Примечательно, что при помощи данных досок покрытие можно монтировать и на верхней стороне лаг, и на нижней. 
· Настил из ОСП прекрасно выравнивает поверхность. Плиты могут монтироваться на деревянный или бетонный пол, и создавать при этом ровное покрытие, на которое сверху можно уже укладывать основной отделочный материал. 
· Так как в составе ОСП плиты более 90 процентов натуральных древесных щепок, они выполняют функцию теплоизоляции пола. Поэтому такое напольное покрытие не даст теплу быстро улетучиваться, поддерживая температуру в помещении.
· Панели ОСП многослойные, благодаря чему они хорошо поглощают любой шум. 


Выбор ОСП плит
По мнению специалистов, наиболее универсальный материал для отделки пола плита ОСП-3, которые изготавливаются западно-европейскими фирмами-производителями. Такие панели соответствуют европейским стандартам качества и имеют высокой плотностью. 
Для того, чтобы правильно рассчитать необходимое количество листов, учитывайте тот факт, что семь процентов материала будет потеряно при резке. 
Толщина ОСП плиты для пола может быть разной, но для того, что панели хорошо удерживали тепло, выполняли звукоизоляционные функции, а также выравнивали поверхность – рекомендуется выбрать панели толщиной в восемь-десять миллиметров. При монтаже досок на лаги рекомендуемая толщина ОСП – 16-19 мм. Панели ОСП-3 хорошо выдерживают различную силовую нагрузку и передвижения людей. 
Для того, чтобы хорошо выровнять небольшие дефекты напольного покрытия, достаточно использовать материал толщиной в десять миллиметров. Если же пол с сильными буграми и трещинами, то потребуются плиты 15-25 мм. 
Часто ОСП плита используется для укладки на пол под линолеум, паркет, плитку или ламинат. Данный материал служит качественной и прочной основой под покрытие. 
Технология укладки стружечных плит на лаги
То, как обустроен пол непосредственно влияет на сроки пригодности помещения. И здесь имеет значение не только финишный вариант пола, а в целом вся многоуровневая конструкция. Она зачастую зависит от того, для чего предназначено помещение, и какой материал в качестве основы используется. 
· Преимущества и недостатки крепления панелей на лаги
Такой вариант монтажа чернового пола достаточно простой, и его можно выполнить за несколько дней. Сейчас это сделать стало еще проще, ведь в каждом строительном магазине можно приобрести недорогие трехслойные плиты, которые считаются оптимальным вариантом для создания напольного покрытия. Панели ОСП плотные, стойкие к крошению, влагоустойчивые, не боятся контакта с биологическими и химическими веществами и, главное, прекрасно крепятся на бруски. 
Полы из ОСП плиты по лагам – прекрасная альтернатива бетонной стяжке. Такой вид монтажа позволяет сэкономить средства на строительных материалах. К тому же, такое напольное покрытие можно легко утеплить, а проводка коммуникаций не вызовет проблем – их достаточно просто разместить в щелях между деревянными панелями. 
Также к преимуществам укладки досок на лаги можно отнести и то, что с их помощью прекрасно выравниваются покрытия даже с самими резкими перепадами основания, получается гладкая поверхность, и напольная конструкция при этом не утяжелена. Полы из ОСП можно уложить своими руками. Если некоторые панели придут в негодность, их можно легко заменить. 
Из недостатков материала можно отметить только то, что вся конструкция получается довольно-таки высокой, около 95-95 мм от высоты комнаты. И такую разницу можно немного изменить, только если скорректировать толщину некоторых плит. 
· Монтаж ОСП на пол самостоятельно
Для укладки ОСП панелей на пол понадобятся такие строительные инструменты, как рулетка, молоток, жидкостный уровень, лобзик и перфоратор.  Также для процесса монтажа понадобятся специальные крепежные системы для работы по дереву и гвоздодер. 
Укладывать на пол нужно ориентировано-стружечные плиты с простыми краями. Хорошо, если на них будут пазы, которые помогут скрепить панели между собой. 
Как правило, ОСП доски соприкасаются на лагах, но если используются плиты больших размеров, то им нужно обеспечить дополнительную опору. Размеры брусьев всегда рассчитываются и изготовляются по индивидуальным замерам. Расстояние между лагами – не более сорока сантиметров. 
· Начало монтажных работ – подготовка основания.  Для этого нужны изоляционные материалы. А также заранее просчитайте уровень нового напольного покрытия. Прежде чем начать укладку плит, определитесь с шагом лаг, материалом для подложки, а также будет ли пол утепляться. 
· Далее следует укладка лаг. Это необходимо сделать по всему периметру помещения, бруски монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга (между стенами и материалом должно быть не более двадцати сантиметров). Лаги крепятся на подложку болтами или саморезами. Если есть необходимость – между зазорами укладывается утеплитель. 
· Следующий шаг – укладка на бруски непосредственно самих плит. Между панелями ОСП должно быть небольшое расстояние, примерно два миллиметра, для того, чтобы пол со временем не деформировался и не начал скрипеть. 
· Образовавшиеся между стенами и черновым напольным покрытием щели необходимо заполнить при помощи строительной пены или минеральной ваты. 
Таким образом, при помощи ОСП плит, уложенных на лаги, можно подготовить черновое основания для дальнейшей укладки на него паркета, плитки или ковролина. 
Укладка стружечных панелей на бетонную стяжку
Схема монтажа:
1. С бетонной основы необходимо убрать мусор и пыль. Для того, чтобы клей хорошо схватился, поверхность должна быть чистой.
2. Основание покрывается грунтовкой. Она поможет клею лучше сцепиться с панелями, а также не даст стяжке «пылить» во время эксплуатации. 
3. Сначала панели необходимо просто разложить на поверхности пола. При необходимости ОСП подрезаются при помощи электролобзика или пилы. 
4. Далее на внутреннюю сторону плиты необходимо нанести клей. Для того, чтобы средство равномерно распределилось по поверхности, используйте зубчатый шпатель. После – приклеивание стружечных панелей на бетонное основание. Дополнительно зафиксировать панели можно при помощи забивных дюбелей, которые стоит располагать каждые полметра. 
5. Между каждой плитой должен оставляйте дилатационный шов, толщиной в два миллиметра. 
6. Между стенами в помещении и древесными досками зазор – не более 13 мм. Эти швы необходимы для того, чтобы во время эксплуатации покрытия не образовывались вздутия из-за температурных и влажностных перепадов. 
7. Последний этап монтажа ОСП плит на пол – очистка панелей от мусора. Также заделка всех образовавшихся швов при помощи монтажной пены. Она высыхает три-четыре часа. Излишки пены с покрытия удаляются острым ножом. 

Завершающий этап отделки пола ОСП
После того, как монтаж плит ОСП на пол полностью завершён, можно приступать к отделке напольного покрытия.
· Как вариант – покрытие можно полностью пролакировать, а по периметру установить плинтуса. 
· Есть вид панелей, который стоит дороже, но они уже выпускаются с глянцевым блеском. Отделка такого покрытия будет очень проста – достаточно только облагородить периметр комнаты плинтусом -  и все, пол готов к использованию. 
· Также плиты ОСП замечательное основание под укладку ламината или ковролина. 
Но все же, окончательная отделка пола – это самостоятельный выбор каждого потребителя. Но стоит отметить, что панели ОСП – отличный вариант для укладки практически в любое помещение. Также этот материал может быть и самостоятельным компонентом красивого напольного покрытия. 
[bookmark: _GoBack]Монтаж ОСП плит – это способ недорого и качественно выровнять деревянное или бетонное основание. А если есть необходимость – то и создать пол с нуля, закрепив его на брусках. Стоит отметить, что такое покрытие не нуждается в дорогой отделке или пропитке влагоустойчивыми растворами. Данный материал – отличное решение для потребителей, которые хотят сделать качественное напольное покрытие за разумные деньги. При этом, не затрачивая на ремонт много сил и времени. 
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