Ґрунтовка акрилатна Mitol Parketolit PR15 5-кг (Універсальний дисперсійний праймер)
Mitol Parketolit PR15 — ґрунтовка на основі акрилатної дисперсії, яка не містить розчинників та готова до використання. Засіб зміцнює та знепилює поверхню, нормалізує пористість, запобігає надмірному всмоктуванню вологи. Завдяки глибокому проникненню в основу забезпечує максимальну адгезію клею та довговічність покриття.
Особливості застосування:
· підходить для підготовки основи перед нанесенням усіх видів клеїв;
· рекомендовано для паркетних, текстильних покриттів, лінолеуму;
· витрата засобу залежить від виду й пористості поверхні: 100–300 г/м²;
· час висихання при температурі +20°C і вологості 50–65% — 3–8 годин;
· не застосовується на непористих поверхнях з клеями на основі води.
Зауважимо: продукт у вигляді рідини розчиняється водою та має світло-блакитний колір, який дає змогу контролювати рівномірність обробки поверхні. Низький вміст VOC, який дорівнює нулю, вказує на екологічну безпечність у застосуванні. Враховуючи практичний досвід майстрів, дана ґрунтовка не потребує додаткового тестування.
Технологія використання — нанесення та підготовка основи 
Водорозчинна ґрунтовка призначена для зміцнення та покращення адгезії пористих та цементних основ перед укладанням паркету, пробки, текстилю або лінолеуму. Суспензію наносять пензлем або валиком, після відповідного розведення водою. Зазначимо: час висихання залежить від температури, вологості, вентиляції приміщення.
Рекомендації по використанню:
1. Потрібно очистити поверхню від пилу, сміття та інших забруднень.
2. Розведіть засіб водою 1:1 або 1:2 залежно від пористої поверхні.
3. Рівномірно нанесіть ґрунтовку на основу — 100-300 мл на 1/м².
4. Заборонено наносити ґрунтовку кілька разів на одну поверхню.
5. Після висихання засобу можна приступати до укладання покриття.
Варто знати: при використанні двокомпонентних реактивних клеїв слід забезпечити повне висихання ґрунтовки, що гарантує максимальний результат по зміцненню й нормалізації пористості основи. Зберігати продукт потрібно в оригінальній щільно закритій місткості, в сухому приміщення при температурі від + 5°C до + 25°C. 
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Грунтовка акрилатная Mitol Parketolit PR15 5 кг (Универсальный дисперсионный праймер)
Mitol Parketolit PR15 — грунтовка на основе акрилатной дисперсии, готова к использованию. Средство укрепляет поверхность, нормализует пористость, предотвращает чрезмерное впитывание влаги. Благодаря глубокому проникновению в основание обеспечивает максимальную адгезию клея, долговечность покрытия.
Особенности применения:
· подходит для подготовки основания перед нанесением всех видов клеев;
· рекомендуется для паркетных, текстильных покрытий, линолеума;
· расход средства зависит от вида и пористости поверхности: 100–300 г/м²;
· время высыхания при температуре +20°C  и влажности 50–65% — 3–8 часов;
· не применяется на непористых поверхностях с клеями на водной основе.
Примечание: продукт растворяется водой, имеет светло-голубой цвет, который позволяет контролировать равномерность обработки. Низкое содержание VOC, равное нулю, указывает на экологическую безопасность применения. Учитывая практический опыт мастеров, данная грунтовка не требует дополнительного тестирования.
Технология использования — нанесение и подготовка основания
Водорастворимая грунтовка предназначена для укрепления, улучшения адгезии пористых, цементных оснований перед укладкой паркета, пробки, текстиля или линолеума. Суспензию наносят кистью или валиком после соответствующего разведения водой. Время высыхания зависит от температуры, влажности, вентиляции.
Рекомендации по использованию:
1. Необходимо очистить поверхность от пыли, мусора и других загрязнений.
2. Развести средство водой 1:1 или 1:2 зависимо от пористости поверхности.
3. Равномерно нанести грунтовку на основание — 100–300 мл на 1/м².
4. Запрещается наносить грунтовку несколько раз на одну поверхность.
5. После высыхания средства можно приступать к укладке покрытия.
Важно: при использовании двухкомпонентных реактивных клеев необходимо обеспечить полное высыхание грунтовки, что гарантирует максимальный результат по укреплению, нормализации пористости основания. Хранить продукт следует в оригинальной закрытой таре, в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C.
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I'pyHTOBKa akpunaTHa Mitol Parketolit PR15 5-kr
(YHiBepcanbHuii gucnepciiHui npaimep)

Mitol Parketolit PR15 — rpyHTOBKa Ha OCHOBI akpunaTHoi Aucnepcii, ika He MiCTUTb PO3YUHHUKIB Ta
roToBa 10 BUKOPUCTaHHS. 3aCi6 3MILHIOE Ta 3HENUIIOE NOBEPXHIO, HOPMani3ye NOPUCTICTh, 3ano6irae

Ha/IMIPHOMY BCMOKTYBaHHIO BOJIOTU. 3aBASKY IM60KOMY NPOHUKHEHHIO B OCHOBY 3a6esnedye
MaKCcUMasbHy afiresito kjieto Ta JOBroBIYHICTb MOKPUTTS.

OcobnuBoCTi 3acTOCyBaHHA:

V MiAX0AUTb 0191 MiATOTOBKM OCHOBY Nepe/i HaHeCEHHSIM YCiX BUAIB KNeis;

V PeKOMEH/0BaHO /N1 NapKeTHUX, TEKCTUNBHIX MOKPUTTIB, SiHONEYMY;

Vv BUTpaTa 3acoby 3aneXuThb Bif BUAY il TOPUCTOCTI MoBepxHi: 100~300 r/m?;

V 4Yac BUCKXaHHS Npu Temnepatypi +20°C i BonorocTi 50-65% — 3—8 roauH;

V He 3aCTOCOBYETLCA Ha HEMOPUCTUX MOBEPXHSAX 3 KNESMU Ha OCHOBI BOAM.

3ayBaXuMO: NPOAYKT Y BUTNSAI PIAMHI PO3UMHSETLCS BOOIO Ta Ma€ CBITNO-6MaKNUTHUIA KO, SIKUi Aae
3MOry KOHTPOIHOBATU PIBHOMIPHICTb 06PO6KM MOBEPXHI. HU3bKMil BMICT VOC, KU AOPIBHIOE HYJIHO,
BKa3ye Ha eKosIoriHy 6e3neyHiCTb y 3aCTOCYBaHHI. BpaxoBytoumM NPaKTUYHNIA AOCBIA MaICTPIB, AaHa
rPYHTOBKa He MOTpe6ye 0AaTKOBOrO TECTYBaHHS.>>>>
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IpyHTOBKa akpunatHas Mitol Parketolit PR15 5 kr + + A 7
(YHuBepcanbHbIi AUCTIEPCUOHHbIN NpaiiMep)

Mitol Parketolit PR15 — rpyHTOBKa Ha OCHOBE aKpusiaTHOW AUCNepCHm, roToBa K UCTONb30BaHNIo.
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YuTabensbHocTe R

CpeﬂCTBO yKpennsieT NnoBepXHOCTb, HOpManu3yeT NOpUCTOCTb, NpeaoTBpaLlaeT YpesMmepHoe Mposepka
BNUTbIBaHUe Bnarun. Enaronapn I'J'IyﬁOKOMy NPOHUKHOBEHWIO B OCHOBaHue obecneynsaeT MaKcuUmManbHyo KJIO4EBbIX CNOB
aaresuio Knes, 4ONrOBEYHOCTb NOKPbITUA.

Moxoxe, Baw TekcT Ha 100% Tpammaruka @
OcobeHHOCTH NpUMeHeHus: opuriHaneH.

V NOAXOANT ANS NOATOTOBKM OCHOBaHUS Nepef HaHeCeHUeM BCeX BU/OB KIlees;
. Ml He HalM NOXOXero TeKCTa B MHTepHeTe.
V PeKOMEHAYETCS AN NapKETHbIX, TEKCTUMbHBIX MOKPBITHIA, MHONEYMa;

V pacxof cpeAcTBa 3aBUCUT OT BUAa U NOpUCTOCTU NoBepxHocTu: 100—-300 r/mM2;
V BpeMsi BbICbIXxaHus Npyu Temnepatype +20°C 1 BnaxHocTu 50-65% — 3-8 4acos; BaM HyXHO NepenpoBepuTh
V He NPUMEHSIETCA Ha HEMOPUCTBIX MOBEPXHOCTSIX C KNeSMM Ha BO/JHOM OCHOBe. YHUKanbHOCTb TeKCTa
TpuMeyaHme: NPO/YKT PacTBOPAETCS BOAOW, MMeeT CBET/N0-ToNy60/ LBeT, KOTOpbIi MossonseT

KOHTPONMPOBaTh PaBHOMEPHOCTL 06pa6oTKN. HU3Koe cofiepxaHie VOC, paBHOE HyJlio, yKasblBaeT Ha

3KOJIOrN4eCKyHo 6€30MaCHOCTb MPUMEHEHMS. Y4UTbIBas NPaKTUYECKHIA OMbIT MacTepoB, AaHHas
~
rPYHTOBKa He Tpe6yeT AOMONHUTENIbHOTO TECTUPOBaHUS. < NMEPENMPOBEPUTH




