Строительство озера с биоплато
В водоёмах природного происхождения срабатывают механизмы самоочищения, которые приводят в баланс экосистему. Самоочищение происходит за счёт биологических и физико-химических процессов при участии растений и живых организмов. Сооружение биоплато – один из самых проверенных и успешных методов улучшения качества воды в водоёме. 
Биоплато это блок с почвенно-грунтовой смесью и водными растениями, которые внедряются в береговой зоне в районах поступления в водоём поверхностного стока и таким образом очищают поступающую воду. Биоплато оптимизирует тепловой, пищевой и водный режимы в пруду, является его биохимическим барьером.  Преимущества биоплато:
· улучшает качество воды в искусственных озёрах/прудах;
· технология сооружения не вредит окружающей среде;
· длительный срок эксплуатации;
· незначительные затраты вашего капитала.
Я хочу поделиться фото и полезной информацией о строительстве озера с естественной фильтрацией с помощью технологии биоплато.
Технология сооружения зависит от предварительного очищения воды и её объема. Нагрузка на биоплато в сутки приблизительно 1-3м3 . Распределительные и сборные системы трубопроводов производятся из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб. Дренажный слой биоплато состоит из мытого щебня диаметром до 70 мм, куда добавляется биопрепарат на торфе, выполняющий роль сорбента и разрушителя органических веществ, улучшающий показатели качества воды. Щебень засыпают в дренажный слой в места высадки водных растений. Теперь расскажу подробнее о самом процессе.
1. Предварительно необходимо определить объём водоёма и его предположительную бионагрузку (рыба, водные растения). Таким способом мы определяем длину ручья биоплато. Затем начинаем копать пруд и ручей, потом приступаем к сравниванию и утрамбовке грунта ручья и водоёма.
2. Следующий шаг – соединение трубопроводов и закладных элементов, крепление донных сливов и скимера. Стелим резину или геотекстиль плотностью 300-500 г/м2 , которые не препятствуют прорастанию высших водных растений. Склеиваем все соединения, заливаем в котлован воду и проверяем герметичность.
3. Резину/геотекстиль посыпаем слоем щебня.
4. Высаживаем растения в дренажный слой щебня на уровне и вдоль верхних дрен. Для рассады лучше всего использовать аир болотный, рогоз, тростник, камыш озёрный, хвощ болотный. 
5. Результат – экологически чистый водоём. В течении 1-2 недель биоплато очистит пруд и существенно уменьшит концентрацию загрязнений в воде до того, что она станет прозрачной. 
Биоплато улучшает качество воды по содержанию в ней биогенных элементов и уменьшает уровень эвтрофикации водоёма. Ваш пруд обретет новую жизнь!

