Активная фреза для мотоблока WEIMA WM 610
Активная фреза предназначена для установки на мотоблоки WEIMA WM610, Кипор, Кама и их аналоги. Используется при подготовке верхнего слоя грунта к посевным работам. Устройство отлично культивирует землю на разной глубине и попутно уничтожает сорняки, также применяется для рыхления межрядьев. Для качественной обработки средней и тяжелой почвы рекомендуется вспахать землю плугом перед культивацией.
 Установка активной фрезы для мотоблока WEIMA WM610 выполняется за счет 6-ступенчатой коробки передач мотоблока. Приводится в действие цепным приводом с возможностью повышения или понижения оборотов при перестановке узлов.
Технические характеристики:
1. Ширина захвата почвофрезы составляет от 400 до 1100 мм. Ширину можно регулировать, снимая и добавляя секции фрезы.
2. Установлен редуктор с шестью передачами, четыре из которых отвечают за ход вперед, две — назад. Крепится к мотоблоку за счет пальца и распорных болтов.
3. Каждая секция имеет по три ножа.
4. Глубина культивации выставляется опорным колесом и варьируется от 100 до 250 мм. Установлены защитные чехлы.
5. Вес 35 кг.
Также активную фрезу можно адаптировать к другим типам мотоблоков за счет вала под шпонку. Оборудование производится в Китае.
