Оксид вуглецю (СО)
Безбарвний токсичний газ без запаху і смаку Оксид вуглецю є основним горючим компонентом генераторних, доменних і конверторних газів. 
Жаропродуктивність оксиду вуглецю складає біля 2370 °С, тобто приблизно на 140 °С вище за жаропродуктивність водню і на 330 °С вище за жаропродуктивність метану.
Оксид вуглецю має здатність вступати у реакції з гемоглобіном крові. 
При вмісті у повітрі біля 0,1 % СО процент хімічно пов’язаного з оксидом вуглецю гемоглобіну підвищується до 50 %, а при 0,4 % СО — перевищує 80 %. Тому оксид вуглецю дуже токсична речовина. Перебування протягом години в атмосфері, що містить 0,15–0,20 % СО, є надто шкідливим для 
організму. 
Перебування на повітрі, що містить 0,5 % СО, протягом 5–6 хв смертельно небезпечне. 


Carbonic oxide   
Colorless toxic gas has no smell and taste. Carbonic oxide is the main combustible component of generated blast-furnace and convection gases.

Heating effectiveness of carbonic oxide is near 2370 °С, approximately in 140°С higher than heating effectiveness of hydrogen and in 330 °С higher than heating effectiveness of methane.
Carbonic oxide can react with blood pigment.

If air contains 0.1% CO  percent of blood pigment, connected with carbonic oxide, increases to 50 %, and at 0.4% CO – exceeds 80%. That’s why carbonic oxide is very toxic substance. Being in the air during an hour, which contains 0.15-0.20% CO is too dangerous for health. 


Being in the air, which contains 0.5% CO, during 5-6 minutes is deathful. 



Токсичність окису вуглецю вимагає особливої уваги під час спалення газів з високим вмістом СО (ретельна перевірка герметичності газових мереж, одоризація газу, вентиляція приміщення, використання спеціальних противогазів і приладів для визначення вмісту СО в повітрі, навчання працюючих правилам безпеки). 
Гази з високим вмістом оксиду вуглецю не рекомендовано застосовувати як побутове паливо у квартирах.
За технічними умовами, прийнятими у Франції, вміст оксиду вуглецю у міському газі не повинен перевищувати 15 %. 
Взагалі, для побутового споживання особливу цінність представляють висококалорійні вуглеводневі гази, що не містять оксиду вуглецю.
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Toxicity of carbonic oxide needs special attention during gas burning with high amount of CO (implicit inspection of gas net hermeticity, gas odorizing, indoor gas ventilation, using of special gas mask and gas detection devices, safety rules instructions).



Gas with high amount of carbonic oxide is not recommended to use as domestic fuel in houses.

According to the technical requirements accepted in France, composition of carbonic oxide in city gas must not exceed 15%.
Generally, hydrocarbon gases, which don’t contain carbonic oxide, have special value for domestic consumption.

