Алмазная резка перекрытий швонарезчиком
Ни для кого не секрет, что все стремятся сейчас работать с передовыми технологиями, которые упрощают сложные виды работ. Одним из таких уникальных элементов современности считается алмазная резка, изобретенная в 1954 году путем синтеза промышленных алмазов. Помимо часовой и стекольной промышленности, спустя 20 лет стало возможным использование данной технологии в других отраслях. Учитывая, что ныне пластинки технических алмазов получают искусственным путем. Этот факт способствовал сделать инструмент боле дешевым и применять на строительных площадках стран Европы, США, Японии. Самое интересное, что алмазная резка до сегодняшнего дня считается самой качественной технологией без вибрационного механического воздействия на самые прочные материалы в строительных конструкциях. Именно это главная причина огромного диапазон применение данной технологии - при необходимости, поможет вырезать оконный и дверной проем, не боясь перекрытия с бетона, камня. Без проблем демонтирует стены при перепланировке квартиры, дома или офиса. С легкостью сделает нишу для мебели, сейфа или разрежет монолитные конструкции, фасады, фундаменты. Исправит любого вида строительный брак, а также демонтирует здание или сооружение. Также она обладает огромным количеством преимуществ. Главным из них – отсутствие пыли во время работы, что очень облегчает людской труд. Также немаловажный фактор – высокая скорость резки, гладкая поверхность краев проема, небольшой уровень шума (в пределах 80-86 дБ). Односторонний пропил свидетельствует про отсутствие повреждений наружных стен, что существенно увеличивает качество проделанной работы. Плюсом есть также отсутствие ударных нагрузок, в результате в бетоне не образуются микротрещины. Не стоит забывать и про универсальность технологии под названием алмазная резка, а именно то, что данная технология позволяет работать со всеми видами строительных материалов: асфальт, кирпич, бетон, цемент и прочее. Существуют различные виды алмазных резок. Например, алмазное бурение(сверление) – ныне самый быстрый, удобный, а главное – безопасный метод работы. С его помощью можно делать отверстия и проемы в бетоне, железобетоне, камне, кирпиче. В связи с высоким уровнем работы без вреда окружающим предметам, отсутствии сильного шума и динамических ударов данную технологию целесообразно применять в жилых квартирах. А полное отсутствие бетонной пыли делает этот метод сверления из всех известных технологий самым экологически чистым. Существует еще один вид алмазной резки – это настенная пила. Ее возможности применения достаточно широкие, она незаменима, когда необходимо прорезать много прямолинейных одинаковых отверстий. Преимущества этого вида резки – простота монтажа, идеальная точность среза и высокая скорость работы. Обратите внимание, не смотря на название, род деятельности данного инструмента совершенно не ограничивается стенами. Специальная деталь позволяет диску делать срез вплотную к примыкающей поверхности. Также пилу реально направить не только перпендикулярно, но и с наклоном, что позволяет делать откосы, которые должны быть под углом. По техническим характеристикам: режущий инструмент – алмазный диск диаметром 1500мм. Максимальная глубина реза – 730мм. Особенно внимание уделяется швонарезчику. Это довольно несложная конструкция, которая состоит с двигателя на раме, алмазного диска и дополнительного механизма. Через клиноременную передачу двигатель передает крутящийся момент на алмазный диск и раскручивает его до необходимого количества оборотов. Алмазный диск – специальный диски с алмазной крошкой, помогает в работе и является главной деталью. Используют чаще всего, что бы делать проемы в перекрытии. Существует два типа инструмента. Швонарезчики ручные(бензиновые) и с автономной подачей. При небольшой длине реза и малом количестве поставленных задач чаще применяют ручной нарезчик швов. А при большой глубине и длиннее используют автоматические швонарезчики(самоходный) с водяным охлаждением пыли. Он удобен при большом количестве работы, передвигается на колесах, простой в обращении. Также данный инструмент классифицируют по типу двигателя: бензиновые, дизельные, электрические. На открытых площадках рекомендуется проводить работы с дизельными и бензиновыми нарезчиками швов, они отличаются большой производительностью. Бензиновый инструмент имеет огромный плюс - способность работать автономно, без сети. В закрытых помещения целесообразно использовать электрический швонарезчик, который не выделяет вредных газов. Его производительность меньше, что полностью отвечает цене. Также он идеально подходит для работы на небольших строительных объектах, где есть электрическая сеть. Для каждого типа работ подбирают более подходящий швонарезчик. Важный фактор и то, что алмазная резка с помощью швонарезчика осуществляется исключительно на горизонтальных поверхностях. Резка в перекрытии – главный вид работ с использованием нарезчика швов. Преимущество инструмента в том, что он не требует дополнительных креплений к поверхности, что обрабатывается. Важно помнить основы эксплуатации инструмента: перед началом работ необходима проверка дисков на наличие повреждений; крепеж алмазных дисков (с отсутствием люфта). Нельзя начинать запуск при контакте диска с поверхностью и также недопустимо проводить технический осмотр при включенном двигателе. Оператор должен пользоваться защитными средствами: наушники, перчатки, очки. Резку любой глубины рекомендуется делать за несколько подходов. На сегодняшний день технология резки в бетоне является самым удобным, быстрым и безопасным методом работы. 
Существует шесть этапов резки: 
1. Предварительная разметка. Специалисты должны учитывать размещение коммуникации и возможной арматуры в бетоне. Дальше происходит установки и наладка оборудования. 
2. Вырезание проема на заданную глубину. Для охлаждения инструмента во время работы подается вода. 
3. По углам проема происходит засверливание контрольного отверстия.

4. Резка проема с других сторон.

5. Вырезанный проем опускают на амортизаторы. Чаще всего это автопокрышки. После - резка на транспортируемые части (по необходимости дробление на очень мелкие детали с помощью перфоратора).

6. Усиление конструкции.

Последнему пункту стоит уделить больше внимания, ведь при перепланировке иногда необходимо сделать новые проемы в перекритии. В результате этого необходимо делать усиление конструкции с помощью металлических приспособлений. Учитывая то, что раньше резка в перекритии в ограниченном пространстве доставляла много хлопот, сейчас, благодаря небольшим размерам стенорезных машин сделать данную работу очень просто. Например, при перепланировке жилых помещений, проемы в бетонах можно делать без применения охлаждающей воды.  Необходимо помнить, что профессиональное усиление конструкций необходимо в первую очередь для безопасной работы людей. 
