Способы переноса унитаза на другое место
Иногда при капитальном ремонте уборной возникает необходимость перенести унитаз на другое место. Чаще подобная проблема возникает при маленькой площади санузла. Для того, чтобы использовать небольшое пространство с максимальной пользой, требуется его перепланировка. В результате обнаруживается, что унитаз лучше расположить в другом месте. Так как ремонт связан с водоснабжением и водоотведением, он должен быть выполнен максимально качественно. Этого можно добиться, обратившись к профессионалам.
Простой способ
Этот способ подойдёт только для тех случаев, когда унитаз нужно перенести на небольшое расстояние – до 30см. 
Перед тем, как устанавливать конструкцию на новое место, требуется убрать унитаз со старого. Порядок работы будет зависеть от способа монтажа сантехники. До того, как приступать к демонтажу, следует убедиться, что вентиль подачи воды закручен, а жидкость удалена из бачка. Работа должна производиться аккуратно, чтобы не допустить раскола, иначе унитаз придёт в негодность. После успешного демонтажа специалист может приступать непосредственно к установке. Благодаря маленькому расстоянию между старым и новым местами расположения унитаза нет необходимости наращивать трубы, можно сразу приступить к установке:
· Первым делом зачищают выпуск унитаза и канализационный раструб.
· Размечают на полу места для новых отверстий под крепления сантехники и высверливают их.
· Нанеся на поверхность выпуска герметик, надевают на него гофру.
· Все зазоры между устройством и полом замазывают цементом. Это также придаст ему дополнительную устойчивость.
· Наконец, вставляют гофру в раструб.
Когда устройство будет установлено, сантехник обязательно должен проверить его работоспособность.
Сложный способ
Если унитаз нужно переставить на расстояние больше длины гофры, придётся переделывать канализацию. К примеру, это необходимо, если унитаз нужно переместить в ванной комнате на 3 метра. Монтаж и демонтаж унитаза будут такие же, как и в простом способе. Но для того, чтобы нарастить трубопровод, специалист будет вынужден использовать пластиковую трубу диаметром 110мм. Такой непростой ремонт под силу работникам компании «Служба сантехников». К нам можно обратиться, позвонив по телефону 8 (495) 152-21-22.
Рекомендации при переносе
· Чем больше расстояние между унитазом и стояком, тем выше он должен располагаться. Это создаст наклон трубы, необходимый для того, чтобы сточная вода уходила без помех.
· Нельзя крепить унитаз и трубопровод к межквартирным стенам, а также перемещать сам канализационный стояк.
· Присоединять сантехнику к магистрали следует под углом в 45 либо 135 градусов, чтобы не было засоров в трубах.
· В местах, где трубопровод поворачивает, нужно сделать специальные небольшие люки, чтобы в будущем беспрепятственно проводить профилактические работы.
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