1. Расчёт на прочность стокеров

Допускаемые напряжения для группы напряжений, определяемых по составляющим общих мембранных напряженийсогласно ПНАЭ Г-7-002-86 составляют  

 
[image: image48.jpg]A:Static Structural
Equivalent Stre:
Type: Equivalent {
Unit: Pa





Допускаемые напряжения для группы напряжений, определяемых по сумме составляющих общих мембранных и общих изгибных напряжений согласно ПНАЭ Г-7-002-86 

  
[image: image2.emf]
Допускаемые напряжения для максимального размаха приведенных напряжений, определяемых по суммам составляющих общих или местных мембранных, общих и местных изгибных напряжений, температурных напряжений и напряжений компенсации согласно ПНАЭ Г-7-002-86  
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Где 
[image: image4.emf], 
[image: image5.emf], то 
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1.1 Расчёт стокера БН 30
Нагрузка на кронштейн 10000 кгс, давление охлаждающей жидкости 0,2 МПа, температура наиболее нагруженной части стокера 
[image: image9.emf]. Расчётная схема представлена на рисунке 1.1.1

[image: image1.emf]Рисунок 1.1.1 Расчётная схема стокера БН 30

Результаты статического расчёта представлены на рисунке 1.1.2
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Рисунок 1.1.2 Результаты расчёта стокера БН 30
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[image: image12.emf]
Напряжения в конструкции не привышают допускаемые.

1.2 Расчёт стокера БН 10
Нагрузка на кронштейн 10000 кгс, давление охлаждающей жидкости 0,2 МПа, температура наиболее нагруженной части стокера 
[image: image13.emf]. Расчётная схема представлена на рисунке 1.1

[image: image42.jpg]A:Static Structural
Equivalent Stre:

Type: Equivalent (van-Mise:
Unit: Pa

Time: 1

06122014 16

g Drezes M
4415

0000
0,100




Рисунок 1.2.1 Расчётная схема стокера БН 10

Результаты статического расчёта представлены на рисунке 1.2.2
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Рисунок 1.2.2 Результаты расчёта стокера БН 10
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Напряжения в конструкции не привышают допускаемые.

2. Расчёт на прочность колосника

Допускаемые напряжения для группы напряжений, определяемых по составляющим общих мембранных напряженийсогласно ПНАЭ Г-7-002-86 составляют  

 
[image: image17.emf]
Допускаемые напряжения для группы напряжений, определяемых по сумме составляющих общих мембранных и общих изгибных напряжений согласно ПНАЭ Г-7-002-86 

  
[image: image18.emf]
Допускаемые напряжения для максимального размаха приведенных напряжений, определяемых по суммам составляющих общих или местных мембранных, общих и местных изгибных напряжений, температурных напряжений и напряжений компенсации согласно ПНАЭ Г-7-002-86  
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Где 
[image: image20.emf], 
[image: image21.emf], то 
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[image: image24.emf]
Внутреннее давление охлаждающей жидкости 0,2 МПа, температура наиболее нагруженной части стокера 
[image: image25.emf]. Расчётная схема представлена на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 Расчётная схема 

Результаты статического расчёта представлены на рисунке 2.2
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Рисунок 2.2 Результаты расчёта 
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Напряжения в конструкции не привышают допускаемые.

3. Расчёт на прочность корпуса ПОЖ 5000

Допускаемые напряжения для группы напряжений, определяемых по составляющим общих мембранных напряженийсогласно ПНАЭ Г-7-002-86 составляют  
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Допускаемые напряжения для группы напряжений, определяемых по сумме составляющих общих мембранных и общих изгибных напряжений согласно ПНАЭ Г-7-002-86 

  
[image: image30.emf]
Допускаемые напряжения для максимального размаха приведенных напряжений, определяемых по суммам составляющих общих или местных мембранных, общих и местных изгибных напряжений, температурных напряжений и напряжений компенсации согласно ПНАЭ Г-7-002-86  
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Где 
[image: image32.emf], 
[image: image33.emf], то 
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[image: image36.emf]
Внутреннее давление 0,15 МПа, температура 
[image: image37.emf]. Расчётная схема представлена на рисунке 3.1
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Рисунок 3.1 Расчётная схема ПОЖ 500

Результаты статического расчёта представлены на рисунке 3.2
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Рисунок 3.2 Результаты расчёта стокера БН 30
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Напряжения в конструкции не привышают допускаемые.

_2147483647.unknown

_2147483646.unknown

_2147483645.unknown

_2147483644.unknown

_2147483643.unknown

_2147483642.unknown

_2147483641.unknown

_2147483640.unknown

_2147483639.unknown

_2147483638.unknown

_2147483637.unknown

_2147483636.unknown

_2147483635.unknown

_2147483634.unknown

_2147483633.unknown

_2147483632.unknown

_2147483631.unknown

_2147483630.unknown

_2147483629.unknown

_2147483628.unknown

_2147483627.unknown

_2147483626.unknown

_2147483625.unknown

_2147483624.unknown

_2147483623.unknown

_2147483622.unknown

_2147483621.unknown

_2147483620.unknown

_2147483619.unknown

_2147483618.unknown

_2147483617.unknown

_2147483616.unknown

_2147483615.unknown

_2147483614.unknown

_2147483613.unknown

_2147483612.unknown

_2147483611.unknown

_2147483610.unknown

_2147483609.unknown

_2147483608.unknown

