Как утеплить трубу дымохода на улице в частном доме

При работе отопления в частном доме нужно использовать дымоход для вывода продуктов горения наружу. В процессе работы важно обеспечить его надёжность и долговечность. Правильно выбранный и установленный утеплитель для дымохода сможет уменьшить воздействие вредных факторов, которые проявляются при его эксплуатации.
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Утеплённая труба

Почему необходимо утепление

Через трубу дымохода удаляются продукты сгорания. Вследствие их высокой температуры возникает разность температур с наружным воздухом, из-за которой образуется конденсат. Часто продукты сгорания являются химически активными и в результате их воздействия может происходить разрушение трубы. 

Ещё одна функция дымохода состоит в обеспечении тяги. При сужении отверстия она будет выполняться всё хуже.

Повышенная влажность также способствует распространению коррозии. Продукты горения могут в условиях повышенной влажности активно оседать на стенках трубы, уменьшая просвет. 
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Зачем утеплять дымоход

Когда дымоход проходит внутри дома, при недостаточном качестве теплоизоляции это может привести к термическим повреждениям стен, пола и потолка, через которые он проходит. В зимних условиях наличие конденсата на части трубы, выходящей наружу, может привести к её обледенению.

Иногда нагрев от дымохода и искры, которые вырываются наружу, могут стать причиной пожара. Надёжно изолированная труба позволит защитить перекрытия дома от такого риска.

Использование утепление трубы позволит замедлить эти процессы и увеличить срок эксплуатации дымохода. В противном случае разрушительные физические и химические процессы будут способствовать ускоренному разрушению трубы. Кроме этого, утепление увеличивает жёсткость конструкции и делает её более устойчивой по отношению к порывам ветра.

Качественно сделанное утепление трубы дымохода улучшает качество прогрева. Вследствие этого его применение будет способствовать экономии топлива. Без него возможно неполное сгорание топлива.

Наиболее важно обеспечить теплоизоляцию в той части дымохода, которая выходит на улицу. Если чердак тёплый, то проведение рассматриваемых работ возможно по усмотрению владельца. Если в этом месте относительно низкая температура, то утепление дымохода необходимо.
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Труба в бетонном коробе

Если точка росы расположена в наружной части дымохода, то периодическое замерзание и размерзание материала будет постепенно приводить к снижению качества, а затем и к разрушению. Утепление дымохода позволит перенести её за пределы дымохода, защитив его от разрушительных процессов.
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Устройство дымохода

Разновидности дымоходов

Если в частном доме для отопления необходимо сжигать топливо любого вида, наличие дымохода является обязательным. При применении электрической энергии для обогрева без такой трубы можно обойтись.

Существуют различные типы таких конструкций. Дымоход может быть сделан из кирпича, существовать в виде стальной трубы, оцинкованной или, например, асбестовой. Независимо от того, какой вид топлива, твёрдое или газовое, используется защита, которая нужна каждому дымоходу.
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Сравнение труб до утепления и после

Особенности выбора материала

Чтобы обеспечить эффективную термоизоляцию, необходимо обдуманно выбирать материал для использования. Важно, чтобы он имел нужные теплоизоляционные свойства и обеспечивал пожарную безопасность конструкции. Таким образом утеплитель для дымоходных труб должен соответствовать следующие требования:

1. Он должен обладать достаточно малой теплопроводностью.

2. Чтобы исключить значительное утяжеление конструкции, необходимо выбирать изоляцию, имеющую небольшой вес.

3. Пластичность материала позволит мастеру аккуратно его уложить.

4. Химическая стойкость должна гарантировать, что он не будет подвергаться агрессивному воздействию влаги и атмосферных осадков.

5. Внешний вид утеплителя должен соответствовать дизайну дома.

6. Необходимо, чтобы было исключено возникновение возгорания.

Нужно рассчитывать, что эксплуатация утепления будет происходить в течение длительного срока. В течение всего этого времени материал не должен терять своих эксплуатационных качеств. Для утепления, например, могут использовать стекловату или минеральную вату. Оба этих материала соответствуют сформулированным здесь требованиям.
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Базальтовая вата для дымоходов

Существенное влияние на выбор утеплителя оказывает тот материал, из которого сделан дымоход. При этом перед тем, как утеплить трубу дымохода, необходимо учитывать следующее:

1. Классическим вариантом для кирпичных конструкций является использование штукатурки. Её можно использовать независимо от вида топлива, который использует печь. Недостатком такого варианта является существенное увеличение веса конструкции.

2. Минеральная вата, обладающая достаточной огнеупорностью, может рассматриваться в качестве универсального варианта. Она малочувствительна к высокой температуре, но под воздействием конденсата будет терять свои свойства. Такой можно использовать как для наружной, так и для внутренней частей дымохода. Важным плюсом такого покрытия является его экологичность.

3. Экструдированный полистирол это утеплитель для печных труб, который выгодно использовать для конструкций, имеющих квадратное или прямоугольное сечение. Он не подходит, если топливом являются дрова, так как в этом случае температура в трубе такова, что она не соответствует эксплуатационным характеристикам материала. Утеплитель имеет высокую прочность и устойчивость к возгоранию.

4. В продаже для того, чтобы утеплить дымоход, имеется сэндвичевый утеплитель. Его продают в готовом виде для труб определённого диаметра.

Дерево применяют для создания внешнего короба дымохода. Это один из способов того, как утеплить трубу дымохода на улице в частном доме. Оно обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и экологичностью, но без специальной пропитки малоустойчиво к возгоранию. Пространство между коробом и трубой заполняют выбранным теплоизолятором.
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Использование внешней оцинкованной трубы

Как утеплить дымоход

Это можно сделать несколькими способами. Наиболее распространённые среди них являются следующие.

Использование штукатурки

Внутри помещения это можно сделать, использовав штукатурку. Этот способ удобно применять в тех случаях, когда используется кирпичная труба. Однако при специального приёма также возможно применять его и для металлических или асбестовых труб. 

При этом необходимо предварительно для трубы сделать каркас, на который нужно будет накладывать штукатурку. При выборе состава для утепления дымовых труб нужно учитывать, что он должен быть способен выдерживать высокую температуру. 

При укладке сначала раствор обильно помещают на поверхность, а затем его аккуратно разравнивают. После того, как нанесён основной слой, потребуется сделать растирку и разравнивание.

Обычно достаточно, чтобы толщина слоя у утепленной трубы для дымохода не превышала 3-4 см. Её наносят в несколько слоёв. Каждый последующий кладут только после того, как полностью высохнет предыдущий. Иногда каждый последующий слой делают более густым по сравнению с предыдущим.
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Теплоизоляция трубы

Применение минеральной ваты

В этом случае достаточно плотно обмотать трубу этим материалом. Вата должна быть огнестойкой, чтобы исключить возможность случайного возгорания. Недостатком применения этого материала является его уязвимость к воздействию влаги. 

Если это покрытие нужно расположить на открытых участках, в таком случае необходимо снаружи его герметично закрыть влагостойким материалом. Слой ваты не должен быть меньше 4 см. После окончания укладки материал закрепляют при помощи проволоки или армировочной сетки. В некоторых случаях для утепления дымовых труб дополнительно проводят наружное оштукатуривание.

Минеральную вату можно использовать для всех видов труб: сделанной из металла, асбестовой или кирпичной. В последнем случае для неё при помощи дюбелей прикрепляют металлические направляющие. Если планируется использовать несколько слоёв ваты, то их накладывают таким образом, чтобы стыки предыдущего были закрыты последующим слоем. Для этого необходимо делать сдвиг при укладке плит утеплителя.
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Нанесение штукатурки

Использование двойной оболочки

Если трубу дымохода вложить в другую, железную, которая имеет больший диаметр, то в промежуток между ними можно будет поместить теплоизоляционный материал. В таком случае дымоход будет снабжён не только качественной теплоизоляцией, но и надёжной защитой от влаги, возможности возгорания и механических повреждений. Применение такого варианта утепления дымоходной трубы обеспечит качественную изоляцию, но обладает относительно высокой стоимостью, что ограничивает его доступность.
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Теплоизоляция стального дымохода

Применение специального короба

Если обшить трубу таким образом, чтобы внутри оставалось достаточно пространства для того, чтобы заполнить его утеплителем. В этом случае можно использовать минеральную вату или стекловату. Это эффективный выбор того, чем утеплить дымоход. Считается, что минимальное расстояние от трубы до короба не должно быть меньше 6 см. В качестве теплоизоляционного слоя также могут быть применены сыпучие материалы — земля, песок или галька. Такое утепление печных труб эффективно, но будет иметь значительный вес.

Если для наружной части трубы используют деревянную обшивку, то её можно снаружи закрыть шифером. Такая конструкция утепленного дымохода будет не только хорошо сохранять тепло, но и придаст трубе подходящий дизайн.
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Монтаж утепления дымохода

Особенности утепления труб из различных материалов

Произвести утепление дымохода можно своими руками. При этом необходимо учитывать особенности конструкции дымохода. 

Сделанный из кирпича

При этом для теплоизоляции дымовых труб выполняют следующие действия:

1. Поверхность трубы очищают от пыли и грязи.

2. Закрепляют арматуру для надёжного прикрепления раствора.

3. Необходимо приготовить раствор штукатурки. Для этого используют цемент, известь, шлак и воду. При этом можно использовать особые составы, имеющиеся в продаже, предназначенные для создания тёплой штукатурки. Речь идёт о составе, имеющем хорошие теплоизоляционные свойства.

4. Нужно нанести раствор несколькими слоями. Толщина каждого из них составляет 2-3 см. Каждый последующий кладут после того, как предыдущий высохнет. Последний нужно будет выровнять и провести затирку.

5. Теперь необходимо провести тщательный осмотр для того, чтобы обнаружить трещины и повреждения. Их необходимо аккуратно заделать.

6. Наружную поверхность окрашивают для защиты штукатурки от внешних воздействий. Для этой цели можно воспользоваться, например, меловой или известковой краской.
Для трубы снаружи при теплоизоляции дымоходов нужно обеспечить подходящую внешнюю отделку. 
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Фольгированный утеплитель

Более высокое качество теплоизоляции можно обеспечить путём использования минеральной ваты. В этом случае порядок действий должен быть следующим:

1. Кирпичную трубу очищают от пыли и загрязнений.

2. Нужно внимательно осмотреть её поверхность на предмет наличия неровностей. Если они есть, необходимо провести устранение.

3. Для закрепления плит утеплителя необходимо сделать обрешётку из металлического профиля. Размер секции обрешетки должен соответствовать параметрам его плит. Если они больше, чем необходимо, потребуется их отрезать в соответствии с размерами. Крепления фиксируют при помощи дюбелей и саморезов.

4. Нужно обеспечить настолько плотную укладку минимальной ваты, чтобы не образовывались щели. Если этого не обеспечить, то могут образовываться мостики холода.

5. Нужно помнить, что при попадании влаги материал теряет свои эксплуатационные свойства. Для того, чтобы этого не произошло, снаружи ставят пароизоляцию. Её прикрепляют таким образом, чтобы обеспечить перехлёст величиной 15-20 см.

Нужно создать внешнее покрытие для реализации декоративных целей. В частности, его нужно обеспечить для наружной части и участка трубы, находящегося на чердаке. Один из популярных вариантов, которые используют в таких случаях, представляет собой оформление с помощью листов гипсокартона.
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Утеплённый дымоход внутри дома

Дымоход из стальной трубы

В качестве надёжного и практичного способа показало себя использование металлической трубы из оцинкованного железа. Она должна иметь больший диаметр по сравнению с трубой дымохода. Между ними должно быть достаточно места для того, чтобы поместить утеплитель достаточной толщины. Чем утеплить трубу дымохода, нужно выбрать в соответствии со своими планами.

Обычно внутри дома его толщина не превосходит 4 см, а для наружной части печной трубы нужно обеспечить наличие 10-сантиметрового слоя. При первоначальной установке дымохода можно использовать готовые конструкции «сэндвичевого» типа. В них уже имеются готовые секции из двух труб с пространством между ними, заполненном утеплителем. Внешняя труба позволяет надёжно закреплять теплоизоляционный материал и защищать его от попадания влаги.

При этом нужно учитывать, что край трубы на улице должен быть надёжно герметизирован для того, чтобы туда не попадали конденсат, дождь, град или снег. Также нужно уделить внимание для обеспечения герметизации стыков между секциями. Один из вариантов того, чем утеплить дымоходную трубу, — применение ваты в рулонах.
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Утепление металлической трубы

Дымоход, использующий асбестовые трубы

Такие трубы в наружной части не могут надёжно функционировать без использования защиты. Асбестовый материал хорошо впитывает влагу и в результате теряет свои эксплуатационные свойства. Чтобы сделать такой дымоход для газового или твердотопливного котла качественным, надёжным и долговечным, необходимо предпринять следующие шаги:

1. Чтобы утеплять трубу, приобрести минеральную вату в виде рулонов.

2. Асбестовую трубу обматывают этим теплоизоляционным материалом. Более эффективным будет установка теплоизоляции в несколько слоёв.

3. Скрепляют материал при помощи специальных скоб. Перед закреплением теплоизоляционные слои необходимо затянуть.

Этот способ чтобы утеплять, достаточно прост для использования, но подойдёт для участка дымохода, проходящего внутри дома, в том числе на чердаке. Снаружи без защиты от влаги он функционировать не сможет. В этом случае способ того, как утеплить трубу, включает дополнительные действия.

Для оформления внешней части дымохода дополнительно следует знать, как сделать следующее:

1. Нужно взять оцинкованную трубу большего диаметра. Разница между ней и дымоходом должна быть такой, чтобы туда поместился слой утеплителя необходимой толщины. Если наружная часть имеет значительный размер, внешнюю трубу устанавливают как несколько секций, длиной не более 1,5 м каждая.

2. После того, как внешняя труба будет подготовлена к установке, асбестовую очищают от загрязнений, мусора и пыли.

3. Нижнюю часть металлического кожуха закрепляют на крыше. Устанавливают первую секцию. Заполняют пространство между ними утеплителем. Затем выполняют эту операцию для каждой последующей. Стыки между секциями должны быть загерметизированы. Это позволяет утеплять конструкцию надёжно.

При наличии щелей в конструкции обеспечивают герметизацию при помощи цементного раствора.

Ошибки при монтаже

Перед тем, как прокладывать утеплитель для дымоходов, необходимо рассчитать его толщину. Она должна быть достаточной для надёжного выполнения им своих функций. В противном случае в трубе может появится конденсат. Нужно обратить внимание на обеспечение герметичности теплоизоляционного слоя.

Нужно учитывать, что даже утепленный дымоход нуждается в регулярном уходе. Утепление не защищает конструкцию полностью от влияния разрушительных факторов, а только значительно уменьшает интенсивность их воздействия. По мере засорения отверстия для сохранения и улучшения тяги необходимо регулярно чистить трубу.
