[bookmark: _GoBack] Что необходимо знать при проведении проверки после кузовного ремонта автомобиля.
     Водитель, забирающий автомобиль после кузовного ремонта, задаёт себе вопрос: каким образом проверить авто после рихтовки?  Покраска машины - затратный вид работ, предоставляющие СТО. Соответственно, клиент  вправе получить качественный результат за оплаченные услуги. К сожалению, не всегда выпадает возможность сразу проверить авто после рихтовки, а иногда, мы просто не знаем, как это сделать. Поэтому, необходимо разобраться в следующих вопросах.
· С какой целью мы обратились в СТО по вопросам рихтовки и прокраски автомобиля (авто начинает покрываться ржавчиной, машину уводит в сторону, на ней образовались царапины или же мы просто хотим обновить внешний вид автомобиля).
· Насколько точно мы определили задачу работникам СТО – сделать быстро, сделать качественно, сделать поверхностно и т.д.
     От вышеперечисленных поставленных вопросов будет зависеть, как правильно проверить авто после рихтовки. Распространенная ситуация – это рихтовка, потом покраска детали автомобиля, которая повреждена. Естественно, клиенту хочется увидеть хороший результат работы, который будет выполнен в установленный им срок.
         Итак, проверка может проходить по-разному. Но мы рассмотрим самый оптимальный вариант проверки автомобиля после кузовного ремонта. Важным моментом является, в срок ли работники СТО сдают машину или нет. Если в срок, то большая вероятность того, рихтовка и покраска прошли правильно. Если же нет, то для начала нужно выявить причину, почему произошла задержка и потом поехать на проверку на стадии ремонта, какая есть. Кузовной ремонт – это очень ответственный и трудный процесс, причин задержки может быть множество. В основном, это причины, связанные с большой загрузкой работой. Хотя вариант, когда на ремонт отводилась неделя , а нам его сделали за 3 дня, вызовет у нас подозрения. 
       Если всё идёт по плану и мы забираем автомобиль в установленные сроки, то сначала мы делаем общий осмотр машины. Выясняем, не появилось ли новых дефектов, царапин или вмятин, отсутствующих до сдачи авто в СТО. На данном этапе очень важно знать, были какие-то царапины до ремонта. Если они есть, то об этом необходимо предупредить специалистов перед сдачей авто в ремонт. Затем следует проверить стекла машины, оно должны быть чистыми и без остатков лака, которые можно вывести только на станции технического обслуживания. После всех этих процедур, можно приступать к осмотру отремонтированной детали либо деталей.
1. Проверяем зазоры (по заводским данным допускается до 2 мм, по автомобилям – до 4 мм).
2. Обязательно проверяем форму детали (ровная  или под определенным изгибом). Линии должны быть одинаковыми. 
3. Завершающий этап – проверяем, как работает деталь после проделанного ремонта. Бампер не должен болтаться, двери должны закрываться и т.д. 
     Этапы проверки, дадут нам полную картину о проведенной рихтовке. Естественно, при условии правильной рихтовки, последует качественная покраска машины и в целом дальнейший срок работы автомобиля.
   Проверяем результат покраски автомобиля.
      Проверить качество покраски авто нужно правильно и щепетильно. Рассмотрим этапы проверки, соблюдая которые, мы сможем оценить качество покраски.
1. Мы должны проверить цвет покрашенной детали или деталей, он должен совпадать с заводской, не забывая, что свежий лак смотрится ярче. 
2. Важный этап – проверка шагрени (визуально заметная неровность). Эта неровность присутствует всегда. Отличаться она может размерами. В идеале, она должна подходить под окрас завода. Это говорит о мастерстве рабочих.  Точная проверка послужит дальнейшей защитой кузова.
3. Проверяем кузов, есть ли на нем мусор (пыль, мелкие части грязи, остатки от кисточки и т.д.),  потёков лака, наличие воды или жира. Допускается до 2 пылинок на деталь.
4. Проверяем, не потёк лак по детали, он может кусочками засохнуть на ней. В данном случае, просим работников отполировать деталь. 
5. Проверяем, как покрашена деталь по краям. Возможно, в результате полировки, край детали окажется сильно затертым. И, как следствие, это уменьшит защиту детали в будущем от внешнего воздействия.
6. Проверить качество покраски с помощью исследования толщины краски. Т.е. насколько толстый слой. Помним, цвет не должен содержать разного рода пятен, капель и оттенков.
7. Завершающий этап – проверяем правильно ли собраны детали.  Надёжность креплений. Не шатаются, не тарахтят ли детали. Идеально, проехаться вместе с мастером, принимающим изначально  машину в ремонт, и протестировать автомобиль.
Профессионального ремонта Вам и хорошего результата!


