Установка дверей

	Неотъемлемым элементом любого здания, конечно же, является дверь. Трудно переоценить важность этого древнего изобретения человечества. Даже в процессе интенсивного развития строительных технологий, дверь остается обязательной, как для жилых зданий, так и для различных промышленных сооружений. 
	На сегодняшний день рынок предлагает множество различных вариантов дверей, самых разнообразных конструкций, цветовых решений и материалов изготовления.
	Для того, чтобы двери служили долго, при их выборе стоит довериться профессионалам, которые помогут выбрать самый оптимальный для вас вариант.	 Также очень важна их грамотная установка, при этом цена на такие работы не должна быть низкой. Часто, экономия, на какой либо стадии ремонта, чревата негативными последствиями.

	Классификация дверей.
	
	Двери различают в зависимости:
- от их материала изготовления (деревянные, стальные, алюминиевые, стеклянные, пластиковые и другие);
- от их предназначения (входные, межкомнатные, противопожарные и другие);
- от их особенностей конструкции (распашные, раздвижные, откатные, маятниковые, арочные, двухстворчатые и другие);
- от их направления открывания (правые, левые и симметричные).

	Установка дверей.
	
	Первым, обязательным, этапом установки любых дверей являться подготовка дверного проема, которая может заключаться как в удалении старой конструкции, так и проведении работ с первичного монтажа. Опыт исполнителя в таком случае играет огромную роль, ведь даже мелкие недочеты сулят большими проблемами. 
	Установка входных дверей сопряжена с необходимостью их быстрого монтажа размещением на них различной фурнитуры (замка, глазка, доводчика и др.). Именно они ограничиваю доступ посторонних на строительный объект. Также входные двери в большинстве случаев изготавливаются из прочных, при этом тяжелых, материалов, что в свою очередь несколько усложняет их установку. 
	Монтаж входных дверей должен заканчиваться качественной обработкой проема от щелей с помощью специальной монтажной пены, которую после высыхания необходимо заштукатурить, при этом удалив лишки.
	Монтаж межкомнатных дверей происходит таким же образом, как и входных. Главное, чтобы работы проведены качественно с учетом их конструктивных особенностей. Профессионалы рекомендуют обратить особое внимание на материал изготовление межкомнатных дверей. К примеру, если их основа состоит из МДФ, штукатурить откосы не рекомендуется, установщики говорят, что мокрая отделка может привести к деформации межкомнатных дверей.   


	
