Замена подшипника ступицы переднего колеса

Если наблюдаются признаки износа подшипника переднего колеса, необходимо провести его замену. Хотя это можно выполнить самостоятельно, процедура является относительно сложной. При обращении в автосервис такая операция будет стоить дорого. Поэтому некоторые водители предпочитают разобраться в этом самостоятельно.
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Замена подшипника

Замена подшипника ступицы переднего колеса

Этот подшипник участвует во вращении колеса и предназначен для того, чтобы прикрепить к нему поворотный кулак. Данная деталь во время работы находится под напряжением. На подшипник воздействуют:

· температурные изменения во время хода машины;

· толчки, возникающие из-за неровностей дорожного полотна;

· окружающая среда;

· рывки, происходящие при торможении или в процессе поворота автомобиля.
Важно: Когда подшипник исправен, он движется ровно, без люфта. Если присутствует небольшой шум, то это считается допустимым. Деталь создана таким образом, что у неё имеется большой ресурс. Однако при интенсивной эксплуатации он может сократиться. Определённую роль в этом могут сыграть следующие причины:

1. Одна из наиболее существенных из них — это низкое качество дорог. Подшипник расположен в центральной части колеса и любой толчок передаётся ему в полной мере.

2. Во время езды колёса окружены агрессивной средой, состоящей из влаги, грязи и пыли. Попадая на подшипник эти компоненты постепенно разрушают его.

3. Поскольку движение автомобиля связано с трением , на деталь воздействует температурный фактор. Если постоянно происходит быстрый нагрев и охлаждение (что характерно при поездках зимой), то это постепенно приводит к разрушению этой детали.

Как поменять подшипник на

Для того, чтобы поменять эту деталь, нужно предварительно подготовить необходимые инструменты:

1. Нужен набор ключей и головок для откручивания болтов.

2. Потребуются круглогубцы.

3. Домкрат не обходим для того, чтобы приподнять машину.

4. Нужные новые подшипники, которые будут установлены взамен старых.

Замена подшипников на различных моделях ВАЗ происходит аналогичным образом. 

ВАЗ 2114

Для её осуществления нужно выполнить такие действия:

1. Сначала нужно снять колесо.

2. Далее откручивают внешнюю гайку ступичного подшипника.

3. Теперь появляется возможность снять тормозной барабан. Это надо сделать, причём его снимают вместе с суппортом.

4. Суппорт можно не снимать полностью, а отвести в сторону и прикрепить таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям.

5. Теперь осуществляется демонтаж шаровой опоры.

6. Снимают ШРУС со ступицы, затем откручивают крепления с телескопической стойки.

7. Можно увидеть, что поворотный кулак освободился от креплений и его можно полностью снять.

8. Теперь необходимо извлечь ступицу из поворотного кулака.

9. Из ступицы извлекают старый подшипник. Чтобы это сделать, сначала требуется извлечь стопорное кольцо.

10. Теперь необходимо аккуратно вставить ступицу в диски. При этом нужно ничего не повредить. Затем при помощи выколотки и молотка выбиваем из неё старый изношенный подшипник.

11. Извлекают второе стопорное кольцо и извлекают то, что осталось от подшипника.

12. Необходимо смазать внутреннюю часть ступицы моторным маслом.

13. Теперь ставят стопорное кольцо, новый подшипник и второе стопорное кольцо.

Далее происходит сборка, при которой перечисленные операции делаются в обратном порядке.
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Процесс разборки колеса

ВАЗ 2107

Замена выполняется следующим образом:

1. Автомобиль приподнимают домкратом. Теперь необходимо отсоединить колесо.

2. Далее снимают суппорт, предварительно выкрутив крепёжные болты. Полностью его снимать нет необходимости. Достаточно подвесить его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

3. Теперь поддевают колпачок, использую плоскую отвёртку. После этого откроется крепёжная гайка, которую необходимо открутить.

4. Далее извлекают шайбу, а затем сепаратор. После этого достают ступицу с тормозным диском.

5. Теперь необходимо вынуть сальник, достать сепаратор, извлекают то кольцо, которое разделяет внутренний и наружный подшипник.

6. При помощи молотка и надставки подходящего размера выбивают старые подшипники с обеих сторон.

7. Старую смазку требуется тщательно удалить.

8. Надо запрессовать на место старых новые подшипники, провести смазку, вставить предохранительное кольцо и запрессовать сальник.

9. Далее происходит сборка. Для этого ставят на место ступицу, прикручивают на место суппорт. Гайку ступицы закручивают полностью, до упора. Затем постепенно ослабляют её, добиваясь свободного вращения колеса без люфта.

10. На гайку помещают новую смазку и закрывают её колпачком. Затем колесо ставят на место, а из-под машины убирают домкрат.

ВАЗ 2110

Для смены подшипника надо сделать следующее:

1. Приподнимают автомобиль домкратом.

2. Откручивают колпачок, закрывающий гайку на колесе.

3. Для откручивания потребуется головка на 30. Далее откручивают колёсные болты и снимают колесо.

4. Теперь надо отсоединить суппорт и отвести его в сторону, закрепив, чтобы не мешал дальнейшим действиям.

5. Отсоединяется тормозной диск и откручивается ступичная гайка.

6. В отверстия тормозного диска вставляются две шпильки. Другой стороной их вставляют в ступицу. С помощью этой конструкции откручиваем и отсоединяем её.

7. Теперь нужно извлечь из подшипника ШРУС.

8. Далее надо извлечь стопорное кольцо, съёмник и выпрессовываются старые подшипники.

9. Это место смазывается и туда устанавливаются новые подшипники.

Далее выполняется сборка, при которой предыдущие действия выполняются в обратном порядке.

Признаки неисправности подшипника

Эта деталь, как правило, меняется при полном износе. О нём можно судить при наступлении следующих признаков:

1. Если эта деталь ломается, можно услышать сухой хруст.

2. Когда подшипник сильно изношен, он издаёт вибрацию. Она отчётливо передаётся через колесо на руль и на кузов машины. Вибрация, если на неё не обратить внимания, способна привести к тому, что произойдёт заклинивание.

3. Одним из признаков может быть то, что машину уводит в сторону, что является следствием неправильной работы подшипника.

Как их обнаружить

Вот как можно проверить подшипник ступицы переднего колеса:

1. Если приподнять автомобиль с помощью домкрата, затем взять руками за верхнюю и нижнюю часть, а затем подёргать перпендикулярно плоскости колеса, то в случае неисправности можно будет ощутить наличие люфта. Важно перед проверкой убедиться, что все болты и гайки в колесе затянуты нормально.

2. Можно попробовать покрутить колесо. Это нужно сделать в обоих направлениях и с разной скоростью. Если подшипник неисправен, можно будет при вращении услышать неприятный звук. Это позволит узнать о неисправности подшипника.

Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес на Шевроле Нива

Для того, чтобы снизить скорость износа необходимо регулярно менять смазку в подшипниках.

Алгоритм проведения

Для этого необходимо:

1. Снять колесо у Нивы, тормозные колодки, частично отсоединить суппорт и отвести его в сторону, закрепив, чтобы не мешал.

2. Из кронштейна вынимают держатель со шлангом. Из гайки пальца нужно удалить шплинт, затем открутить её саму.

3. Теперь надо установить съёмник. Палец шарнира нужно выпрессовать из бобышки от поворотного рычага.

4. Теперь выкручивают три крепёжные гайки болтов крепления шарнира и шаровой опоры.

5. После отсоединения болтов надо вынуть поворотный кулак в комплекте с шарнирами.

6. При помощи молотка нужно выпрессовать ступицу, затем с помощью отвёртки извлечь сальник. В дальнейшем его потребуется заменить на новый.

7. Отсоединяют внутреннее и дистанционное кольцо от подшипника.

8. Теперь необходимо промыть детали керосином. Внутреннюю полость поворотного кулака, внутренние и наружные кольца подшипников надо заполнить смазкой.

9. В поворотный кулак устанавливают внутреннее и дистанционное кольцо, затем вставляют новый сальник.

Сборку проводят в обратном порядке.
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Сначала надо снять колесо

Как проверить ступичный подшипник

Обычно изношенный подшипник можно определить по: 

1. Звуку, который он издаёт в процессе движения.

2. Наличию люфта колеса.

3. Если машина немного забирает влево или вправо.
Важно: Люфт может объясняться неисправностью подвески. Если автомобиль поднять на домкрате и попросить помощник нажать на тормоз, то можно точно определить причину. Если люфт пропал — причина в изношенном подшипнике.

Как снять и заменить ступичный подшипник на Рено Логан

Для проведения замены нужно сделать:

1. Машину приподнимают домкратом. У Рено требуется снять колесо.

2. Выполняется снятие поворотного кулака.

3. Нужно с помощью молотка выбить ступицу. Затем выпрессовывается элемент из кулака.

4. Внутренняя часть очищается от загрязнений и обильно смазывается. Затем устанавливается новый подшипник.

5. Сборка происходит в обратном порядке.
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Извлечение изношенной детали

Подшипники ступиц – какими они бывают

Обычно используются подшипники качения. Они бывают шариковыми и роликовыми. В автомобилях, где ведущим является задний мост, на передней ступице используются те, которые имеют коническую форму. 

Заключение

Замена подшипников в переднем колесе представляет собой довольно сложную операцию. Её имеет смысл выполнять самостоятельно только если хорошо понимать то, что необходимо сделать. В противном случае лучше обратиться к специалистам автосервиса. В некоторых моделях (например при проведении такой замены для Форда) лучше в таком случае сразу обращаться к специалистам.
