Сходи: цікаві та різноманітні

Важко уявити хоча б один дім, ув якому немає сходів. Вони є важливою частиною кожної будь-якої споруди, яка має етажність з поверховістю більш ніж в один поверх. До того ж сходи в домі мають виконують ще й декоративнуі функціюї: правильно підібраний та гарний на вигляд тип сходів стане прикрасою кожного будь-якого приміщення. Та не забувайте ще ій про їх утилітарне призначення: увсі сходи в домі мають бути правильно спроектовані, щоб водночас:
· Були гарно інтегруватисяованими у в оточуючий простір приміщення;
· зЗабезпечуватиили вільний та безпечний підйом та і спуск.
Різноманіття рішень щодо створення сходів може вразити будь-чию уяву: вони можуть бути різними одразу за декількома параметрами, але найголовнішим можна є назвати цільове призначення сходів.: дДля інтер’єрних рішень найрозповсюдженішими найпоширенішими є сходи для гуртового масового пересуванняруху, внутрішні та зовнішні сходи, особливі дахові та горищні сходи.
Класифікація сходових конструкцій

За своїм конструктивом сходи порозділяються згідно із застосуванням типу несучого каркасу. Найчастішими є:
· сСходи на боильцях – оригінальний різновид сходової конструкції без несучого полотна взагалі.: сСходи та з’єднувальніючі елементи тримаються завдяки власній вазі, яка при правильному розподілі навантажень дозволяє рівномірно розтягнути вагу конструкції по всій її площині та забезпечити стійкість та і надійність;.
· сСходи з косоурним каркасом: – найбільш розповсюджений поширений варіант сходів. Вони кріпляться на стійку балочну конструкцію з випиляними пазами під кожну сходину;.
· Тятивні сходи на тятиві – схожі на попередній різновид,. Аале в них каркас не має зовнішніх рельєфних пазів, а тільки внутрішню різьбу., Ттож зовні каркас має виглядає ій насправді, наче натягнутоїа тятивиа;.
· кКаркасні сходи – доволі специфічний різновид, у якому сходи закріплюються безпосередньо на стіні. На жаль, цей варіант не є дієвимпідходить для зведення сходів, які не торкаються стін у середині приміщення.
