Затирочные машины
Затирочные машины — профессиональное строительное оборудование, используемое для затирки бетонных полов после их заливки и уплотнения. Диски/лопасти втирают в тело покрытия материалы верхнего слоя стяжки. Это позволяет за короткий промежуток времени получить идеально ровную (без трещин и перепадов высот), отполированную до зеркального блеска монолитную поверхность с увеличенным периодом эксплуатации.
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Представленные на рынке заглаживающие машины разнятся по дизайну и конструктивным решениям. В списке определяющих признаков:

· тип привода;
· число роторов;
· размер полирующих узлов. Для масштабных строительных площадок используют агрегаты с насадками диаметром до 1200 мм, на локальных или сложных участках — до 600 мм (универсальным является сечение в 900 мм).

На эффективность блоков влияет также мощность мотора, количество режимов и диапазон частоты вращения лопастей, возможность регулировки их наклона (это позволяет варьировать интенсивность воздействия на покрытие, что важно при 2-этапной шлифовке).

Приборы профессионального предназначения стоят дорого, поэтому для мелких проектов или проведения разовой отделки целесообразнее не покупать, а арендовать технику. Прокат даст возможность быстро выполнить необходимую обработку с минимальными затратами.

Нюансы выбора

Подбирая вертолет (такое название они получили из-за внешнего сходства рабочих деталей) для личных нужд, учитывают ключевые признаки конструкций.

Электрические установки могут полноценно использоваться практически на любом открытом или закрытом пространстве. Им отдают предпочтение при наличии свободного доступа к электросети — в этом случае зона их перемещения ограничена только длиной шнура питания.

Перед включением системы проверяют целостность изоляции проводки, крепление вилки, состояние клемм, заземление.

Бензиновые/дизельные модули берут в аренду для хорошо проветриваемых помещений или объемных участков, находящихся на открытом воздухе (там, где кабель может помешать передвижению).

Такие устройства требуют регулярного технического обслуживания — контроля загрязненности фильтров, масла, очистки двигателя и комплектующих от потеков топлива (для исключения пожароопасных ситуаций).

Один или два ротора?

По этому критерию техника подбирается в зависимости от физических параметров и характеристик объекта.

Однороторные приспособления отличаются компактными габаритами и небольшим весом, высокой маневренностью и простотой управления (с помощью рукоятки). Их применение оправдано на незначительных площадях (не более 1000 м2), в интерьерах с нишами и дверными проемами, углами и колоннами, стойками и иными препятствиями.

Двухроторные станции являются самоходным и требуют меньше усилий оператора (он контролирует работу с помощью рычагов). При этом за счет двух дисководов они способны прошлифовать обширные территории в сжатые сроки. Различаются уровнем посадки, эффективны для шлифования плоскостей, метраж которых превышает 700 квадратов.
