Фирма Attack s.r.o. образовалась в 1995 году в северной части Словакии, в 20 км от города Жилина. Первой продукцией компании были напольные котлы. Attack постепенно расширяла свое производство, и сегодня эта словацкая фирма – один из самых крупных производителей тепловой техники и водогрейного оборудования. Она выпускает тепловое оборудование в широчайшем ассортименте: напольные котлы, настенные атмосферные и конденсационные котлы, котлы для газификации, древесины, котлы на гранулах, твёрдотопливные котлы и резервуары ГВС. 
Соответствуя строгим требованиям и жестким условиям, производство котлов фирмы Attack s.r.o. защищено сертификатом ISO 9001.

Продукция фирмы Attack пользуется огромным спросом на мировом рынке отопительного оборудования и заслужили свое признание покупателей благодаря очень высокому качеству сборки. 
Все производимые котлы этой фирмы оснащаются деталями производства мировых компаний. Газовое отопительное оборудование комплектуется системой электронного розжига и газовой арматурой производства известной немецкой компании Honeywel и приборами измерения итальянской фирмы T&G. Весь процесс изготовления оборудования проходит под контролем камер наблюдения и компьютерной системы. Вся продукция перед выходом на продажу тестируется на новейшем оборудовании прогрессивными методами.
Компания Attack экспортирует 75 процентов всей своей продукции в более тридцати стран мира. Среди них практически все страны Евросоюза, страны Азии и даже Америки.
Благодаря широкому ассортименту продукции компания удовлетворяет спрос всех стран-потребителей, предпочитающих различные виды топлива. 
В развитии производства компания уделяет особое внимание на простоту в обслуживании оборудования, минимальный размер, современный дизайн, экологичность и доступную цену.
Водогрейный котел Attack, работающий на твердом топливе, предназначен для обогрева жилых, технических, производственных и складских помещений. В качестве топлива в этих котлах Вы можете использовать как дрова и древесные отходы, опилки, гранулы, брикеты, так каменный уголь или кокс. А невысокая стоимость топлива позволит Вам сэкономить финансовые расходы на отопление. Пепел, который остался после сгорания древесины Вы можете использовать как удобрение для цветов, комнатных растений или плодоносных культур.
Благодаря своему небольшому размеру и современному дизайну этот котел займет немного места и совсем не испортит интерьера, где он будет установлен. 
Теплообменник этого котла состоит из секций, изготовленных из высококачественного чугуна, который практически не поддается коррозии. Поэтому котлы Attack имеют очень высокое качество, а эксплуатационный срок его увеличивается на несколько порядков.

Независимость от электрической сети – одно из основных преимуществ котла Attack. Благодаря этому Вы  можете его использовать в месте, где электричество подается с перебоями или вовсе отсутствует. Это свойство делает этот тветродопливный котел достойным конкурентом электрическому или газовому отопительному оборудованию.
Теплообменник котла Attack состоит из секций, изготовленных из высококачественного чугуна, который практически не поддается коррозии. Поэтому эти котлы имеют практически неограниченный эксплуатационный срок. Благодаря простоте конструкции в этих котлах нет того, что может поломаться. Максимум что с ним может случиться аварийного, так это лопнувшая секция теплообменника. Но для этого нужно значительное превышение давления теплоносителя в системе, чего можно избежать установив предохранительный клапан. Второй причиной выхода котла из строя может стать большая разница температур между «подачей» и «обраткой». Этого можно избежать, установив подмешивающий узел.
Большая загрузочная камера сгорания позволяет сжигать крупные поленья. Поэтому, благодаря возможности загрузок больших объемов топлива, продолжительность процесса горения значительно увеличивается. 

Благодаря большим дверцам в шахту сгорания и отдела для выгрузки остатков горения Вы получаете легкий доступ к чугунному телу котла, что делает его чистку простой и несложной. 
Установить нужную Вам температуру воды в котле Вы можете с помощью прямодействующего механического термостатического регулятора, который посредством цепи регулирует заслонку, через которую кислород проходит в камеру сгорания.  
Этот котел также оснащен манометром, по которому Вы сможете контролировать давление воды в системе.
