Электронные весы для кухни с часами
Инструкция по эксплуатации
Технические характеристики
- Диапазон измерений: 5 – 5000 гр
- Интервал измерений: 1 гр
- Единицы измерений: грамм/фунт/унция
- Индикация необходимости замены разряженных батареек/ Функция автоматического предупреждения при превышении верхнего предельного значения веса
- Функция взвешивания тары 
- Функция автоматического отключения энергии
- Функциональные кнопки: («Изменить единицу измерения», «Включение/выключение тары»)
- Питание весов: батерея 2 x 1.5VAAA (нету)
- Питание часов: батарея таблеточного типа 1x AG13 (есть)

Пошаговая инструкция для правильного взвешивания
1) Включите весы при помощи переключателя «ON/OFF» с правой стороны ЖК-дисплея.
 На дисплее отобразится значение «0» в течении 2 секунд.
2) Нажмите кнопку «UNIT» для изменения единицы измерения на «грамм», «унция», «фунт».
3) Установите чашу на весы. На ЖК-дисплее отобразится вес чаши.
4) Нажмите кнопку «TARE» и подождите пока на дисплее отобразится 0. Положите продукт в чашу, на дисплее отобразится только вес продукта, т.к. вес тары не учитывается.
5) Снова нажмите на кнопку «ON/OFF» для отключения весов.

Сообщение об ошибках
В случае превышения верхнего предельного значения веса, на дисплее отобразятся буквы «EEEE».
Когда весы показывают буквы «Lo», значит батарея почти разряжена. Рекомендуется как можно быстрее заменить батарейку.
[bookmark: _GoBack]Когда экран показывает «OUTZ» или «UNST», а батарея полностью разряжена, это значит, что весы перегружены или неустойчивы.
