HP® LASERJET P1102

Инструкции заправки картриджа
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Картридж принтера HP LASERJET P1102

Заправка картриджей CE285A

для принтеров HP LaserJet P1102

(Майк Джозяг и технический персонал UniNet)
В мае 2010 года компания Хюлэтт-Пэкэрд выпустила принтер LaserJet P1102. Серии лазерных принтеров HP P1102 построены на печатающем механизме производства Canon, в котором скорость печати составляет 19 страниц в минуту, разрешение 400x600 точек на дюйм. В этих картриджах используется чип, который контролирует функции опустения тонера. Картридж CE285A рассчитан на 1600 страниц. 

Сам по себе принтер небольших размеров. Это отличное маленькое устройство для офиса или дома. Оперативная память фиксирована размером 8Мб и не имеет возможности наращивания. 
Рекомендуемый месячный объём составляет от 250 до 1500 страниц в месяц. Эти устройства также имеют новую функцию "Smart install", которая означает, что драйвер принтера встроен в принтер, поэтому установка драйверов на компьютер не требуется. Просто подключите USB шнур или Ethernet кабель, и Вы можете начинать печатать!

Принтер поставляется с новым стартовым картриджем, который рассчитан на 700 страниц при 5% их заполнении, так что ваши клиенты будут приходить к Вам довольно быстро!

В настоящий момент есть четыре модели принтеров, которые основаны на этом печатающем механизме: P1102, P1102W, M1130 и M1212NF.

Новый картридж - это изменена версия предыдущего картриджа P1505. Соответственно много деталей от P1505 работают также в этом новом картридже. 

Устранение неисправностей картриджа, в том числе запуск страницы очистки, чистка страниц и некоторые простые процедуры устранения неполадок принтера, будут рассмотрены в конце данной статьи.

Теория для этих картриджей немного отличается от предыдущих версий, поэтому мы рассмотрели её здесь. Вам не нужно знать теорию по заправке картриджей, но она действительно помогает, если у Вас есть проблема. Время поиска и устранения неисправностей может значительно сократиться.

ТЕОРИЯ ПРО КАРТРИДЖИ

Этот рисунок показывает хорошую блок-схему процесса печати:
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	Paper path – бумагопроводящий тракт (путь бумаги)

Rotational direction of the drum – круговое направление барабана

Electrostatic latent image formation block – Электростатический блок формирования скрытого изображения

Primary charging – первичная зарядка

Laser beam exposure – Воздействие лазерным лучом 

Developing (Developing block) – Проявление (Блок проявления)

Pick up – Подхват

Transfer – Перенос
Separation – Отделение 

Transfer block – Блок переноса
Fusing (Fusing block) – Термическое закрепление (Блок термического закрепления)

Delivery – Доставка

Drum cleaning – Очистка барабана

Photosensitive drum cleaning block – Фоточувствительный блок очистки барабана 
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	Primary charging roller – Вал первичного заряда
Photosensitive drum– Фоточувствительный барабан

DC bias – Смещение постоянного тока 




Процесс создания изображения состоит с ряда этапов: на первом этапе, вал первичного заряда (РПЗ) заряжает поверхность фотобарабана (барабана OPC) однородным отрицательным напряжением смещения постоянного тока. Количество отрицательного напряжения смещения постоянного тока на поверхности барабана управляется настройками интенсивности принтера. Этот процесс является частью блока создания скрытого изображения. 
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BDI signal – сигнал BDI;     Video signal – Видео сигнал;     Laser control signal – сигнал управления лазером;                             

Scanner motor control signal – Сигнал управления двигателя сканера;     Laser unit – Лазерное устройство;    
 BD sensor – Датчик BD;     Scanning mirror – Зеркало сканирования;     Scanner motor unit – Устройство;     

Photosensitive drum– Фоточувствительный барабан;     DC controller – Регулятор постоянного тока;
Formatter – Устройство форматирования;      Engine controller – Регулятор работы двигателя; 
Unexposed area – Область непопадания;      Exposed area – Область попадания;      Laser beam – Лазерный луч
На втором этапе, лазерный луч попадает на вращающееся зеркало (которое называется сканер).  Так как зеркало вращается, луч отражается в ряд фокусирующих линз. Потом луч попадает на поверхность фотобарабана, нейтрализует отрицательный заряд на барабане и оставляет скрытое электростатическое изображение на барабане. Лазерное устройство фактически попадает двумя лучами. В руководстве по эксплуатации не упоминается про второй лазерный луч абсолютно, но на данном этапе мы не уверены в том, что второй лазер действительно помогает стереть какие-либо остаточные заряды на барабане или помогает ускорить процесс печати. Мы склоняемся к тому, что второй лазер помогает стереть какие-либо остаточные изображения так, как другие последние печатающие механизмы, которые базируются на Canon, также используют двойной лазер для этого. 

Третий этап (Блок проявления) – это этап, когда тонер изображение проявляется на поверхности барабана с помощью проявляющей секцией (или подающим отсеком), которая содержит частички тонера. Тонер перемещается к магнитному рукаву вала проявления с помощью вмонтированного магнита внутри рукава, и возникает напряжение смещения постоянного тока с помощью высоковольтного блока питания. Это напряжение контролируется настройками интенсивности (плотности печати) принтера, и в зависимости от этого притягивается больше или меньше тонера к барабану. Это в свою очередь увеличивает или уменьшает плотность печати. Напряжение смещения постоянного тока первичного заряда и магнитного вала контролируются настройками интенсивности (плотности печати) принтера. Окончательное количество тонера на рукаве магнитного вала также контролируется дозирующим лезвием, которое использует прижим, чтобы удерживать количество тонера на рукаве магнитного вала постоянным. Это лезвие также вызывает статистический заряд, который формируется на тонере, помогает сохранить покрытие тонера и 
позволяет лёгкое перенесение к фотобарабану. 
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	Blade – лезвие
Unexposed area – Область непопадания 

Exposed area – Область попадания
Developing cylinder – Цилиндр проявления
Photosensitive drum– Фоточувствительный барабан

AC bias – Смещение переменного тока 

DC bias – Смещение постоянного тока 

        


В то же самое время сигнал отрицательного тока также имеет место на рукаве магнитного вала. Этот сигнал уменьшает силу притяжения тонера к рукаву магнитного вала и увеличивает действие отталкивания тонера от области барабана, куда не попал лазерный луч. Этот переменный ток улучшает интенсивность и контраст тонера на печатной странице. Участки поверхности фотобарабана, куда попадал лазерный луч, приближаются к барабану, частицы тонера притягиваются к поверхности барабана из-за противоположных потенциалов напряжения тонера и засвеченных лазером областей поверхности фотобарабана. 
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	Static charge eliminator – Статистический заряд очистителя
Photosensitive drum– Фоточувствительный барабан
Transfer roller – Вал переноса
Media – Среда передачи



В четвёртом этапе (Блок переноса изображения) тонер изображение переносится на бумагу, как только проходит ниже барабана с помощью переносного зарядного вала, который генерирует положительные заряды на поверхности обратной стороны бумаги. Этот положительный заряд вызывает негативно заряженный тонер на поверхности барабана, который отражается на странице. Маленький диаметр барабана, связанный с плотностью бумаги, вызывает явление снятия бумаги с барабана.      

В пятом этапе (также часть блока переноса изображения) бумага отделяется от барабана. Статистический заряд очистителя понижает силу притяжения между негативно заряженной поверхностью барабана и позитивно заряженной бумагой. Это предотвращает выпадение тонера на бумагу при низких температурах и влажности и также предотвращает наматывание бумаги вокруг барабана.
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	Fuser heater – Нагреватель печи
Fuser film – Термоплёнка печи
Toner – Тонер
Media – Среда передачи
Pressure roller – Прижимной вал



На шестом этапе, изображение на поверхности бумаги фиксируется в блоке термофиксатора, который состоит из верхнего нагревательного узла и нижнего прижимного вала (резиновый вал). Бумага проходит между нагретым верхним нагревательным узлом и мягким нижним прижимным валом. Нагревательный верхний элемент потом переносит тонер на бумагу. Нагревательный узел состоит из эластичной оболочки (термоплёнка) с нагревающим элементом индукционного типа (тэн) внутри. Эти термофиксаторы имеют большую разницу в том, что они имеют щётку, на которой имеется напряжение смещения постоянного тока, чтобы помочь сохранить плёнку чистой. 
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	Cleaning blade – Лезвие очистки
Waste toner container – Контейнер отхода тонера
Photosensitive drum– Фоточувствительный барабан



В седьмом этапе идёт очистка фотобарабана. Приблизительно 95% тонера переносится на бумагу во время цикла печати. Так как барабан вертится во время печати, 5% тонера, которые остались, очищаются с барабана с помощью лезвия очистки. Потом они убираются в камеру для отходов с помощью восстановительного лезвия и сохраняются в камере для отходов.       
Восьмой этап – это этап, где остаточный заряд ликвидируется. Ролик первичного заряда (РПЗ) и лазерная установка используются для этого. Вал первичного заряда размещает напряжение переменного тока вдоль поверхности барабана, и второй луч лазерной установки стирает и остаточный заряд оставляет на барабане. Эта ликвидация заряда барабана включена только во время последнего периода вращения барабана.    
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1. Расположите картридж рукояткой направленной к Вам. 
Удалите винт с правой стороны картриджа и снимите правую боковую крышку.
Обратите внимание на пружину крышки барабана! Снимите её вместе с боковой крышкой.
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2. Используя круглогубцы, высвободите обе пружины на бункере подачи тонера.

.
.
.
.
.
.
.
.
Повторяющиеся на листе дефекты
Фотобарабан - 75 мм

Верхняя термоплёнка печки - 57 мм

Нижний прижимной вал - 56мм

Вал переноса изображения - 39 мм

Магнитный вал - 34мм

Вал первичного заряда - 27мм

Печать тестовой страницы
Тестовая страница должна запускаться на печать с меню Р1102. Зайдите в меню Printer Preferences, затем Services, затем Information pages. Есть три варианты тестовой страницы, которые Вы можете выбрать, - Demo, Config и Supply Status Page.

Запуск страницы очистки
Страница очистки для этих устройств может быть запущена на печать только из меню принтера. ХП рекомендует для достижения лучших результатов использовать прозрачную плёнку для печати. 

Но если прозрачной плёнки нет, то используйте офисную бумагу для копирования с гладкой поверхностью.

1. Чтобы запустить на печать эту страницу, зайдите в меню Printer Preferences.
2. Нажмите Device Settings.
3. Нажмите Старт в разделе Cleaning page. Печать этой страницы запустится и остановится.

Не выключайте принтер, пока печать страницы очистки не завершится.

