Як обрати прес – брикетувальник: з чого обирати та на що звертати увагу?
На сьогоднішній день різновидів досить багато і, щоб обрати, потрібно добре все продумати.
Я вивчив усю інформацію про конкурентів і знаю все, що тільки можна знати про продукт, який я продаю. Саме тому я впевнений, що пропоную кращий продукт за найкращою ціною!

Мій верстат-брикетувальник – ідеальний вибір, особливо в своїй ціновій категорії!

І ось чому.

Ударно-механічний прес з кривошипно-шатунним механізмом працює по принципу відбійного молотка. Ця проста та надійна конструкція забезпечує стабільну роботу, а відповідно якісну продукцію при невисоких витратах. Верстати вільно інтегруються з будь-яким обладнанням з подрібнення сировини, його сушіння, та пакування готового продукту.
 
Однак найголовніша перевага цього верстата його універсальність: за допомогою пресу можна виробляти як паливні брикети, так і пеллети. 

Паливні брикети можуть бути типу "Nestro"(циліндричної форми діаметром 50-60 см), та прямокутні типу "Пінікей". Їх довжину також можна контролювати. Це можуть бути брикети, нарізані строго за заданим розміром, наприклад, по 30-40 см, та упаковані в поліетиленову плівку по 5–10 кг. Втім, можуть бути й екземпляри різної довжини, упаковані в мішки по 30 кг та біг-беги (великі мішки) вагою 1 тонна.

 Паливні брикети є повноцінною заміною вугілля та дров

Для виробництва пелет варто тільки замінити матрицю, що забере зовсім небагато часу. Причому пелети можуть бути різної товщини – від 4 до 22 мм. Їх упаковують в поліетилен по 15 кг або в мішки по 1 тонні.

 Пелети універсальні!
Їх можна використовувати:
· для опалення, 
· в якості підстилки для тварин, 
· як корм для риб, 
· як корм для птахів і навіть великої рогатої худоби, 
· в якості в`яжучої речовини при виробництві асфальту.

Відходи життєдіяльності тварин можна гранулювати в добрива. 
Для виробництва біопалива наш прес працює на різноманітній сировині. Однак, найчастіше використовуються залишки деревини, зерновідходи, соняшникове лушпиння, торф та солома.

Прес – оптимальний варіант для брикетування та пеллетування.
На відміну від гідропресу (RUF), він не потребує тонких програмних налаштувань
Під час виробництва прес не виділяє чадного диму, як при виробництві брикету Пінікей. 
Також тут відсутні дорого вартісні матриці та ролики, як у класичних грануляторах.  

Вага верстата всього 2,5 тонни. Його легко можна помістити  до кузова невеликої вантажівки за допомогою звичайного навантажувача, або тельфера, що робить його надзвичайно мобільним.
В комплект верстату входять: брикетний прес, бункер-дозатор сировини зі шнеком, три двигуна (сумарної потужності 27 кW), ударний механізм з втулками (1 комплект), лінія для охолодження брикету (6м), пульт керування, технічна документація. 
Продуктивність пресу – 500 кг за годину. Втім, якщо ви бажаєте виробляти більше продукції, вони наче цеглинки "Лего", доповнюються, і ваша продуктивність множиться кратно +500 кг за годину. 
Процес пресування досить простий.
Попередньо подрібнена до фракції 3 мм сировина без домішок в`яжучих речовин завантажується до бункеру брикетувальника. Вологість сировини не повинна перевищувати 12%. Шнековий транспортер подає сировину в камеру пресування. Там, за рахунок тертя, матеріал стискається. В результаті впливу високого тиску і тепла, матеріал виділяє лігнін, який «зв`язує» сировину та утримує її щільність. Виготовлений таким чином брикет чи пеллета виводиться назовні.  
Верстат здатний працювати в практично будь-яких умовах 24/7. Для його обслуговування не потрібен висококваліфікований персонал – вистачить одного механіка-контролера.
Я продаю тільки нове обладнання, яке ще не працювало!

Воно виготовлене на сучасному європейському обладнанні з високоякісної сталі відповідно до Європейського стандарту СЕ. Виробники використовують лазерну різку, обробку деталей на ЧПУ, зварювання та пайку в режимах TIG, MIGMAG задля мінімальної деформації деталей. Матриці верстата виготовлені з легованої сталі, що забезпечує тривалий термін експлуатації. 


У виробництві пресів завжди використовуються тільки якісні комплектуючі!

Ваш верстат працюватиме чітко як годинник! Не буде текти масло, не ламатимуться деталі, ремонт яких забирає багато часу. Окрім того, справна якісна техніка заощаджує електроенергію. 
Обладнання оснащене німецькими та італійськими двигун-редукторами, маслостанцією, датчиками рівня масла, частотними перетворювачами, фільтрами, манжетами та іншими деталями. Кожна ретельно тестується і перевіряється перед тим, як стати частиною комплектації. 

Наше обладнання не поступається якістю італійському "Дюпон" чи датському "Нільсон". При цьому воно радує своїх майбутніх власників доступною ціною. Звісно, ми не будемо порівнювати його з нашим вітчизняним виробником. Як сказав один мій товариш з багаторічним досвідом роботи в сфері обладнання по брикетуванню: "Здерти - здерли, та до ладу так і не довели!" 

Наші верстати успішно працюють в усіх країнах Європейського Союзу, в Африці та США. Величезна їх кількість і в нас, в Україні. А це означає, що верстатам довіряють і хочуть на них працювати!
Такий верстат буде справно працювати та заробляти вам гроші!

Що буде якщо верстат зламається і потребуватиме ремонту?

За необхідності ми постачаємо запчастини з власного складу в Україні. Наші спеціалісти забезпечать належну підтримку протягом усієї роботи обладнання: з моменту купівлі та в будь-який час. 

Бездоганна якість виробу підтверджується повною гарантією на один рік. Наша впевненість підкріплена ресурсами, репутацією та тридцятирічним досвідом фірми-виробника.

Паливні брикети та пелети стають дедалі популярнішими серед вітчизняних підприємств та органів державного самоврядування, що забезпечить вам хороший збут та прибуток.
За всіма питаннями телефонуйте за номером 80674706250 в будь-який зручний для вас час.

