Паровое отопление — экономично, недорого, надежно

Сама идея использовать отопление паром для обогрева гаража отнюдь не нова. Еще в 1910 году в Петербурге, в проезде, который отделял Зимний дворец от Малого Эрмитажа, построили капитальный гараж для автомобилей тогдашнего российского самодержца Николая II. В «конюшне для железных коней» были мойка, бензоколонка, а отапливалась она... с помощью системы парового отопления!
В отличие от более привычного в наше время водяного или газового отопления, которое устанавливаются в квартирах и домах, паровое отопление сейчас используется с в основном для обогрева производственных помещений (ангары, гаражи, цеха) - то есть там, где нужно быстро прогреть помещение, экономно расходуя топливо. 
Среди его преимуществ: 
- Невысокая стоимость;
- Быстрый нагрев радиаторов до высокой температуры;
- Меньшая поверхность обогревателей и меньший диаметр труб; 
- Хорошая теплоотдача;
- Равномерная температура нагрева помещения;
- Паровое отопление не пересушивает воздух.
Однако оно не лишено и недостатков, из-за которых его не разрешается использовать в жилых домах:
- Температура нагрева радиаторов не регулируется, а так как они нагреваются до 100-110 градусов, о них можно обжечься и они пожароопасны;
- Невозможность плавно регулировать температуру в помещении. Чтобы оно не перегревалось, отопление приходится время от времени отключать;
- Паровая система шумит при работе, особенно если ее неправильно отрегулировали;
- Срок службы паропроводных труб достаточно невелик.
Устройство и принцип работы

Система парового отопления устроена очень просто: пар, который создается в котле-парогенераторе, по трубам подается на радиаторы отопления, а образующийся в радиаторах конденсат возвращается в котел или в конденсатосборник. В замкнутых системах он стекает самотеком (радиаторы располагаются выше котла), а в разомкнутых подается насосом.
Котел может быть газовым, работать на твердом или жидком топливе (уголь, торф, дрова, дизельное топливо) или на электричестве.
Можно использовать как специальный, так и обычный водонагревательный котел, оснащенный накопителем пара с водомерным стеклом и манометром.
Вместо радиаторов иногда используются конвекторы или тепловентиляторы, однако применять их есть смысл только в небольших утепленных гаражах с хорошей теплоизоляцией.
Какими бывают паровые отопительные системы
Системы парового отопления делятся на несколько видов
1. По конструкции: однотрубные и двухтрубные. Однотрубные недороги, а их схема очень проста, но они не обеспечивают равномерной подачи пара. В двухтрубной системе конденсат и пар проходят по разным трубам, а подачу пара можно контролировать.
2. По рабочему давлению пара:
- Низкого давления – 0,1-0,17 МПа;
- Высокого давления – 0,17-0,3 МПа.
В помещениях до 500 м, в том числе в гаражах, устанавливают систему низкого давления; а при значительном отдалении нагревательных элементов от котла не обойтись без парового отопления высокого давления.
Первые сложнее и дороже, чем вторые, но они предусматривают возможность регулирования температуры, подачи пара и оттока конденсата даже в отдельных радиаторах (для этого на подводящей к радиатору трубе ставят вентиль).
3. По типу монтажа – с верхней или нижней разводкой; с горизонтальным или вертикальным расположением труб.
Также существуют централизованные и автономные системы отопления.
Отопление в гараже

Паровую систему отопления в пристроенный гараж можно подвести из дома, установив котел в подсобном помещении. В отдельно стоящий гараж недалеко от дома (например во дворе) трубы ведутся по улице, поэтому их нужно утеплять. Если гараж стоит в стороне от жилых строений, котел-парогенератор оборудуется в его пристройке площадью четыре-пять квадратных метров.
Радиаторы лучше сделать алюминиевые или биметаллические – они быстро нагреваются, экономя топливо. Чугунные отопительные секции дольше остаются горячими, но нагреваются значительно медленнее и могут полопаться от перепада температур.
В гараже должна быть оборудована хорошая система вентиляции, чтобы из него уходили пар и влажный воздух. Резкий нагрев и охлаждение гаража и высокая влажность в нем сведет на нет все преимущества отапливаемого гаража – кузов автомобиля начнет ржаветь.
Монтаж

Монтаж однотрубной системы парового отопления по готовой схеме (вы можете найти ее в профессиональных руководствах) не представляет особой сложности и очень схож с монтажом водяного отопительного трубопровода, хотя имеет некоторые особенности. Нужно только в точности придерживаться инструкций и использовать качественные материалы. 
Однако если вы хотите оборудовать в гараже мастерскую (то есть будете проводить здесь достаточно много времени), предпочтительнее двухтрубная система. Для ее монтажа лучше пригласить специалиста. Неопытному человеку сложно, а то и невозможно будет разобраться, например, с установкой обратного клапана и прокладкой паро- и конденсатопроводов (они укладываются под определенным уклоном). Требует знаний и опыта и правильная регулировка отопления с помощью вентилей и контрольных тройников:на каждый радиатор или конвектор должно поступать столько пара, чтобы он успевал полностью сконденсироваться.
Несколько советов по оборудованию отопления

1. Решив сделать в гараже отопление, прежде всего подготовьте подробную схему: котел, трубопроводы со всеми поворотами, стояки и ответвления с отопительными радиаторами. Рассчитайте и подберите длину и диаметр труб и необходимую фурнитуру (уголки, тройники, переходники, муфты и т.д).
2. Можно использовать как металлические оцинкованные трубы (25-35 мм), так и стойкие к высокой температуре пластиковые трубы. Их удобно соединять между собой специальным паяльником, к тому же они значительно дешевле металлических.
3. Выбирая котел, учитывайте 
- Климат своего региона;
- Сколько раз в сутки будет открываться гараж;
- Площадь помещения;
- Насколько герметичны двери;
- Качество вентиляции;
- Топливо, которое будет использоваться для котла.
Если мощности окажется недостаточно, гараж не прогреется, а если вы перестараетесь, придется либо время от времени отключать отопление, либо лишний раз подвергать трубы перепадам температур. Да и топлива вы в этом случае будете использовать больше чем нужно.
4. Монтируют трубопровод из монтажных заготовок – точно так же, как и при установке водяной отопительной системы. Фланцевые соединения металлического паропровода выполняют используя паронитовые прокладки (3-5 мм), смоченные в горячей воде. Секции составных радиаторов также собирают на паронитовых прокладках (1 мм). Если нужно перегруппировать радиаторы, в качестве уплотнителя применяется шнур из асбеста с льняной прядью, которая пропитана замешанным на олифе графитом.
4. Радиаторы устанавливаются не менее чем на расстоянии метра от деревянных и других легкогорючих предметов! Не стоит крепить их и там, где к ним можно нечаянно прикоснуться: температура на поверхности радиатора – более 100 градусов.
5. Не допускается ради экономии заменять конструктивные элементы систем или отказываться от них! К примеру, сифоны для удаления конденсата должны иметь высоту и другие параметры, соответствующие проекту; то же относится и к другим элементам.
6. На котле обязательно должно быть установлено предохранительное выкидное приспособление.
Подготовка к запуску

Если ваш котел не самодельный, то его запуск должны проводить специалисты фирмы-продавца (это условие гарантийного обслуживания). Учитывая достаточно высокую взрывоопасность любого парового котла, стоит купить котел от проверенного производителя. Он изготовлен с нужным запасом прочности и соответствует требованиям безопасности.
Когда систему заполняют водой, их нее нужно выпустить воздух. Это можно сделать, ослабив фланцевые соединения (или сгоны) либо через временные воздушные краны. Однако в течение следующей недели после запуска могут возникать воздушные пробки, их придется время от времени стравливать. Чем длиннее трубопровод, тем дольше вам придется избавляться от лишнего воздуха в трубах..
Теперь нужно проверить герметичность соединений. Впустите в систему пар при рабочем давлении и проверьте, нигде ли не подтекает. Если обнаружили негерметичные стыки – отключите воду и перепаяйте их или туже затяните соединения.
Совет от опытных людей

В магазинах предлагается несколько видов труб для монтажа системы парового отопления, в том числе металлопластиковые трубы. Такая труба состоит из трех слоев:наружный и внутренний из полиэтилена, а между ними проложен алюминий. Металл придает трубе жесткость, а пластик защищает ее от коррозии. Отчасти качество металлопластиковых труб зависит от производителей, однако многие хозяева гаражей и частных домов заметили, что после длительных протапливаний в стыках начинают появляться протечки, которые приходится постоянно заделывать. Случается это потому, что при нагревании материал трубы расширяется и растягивает соединения, а после остывания труба «сжимается», и стыки становятся неплотными. Поэтому гораздо надежнее пластиковые или полипропиленовые трубы, которые соединяются «намертво».
