A strain-free temperature sensor has been fabricated by encapsulating the fiber Bragg grating with capillary ceramic tube. Comapring the temperature measurement results of the thermocouples and the results of common gratings, it is shown that the scheme using gratings for monitoring the composites internal temperature during the curing process is accurate.The composites internal strains during the out of autoclave curring process have been explored, wich provides a reference for the application of the fiber gratings for two-parameter (temperature and strain) monitoring during the out of autoclave curing process composites.
For temperature measurement, it is found that the high temperature-resistant gratings during the curring process at all temperature stages can accurately reflect the internal temperature of composites, by comparing the results of high temperature-resistant gratings with the results of thermocuple, under the same experimental conditions. The common gratings are more reliable only at low temperature. Howewer, there is partly difference between the results monitored at high temperature and the real temperature inside the composites. It is confirmed that the high temperature-resistant gratings ate more suitable to temperature monitoring during the out of autoclave curing process.
Fiber Bragg grating monitoring for composites in out of autoclave curing process can obtain the internal temperature and strain of the laminates. The curing process can be adjusted according to the monitored internal temperature and strain of laminates in time, wich ensure the optimizing curing conditions to the composites. Therefore, the quality of the thermosolodified composite materials pruduct can be improved with the fiber Bragg grating monitoring for composites in out of autoclave curring process.

Устойчивый к деформациям волоконный датчик температуры был произведен с помощью инкапсуляции волоконной брегговской решетки в капиллярную керамическую трубку. Сравнение замеров на термопарах и на обычных решетках подтвердило точность измерений температуры с использованием решеток для мониторинга в технологическом процессе изготовления композитов. Исследования собственных деформаций композитов во внеавтоклавном технологическом процессе показало применимость волоконных решеток для двухпараметрического (температуры и деформаций) мониторинга в подобном технологическом процессе.
Сравнения температурных замеров решетки, устойчивой к высоким температурам, и термопар в одинаковых экспериментальных условиях показали, что на всех температурных ступенях термоустойчивые решетки способны точно отображать температуру композитов во время процесса их изготовления. Обычные решетки надежны на низких температурах. Но на более высоких температурах все же есть некоторая разница замеров между наблюдаемой и реальной температурами производимых композитов. Это подтвердило, что решетки, устойчивые к высоким температурам, наиболее подходят для мониторинга температуры внеавтоклавных технологических процессов.
Мониторинг внеавтоклавного производства композитов с помощью волоконной решетки Брегга позволяет узнавать о температуре и деформации слоистых структур. Процесс изготовления композитов может корректироваться в соответствии с наблюдаемыми в течении времени температурой и деформацией слоистых структур, что обеспечит оптимальные условия для технологического процесса. Следовательно, мониторинг внеавтоклавного производства композитов с помощью волоконной решетка Брегга позволяет повысить качество термоотверждаемых композитных материалов.