ТЕКСТ ОРИГІНАЛУ:
Каучуки – реакційноздатні високомолекулярні сполуки. Становлять головну складову частину гуми. Найхарактернішою властивістю каучуку є здатність до високих оборотних деформацій, тобто еластичність у широкому інтервалі температур при збереженні комплексу фізико-механічних властивостей. Каучуки є еластичними матеріалами. У техніці з каучуків виготовляють шини для автотранспорту, літаків, велосипедів; каучуки застосовують для електроізоляції, а також виробництва промислових товарів та медичних приладів. Каучуки поділяють на натуральні та синтетичні. Натуральний (природний) каучук  – це високомолекулярний ненасичений вуглеводень, молекули якого містять багато подвійних зв’язків; його склад можна виразити формулою (С5Н8)n (де n =1000-3000); він є полімером ізопрену. Природний каучук є в молочному соку каучукових рослин, головним чином, тропічних (наприклад, бразильського дерева гевея). 
Сирий каучук липкий, неміцний, а при незначному зниженні температури стає крихким. Щоб надати виготовленим з каучуку виробам необхідної міцності і еластичності, каучук вулканізують – вводять у нього сірку і потім нагрівають. Вулканізований каучук називається гумою.
ÜBERSETZUNG:
Kautschuke sind reaktionsfähige makromolekulare Verbindungen. Sie stellen den Hauptbestandteil des Gummis dar. Die kennzeichnendste Eigenschaft des Kautschuks ist seine hohe umkehrbare Formänderungsfähigkeit, d. h. Elastizität im breiten Temperaturbereich beim Behalten aller physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Kautschuke gehören zu elastischen Stoffen. Im technischen Bereich finden Kautschuke ihre Verwendung bei Herstellung von Auto-, Flugzeug- und Fahrradreifen sowie auch von Isolierstoffen, Industriegütern und medizinischen Geräten. Es gibt natürliche und synthetische Kautschuken. Naturkautschuk ist makromolekularer ungesättigter Kohlenwasserstoff, seine Moleküle haben viele Doppelverbindungen. Die Zusammensetzung vom Naturkautschuk wird durch folgende Formel beschrieben: (С5Н8)n (wo n =1000-3000); er ist Isoprenpolymer. Naturkautschuk wird überwiegend aus Milchsaft von tropischen Kautschukpflanzen (zum Beispiel, Kautschukbaum - Hevea brasiliensis) gewonnen.
Der Rohkautschuk ist klebrig und zäh, und bei geringer Abkühlung wird brüchig. Um den Kautschukwaren nötige Beständigkeit und Elastizität zu verleihen, wird der Kautschuk mittels Zufügung von Schwefel und Erhitzung vulkanisiert. Vulkanisierter Kautschuk wird als Gummi bezeichnet.
