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Изготовленное из высокопрочных материалов зернохранилище на 500 тонн позволит решить все проблемы, связанные с очисткой, сушкой, хранением и транспортировкой зерна. Самыми востребованными (помимо традиционных элеваторов) сегодня стали постройки, сооружаемые на базе бескаркасных ангаров. Главное преимущество таких конструкций – оперативная сборка на стройплощадке с помощью спецтехники.

Особенности строительного процесса

Владельцы фермерских хозяйств нередко задаются вопросом, как построить зернохранилище на 500 тонн навального типа. Для этой цели обычно применяется рулонная оцинкованная сталь холодной прокатки с ребристой поверхностью и изгибом, образующим ребра жесткости. Благодаря такому технологическому решению, выполняемому на вращающихся валках, конструкция не требует сооружения внутреннего каркаса. Готовые дугообразные элементы соединяются в секции по 5 листов и устанавливаются на фундамент автокраном. Поэтому зернохранилище на 500 тонн своими руками построить сложно. Такую работу лучше всего доверить профессионалам, которые возведут постройку, полностью отвечающую требованиям заказчика.

Основные достоинства применения

Типовой проект зернохранилища на 500 тонн – это сооружение высотой 5 – 12 м (оптимальный показатель – 7) и длиной 18 – 24 м. Такие параметры способны обеспечить устойчивость постройки к природным факторам – осадкам, шквальным порывам ветра. К другим преимуществам использования бескаркасных конструкций относятся:
· герметичность, предохраняющая проникновение грызунов;
· небольшой вес, исключающий потребность в сложном фундаменте;
· долговечность, обеспечиваемая высококачественными материалами;
· простота монтажа всех конструкционных элементов;
· экономия времени благодаря сборке по месту эксплуатации;
· доступная для большинства фермерских предприятий стоимость.
Кроме того постройка этого типа предусматривает возможность автоматизации многих рабочих процессов. Выбирать размер зернохранилища на 500 тонн следует с учетом планируемого вида зерновых. Например, одинаковый вес семян подсолнуха, которые в 2 раза легче пшеницы, потребует для хранения больше места, поэтому специалисты при разработке проекта обязательно внесут в него определенные коррективы.

В какую сумму обойдется строительство

Проектирование хранилищ для зерна подразумевает огромный выбор форм и параметров. Ведь данные сооружения бывают арочными, прямостенными, шатровыми, с каркасом или без такового. Поэтому определить, сколько стоит зернохранилище на 500 тонн, невозможно. Этот показатель зависит от ряда нюансов:
1. Окончательные размеры возводимой конструкции.
2. Стоимости использованных стройматериалов.
3. Применения средств механизации и автоматизации.
4. Потребности в создании вентиляционной системы.
5. Необходимости установки дополнительного оборудования.
Стандартный зерновой склад комплектуется воротами 4x4 м, устанавливаемыми с торца. Но, по желанию клиента, возможно увеличение размеров, установка раздвижной модели или даже перенос входа на боковую часть постройки. Любые изменения проекта непременно приведут к дополнительным затратам.

Современные решения

Самый популярный способ хранения урожая – зернохранилище на 500 тонн, предполагающее насыпное размещение продукта. Полы такой постройки обычно выполнены из бетона (иногда в виде конуса, что облегчает погрузку), а внутреннее пространство разделено на функциональные зоны.  Нередко склады этого типа автоматизируют с помощью специальных механизмов, оборудования для регулировки влажности и температурного режима. При длительном хранении зерна объект обязательно снабжают отопительной и вентиляционной системами. 
