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	ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТОМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ДЛЯ КОММЕНТАРИЕВ И УТВЕРЖДЕНИЯ. КАК СЛЕДСТВИЕ ОН МОЖЕТ ТЕРПЕТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В КАЧЕСТВЕ ССЫЛКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ, ПОКА НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ТАКОВЫМ.
В СООТВЕТСТВИИ С ОЦЕНКОЙ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, ОНИ, ПО СЛУЧАЮ ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ,  МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В СВЕТЕ ИХ ПОТЕНЦИАЛА СТАТЬ СТАНДАРТАМИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ССЫЛАТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВАХ. 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЭТОГО ПРОЕКТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ, С ИХ ЗАМЕЧАНИЯМИ, УВЕДОМЛЕНИЯ О ЛЮБЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАТЕНТНЫХ ПРАВАХ, О КОТОРЫХ ОНИ ОСВЕДОМЛЕНЫ, И ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДДЕРЖКУ ДОКУМЕНТАЦИИ.


	ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ISO / CEN

	Этот проект был разработан в рамках Международной Организации по стандартизации (ИСО) и обрабатывается в соответствии с образцом руководства по сотрудничеству в рамках ИСО, как это определено в Венском соглашении.

Данный проект  представляется органам-членам ИСО и органам-членам CEN для параллельного трехмесячного рассмотрения.

	

	Для ускорения распространения этот документ распространяется сразу, как только будет получен от секретариата комитета. Работа Центрального секретариата ИСО по редактированию и составлению текстов будет осуществляться на этапе публикации.
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Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов, как правило, осуществляется через технические комитеты ISO. Каждый субъект членства, заинтересованный в вопросе, для которого был учрежден технический комитет, имеет право быть представленным в данном комитете. Международные организации, государственные и негосударственные, также принимают участие в процессе при посредничестве ISO. Также ISO тесно сотрудничает с Международной Электротехнической Комиссией (IEC) по вопросам электротехнической стандартизации.

Процедуры, используемые для создания данного документа и тех, которые предназначены для его дальнейшего соблюдения, описаны в Директивах ISO/IEC, ч.1. В частности, следует отметить иные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Данный документ был составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, ч.2 (Смотрите www.iso.org/directives)   

Обращаем внимание, что существует вероятность защиты некоторых фрагментов этого документа патентным правом. ISO не является ответственным за обозначение всех или некоторых подобных патентных прав.  Подробности каких-либо патентных прав, примененных в процессе создания этого документа, будут приведены во Вступлении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO(Смотрите www.iso.org/patents).

Любое торговое название, использованное в данном документе, было приведено в интересах клиентов и не подразумевает свидетельства в пользу того или иного товара.  

Для толкования и оценки соответствий значений специфических терминов и выражений ISO а также получения информации о соблюдении ISO принципов Технических Барьеров в Торговле (TBT) ознакомьтесь с данной ссылкой: Foreword - Supplementary information

Эта поправка к ISO 13141: 2015 была подготовлена ​​Техническим комитетом TC 204, Intelligent Transport Systems.

Эта поправка определяет связь по расширению локализации сборов электронной платы с использованием стека связи WAVE, как определено в IEEE.



Сбор электронных платежей — Расширение локальной связи  для автономных систем

1	 Поправки к Разделу 1

Страница 1, заменяется:

Этот международный стандарт дает конкретные определения относительно стека DSRC CEN, как указано в EN 15509, а в приложениях C, D и E используется итальянский DSRC, как указано в ETSI / ES 200 674 -1, ISO CALM IR и ARIB DSRC.

На:

Этот международный стандарт дает конкретные определения относительно стека DSRC CEN, как указано в EN 15509, а в приложениях C, D и E используется итальянский DSRC, как указано в ETSI / ES 200 674 -1, ISO CALM IR, ARIB DSRC и WAVE DSRC.

2 	Поправки к разделу 5.5.1

Страница 6, добавлена следующуая строку в конец таблицы 1:

	WAVE DSRC
	IEEE 1609.11-2010
ISO 15628
	IEEE 1609.3-2010
IEEE 1609.4-2010
IEEE 802.11
	Пример реализации в Приложении H



3 	Поправки к разделу 6.2.1

Страница 7, заменяется:

Только функции для DSRC CEN определены в пп. 6.2.2 - 6.2.4. Для других поддерживаемых сред в соответствии с 5.5.1 должны быть предусмотрены эквивалентные функции; См. Приложение C для ETSI / ES 200 674-1 микроволнового DSRC с частотой 5.8 ГГц, Приложение D для ИК DSRC CALM и Приложение E для микроволнового DSRC ARIB.

На:
Только функции для DSRC CEN определены в пп. 6.2.2 - 6.2.4. Для других поддерживаемых сред в соответствии с 5.5.1 должны быть предусмотрены эквивалентные функции; См. Приложение C для ETSI / ES 200 674-1 микроволнового DSRC с частотой 5.8 ГГц, Приложение D для ИК DSRC CALM и Приложение E для микроволнового DSRC ARIB и Приложение Н для WAVE DSRC. 

4 	Поправки к Приложению B.4.1 и Приложению B.5.3

Страница 23, добавить следующую строку после элемента 4 в Таблице В.8 и таблице В.18:

	5
	WAVE DSRC
	Приложение Н
	0а
	



5	Добавленное приложение H
Приложение H
(информативный)

Использование стека WAVE-связи для приложений CCC


H.1 Общие положения

В этом приложении определяется использование системы WAVE на основе стандартов IEEE Std 1609.3, IEEE 1609.11-2010, IEEE 1609.0 и IEEE 802.11-2012 (см. полные документы в Библиографии).

H.2 Требования к связи

Требования к связи определены в IEEE 1609.11-2010, раздел A.2.

Содержимое таблицы обслуживания маяков (BST), определенное в разделе 8.2.2 ISO 13141: 2015, вместе с дополнительной информацией, относящейся к конкретному приложению, должно передаваться как сообщение Provider Service Context (PSC) рекламной услуги WAVE (WSA), как определено в IEEE 1609.11-2010.

Функции H.3 LAC

H.3.1 Общие положения

Функции LAC определены в IEEE 1609.11-2010, раздел A3.1, Таблица 1. 
Таблица H.1 показывает соответствия между примитивами WAVE, примитивами уровня 7 DSRC и функциями EFC:


Таблица Н.1 – Соответствие функций LAC
	Функция LAC
	Примитив  7 Уровня DSRC Layer 7 (ISO
15628
	Функция EFC (ISO
14906)
	Примитивы WAVE 
(IEEE 1609.3-2010

	Initialise communication (Инициализировать связь)
	INITIALISATION
	
	WME-ProviderService.request,
WME-UserService.request

	n.a.
	GET
	
	WSM-WaveShortMessage.request,
WSM-WaveShortMessage.indication

	
	SET
	
	

	n.a.
	
	GET_STAMPED
	

	n.a.
	
	GET_INSTANCE
	

	n.a.
	
	SET_MMI
	

	n.a.
	
	ECHO
	

	n.a.
	
	GET_SECURE
	

	Secure write data (Безопасная запись данных)
	
	SET_SECURE
	

	Terminate communication (Прервать связь)
	
	RELEASE
	WME-ProviderService.request




Стек связи WAVE обеспечивает функцию LAC, называемую «Безопасная запись данных», в качестве альтернативы «Запись данных».
H.3.2 Безопасная запись данных

Функция «Безопасная запись данных» должна быть реализована функцией EFC SET_SECURE, как указано в ISO 14906 и с дополнительной спецификацией в IEEE 1609.11-2010, раздел A.3.3. Следует использовать только SSRequest choice1: SSRq-NoMacRs или Choice 3: SSRq-NoMacRs-Instances.

SET_SECURE не должен иметь учетных данных доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ 		SET_SECURE в соответствии с IEEE 1609.11-2010 переносит зашифрованные данные приложения в виде зашифрованного списка атрибутов и аутентификатора, вычисленного отправителем по запрошенным данным.

H.4 Требования к данным

Адресация системы LAC и данных приложений, реализованных OBE и RSE, должна соответствовать правилам, определенным в разделе 5.3 ISO 14906: 2011. Для данных приложения LAC всегда следует использовать EID.

OBE должен реализовать атрибуты LAC, определенные в Разделе 7.

RSE должен поддерживать любые OBE, которые совместимы.

H.5 Требования безопасности

H.5.1 Общие положения

В настоящем Приложении предусмотрена служба аутентификации, которая может служить для определения подлинности источника данных и для контроля доступа на запись к атрибутам LAC, а также для проверки целостности данных.

Это обеспечивает услугу шифрования, которая обеспечивает конфиденциальность письменных данных.

H.5.2 Аутентификация / неподдельность

Аутентифицированная запись данных обеспечивается функцией «Безопасная запись данных». Аутентификаторы определяются как тип ASN.1 OCTET STRING. При использовании стека WAVE-связи:

- OBE должен иметь возможность проверять аутентификаторы согласно IEEE 1609.11-2010, раздел A.5.

- RSE должна иметь возможность рассчитывать аутентификаторы согласно IEEE 1609.11-2010, раздел A.5.

H.5.3 Шифрование

Шифрование является обязательным для всех атрибутов, определенных в настоящем стандарте.

RSE должен поддерживать шифрование, как определено в IEEE 1609.11-2010, раздел A.5.

OBE должен поддерживать дешифровку, как определено в IEEE 1609.11-2010, раздел A.5.

H.6 Требования к транзакции

H.6.1 Общие положения

Модель транзакций EFC соответствует требованиям раздела ISO 14906: 2011, раздел 6 и IEEE 1609.11-2010, раздел A.5, с ограничениями и поправками, приведенными в H.6.2 - H.6.3.



H.6.2 Фаза инициализации

H.6.2.1 Специфическое для приложений LAC содержимое BST

Как определено в пункте 8.2.2.

H.6.2.2 Специфичное для приложений LAC содержимое VST

В ApplicationList в VST есть только один экземпляр AID=21. Этот экземпляр содержит параметр ApplicationContextMark, определенный в разделе A.5 стандарта IEEE 1609.11-2010.

H.6.3 Этап транзакции

Не существует требований к фазе транзакции. RSE может выполнять транзакцию, используя функции LAC в любой последовательности, если соблюдены требования этого Международного Стандарта.


6	 Поправки Библиографии

Страница 41, добавить в конец раздела:

[3]	 IEEE 802.11-2012, IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications

[4]	 IEEE 1609.3-2010, IEEE Standard for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)—Networking Services.

[5]	 IEEE 1609.11-2010, IEEE Standard for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)—Over the-Air Electronic Payment Data Exchange Protocol for Intelligent Transportation System (ITS)

[6] 	IEEE 1609.0-2013 IEEE Guide for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)—Architecture.

[7]	 IEEE Std 1609.4-2010 IEEE Standard for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE) —Multichannel Operation
