Анонс: Краткая инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.
Как установить межкомнатную дверь
Как установить межкомнатные двери своими руками, порядок действий
Межкомнатные двери своими руками установить не так уж и сложно. Установка межкомнатных дверей требует подходить к этому кропотливому процессу основательно и с должным вниманием, точно измеряя все необходимые детали и собирая их в строгой последовательности. Работать необходимо в такой последовательности:
· Собрать основу конструкции-коробку
· Снабдить её и полотно фурнитурой
· Вставить и плотно зафиксировать в проёме коробку
· Надеть и отрегулировать полотно
· Отшлифовать всю конструкцию наличниками
Как установить и собрать дверную коробку-62.1
Для начала нужно сделать каркас без порога, в форме буквы П, используя 3 бруса:
· Притворный брус
· Петельный брус
· Притолочная планка
Необходимо все очень точно и желательно несколько раз измерить и просчитать, прежде чем отрезать и объединить брусы в единую конструкцию. Ширина бруса не должна быть больше ширины полотна, а полотно надо измерить с обеих сторон по отдельности. С внешних сторон необходимо оставить промежуток в 1 см для монтажной пены, также и а с внутренней в 0,3 см. Между полом и нижней планкой надо оставить щель в среднем в 1 см. Только после завершения сбора коробки возможна установка межкомнатных дверей.
Как установить функциональную фурнитуру
Обычно нужно отмерить от верхнего и нижнего края полотна по 20 см с учётом технологического зазора. Это значит, что от верхнего края петельного бруса необходимо отступить 23,3 см ми затем обрисовываем контуры петли. Вырезав паз фрезером и обработав углы стамеской отмечаем метки для сверления под шурупы, на которых и будет крепится петля. Сверлим, ставим петлю и вкручиваем шурупы. Похожим образом устанавливаем петли на полотне, а также устанавливаем дверную ручку.
Как установить коробку в проёме
Конструкция будет закреплена на 3 больших саморезах, подкреплённые монтажной пеной. Также, нужно фиксирующие коробку анкера закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. После крепим саморезы, проверяя основу и выравнивая её путём завинчивания или ослабления саморезов. Затем надеваем конструкцию на петли и убедившись в её исправности, заклеиваем строительным скотчем коробку вдоль слоя пены и заполняя полости монтажной пеной. Если всё сделано правильно при стандартных условиях, то дверь благополучно установлена. В других ситуациях, к примеру, что бы установить раздвижные межкомнатные двери, рекомендуется найти дополнительную информацию.
