Узнай технологию Выращивания клубники в трубах ПВХ горизонтально. Подготовительные работы, агротехника, советы опытных дачников. Фото + видео. 
Выращивание клубники в трубах ПВХ горизонтально

Можно встретить клубнику, растущую в виде высоких пирамид, в автомобильных покрышках и самодельных вертикальных ящиках. Сегодня мы расскажем об одном из самых современных способов – выращивание клубники в горизонтальных трубах ПВХ. Какие преимущества этого метода?
· Мобильность. Конструкция не имеет никакой привязки к месту установки. Трубы ПВХ можно располагать в теплице и на балконе, на грядке и рядом с цветником. Переносить можно не только весной перед посадкой рассады, но и уже во время активной вегетации или плодоношения. 
· Минимальные потери времени на подготовку почвы и уход за растениями. В этой статье мы рассмотрим метод выращивания не только в почве, но и гидропонным способом. Второй вариант вообще исключает использование почвы в привычном понимании для большинства огородников. 
· Возможность максимальной автоматизации процесса выращивания. Причем, эту автоматизацию можно сделать самостоятельно, обойдется она очень дешево, а по эффективности ничем не уступает промышленным аналогам. 

· Ягоды чистые, не имеют прямого контакта с землей, не загнивают, не теряют товарный вид. Еще один плюс – значительно увеличивается время сбора урожая. 

Вначале поговорим о гидропонном, а потом о привычном способе. 
Что такое гидропоника

Даже ничего не зная об этой «сверхновой» технологии большинство хозяек занимается ней десятки лет. Яркий пример – выращивание на подоконнике лука в емкости с обыкновенной водой. Некоторые даже подливают в воду специальные питательные прикормки и таким образом переходят к следующему этапу гидропоники – интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур. Большие надежды на гидропонику возлагают и покорители космоса. Это единственный метод самостоятельно пополнять пищевые запасы во время длительных космических полетов. 

Сразу предупредим, что для гидропоники подходит лишь ремонтантная клубника, эти сорта могут давать урожай круглый год. Профессионалы рекомендуют выращивать «Королеву Елизавету», «Эльвиру», «Желтое чудо», «Вима Занта» и пр. устойчивые к заболеваниям высокоурожайные сорта. 
Растения во время выращивания гидропонным методом питательные вещества берут только из воды, почва полностью отсутствует. Как выглядит система? Это емкость (в нашем случае из пластиковых труб ПВХ), в которой постоянно циркулирует вода с минеральными удобрениями, микро- и макродобавками. Растения расположены в небольших пластиковых горшочках, для повышения устойчивости на дно горшков можно класть камешки или керамзит. 
Практический совет. Для повышения эффективности керамзит лучше молотком измельчить. В таком состоянии корневая система растений лучше себя чувствует, а керамзит может более длительное время отдавать им влагу и питательные вещества. 
Вода в трубах циркулирует, для насоса можно использовать небольшую аквариумную помпу. Если труб много и расположены они в несколько ярусов по высоте, то нужно устанавливать более мощный насос. 

В воду добавляются подкормки, обогащенная вода двигается по замкнутому контуру, слив отводится в отдельную емкость, из нее делается и забор. Надо знать об одной особенности керамзита – он имеет соли карбамида, создающие щелочную среду в системе. А клубника любит слабокислые земли, для нормализации условий произрастания керамзита вначале тщательно промывается, а потом замачивается в слабом растворе уксуса. Есть рекомендации заменять керамзит кокосовым волокном, но это удовольствие довольно дорогое. 
Технология выращивания клубники в горизонтальных трубах ПВХ гидропонным способом 
Лучше всего для этих целей подойдут трубы для канализации Ø 100–150 мм, они имеют стандартные полностью герметичные заглушки, что очень важно для выбранного метода. Для производства работ понадобится дисковая круглошлифовальная машинка, дрель, отрезки труб Ø 20–25 мм, пластиковые угольники, емкость для слива и насос для подачи воды. 
Шаг 1. Определитесь с местом расположения труб и их количеством. От этих параметров будут зависеть технические данные насоса и перечень дополнительной водопроводной арматуры.
Шаг 2. На поверхности трубы начертите ровную линию, на этой оси нужно высверлить отверстия под горшочки. Диаметр горошков должен быть немного больше диаметра отверстий, они должны в них фиксироваться, но не проваливаться. Можно ставить горшочки и на дно трубы, но такой вариант создаст значительные препятствия для циркуляции воды. Расстояние между отверстиями в пределах 15 см. 
Шаг 3. Заготовьте торцевые заглушки труб с отводами. Довольно сложный процесс, требует умения и практических навыков. К заглушкам нужно приклеить отводы патрубков для подачи/слива воды. Для этого высверлите отверстия диаметром на 1–2 мм меньше внешнего диаметра труб. Аккуратно зачистите место среза, уберите все заусеницы и неровности. Патрубок нагрейте строительным феном или в кипятке, торец должен пластичным, но не очень мягким. Далее с усилием вставьте патрубок в отверстие и подержите в таком положении до полного остывания. Для полной герметизации место стыка нужно дополнительно проклеить термоактивным или термопластичным клеем, лучше двухкомпонентным. 
Шаг 4. Таких заглушек нужно заготовить по две на каждую трубу. Установите их на трубы, подвешенные друг над другом в виде лестницы. При помощи отрезка Ø 20–25 мм и уголков соедините все трубы последовательно, выход должен быть в специальную емкость, вход приспосабливается к подключению насоса. Как это сделать зависит от конкретной марки агрегата. 
Шаг 5. Залейте в систему обыкновенную воду и проверьте все соединения на герметичность. При обнаружении протечек отремонтируйте проблемные места. 

Вода не должна циркулировать в системе непрерывно, достаточно включать насос два–три раза в сутки по полчаса. Для того чтобы обеспечить автоматическую работу системы рекомендуется приобрести таймер времени, стоит он копейки, а работает очень надежно. 
Особенности выращивания клубники гидропоникой
· Высокой урожайности клубники не достичь без использования специального питательного раствора, добавок макро- и микроэлементов. Если в горшочки насыпан керамзит, то рекомендуется периодически проверять уровень кислотности, оптимальные значения 5,8–6,2. 
· При выборе водяного насоса нужно обращать внимание на его технические характеристики, в том числе на мощность, производительность и максимальную величину подъема. Всегда имейте запас по этим показателям. Во-первых, не будет проблем в случае увеличения количества труб. Во-вторых, любое оборудование, работающее на предельных мощностях, ускоренно выходит из строя – перегреваются изоляции обмоток, изнашиваются сальники и подшипники и т. д. 

· Оптимальным для растений считается микроклимат с температурой воздуха днем +25°С и ночью +18°С при влажности 65–75%. Если световой день короток, то обязательно применяйте подсветку. В период активной вегетации и созревания плодов длительность светового дня не должна быть менее 12 часов. 
Что касается вопросов выращивания рассады, то используется обычная технология, время высаживания зависит от характеристик помещений (отапливаемые или нет) и климатической зоны проживания. 
Выращивание клубники горизонтально в трубах с использованием грунта

Подготовка пластиковых труб имеет свои отличия от вышеописанного метода. Связано это с тем, что в них теперь не вода циркулирует, а есть питательный грунт, растения высаживаются в него, а не в горшочки. Как готовить конструкцию для этого метода?
Шаг 1. Отрезать трубы по нужной длине, сделать разметку для отверстий. Если для их высверливания нет дрели с коронкой большого диаметра, то отверстия можно сделать болгаркой. Они могут быть не совсем одинаковыми, главное чтобы не мешали высаживать рассаду клубники. Расстояние между растениями в пределах 15 см, диаметр отверстий в трубах ≈5 см, диаметр труб 100–150 мм. Понадобятся заглушки с двух сторон, их можно приобрести или сделать самостоятельно. Сложно изготовить заглушки – возьмите кусок полиэтиленовой пленки и обвяжите ним торцы труб, края прочно обмотайте проволокой или веревкой. 
Шаг 2. Заготовьте трубы меньшего диаметра для обустройства системы полива. Длина таких труб должна быть на 10–15 см больше дины больших с растениями, к торцам будут подключаться шланги подачи воды. Нужно высверлить в них отверстия на расстоянии 10–15 см Ø 2–3 мм. Сквозь эти отверстия будет подаваться вода. Для того чтобы отверстия не забивались землей, оберните трубу геотекстилем или нетканым синтетическим волокном, закрепите его проволокой. 
Шаг 3. В заглушках сделайте отверстия для труб небольшого диаметра. Можно его не герметизировать, как в предыдущем случае. На другой заглушке нужно высверлить отверстия для слива излишков воды. 
Шаг 4. Сделайте специальные конструкции для крепления горизонтальных труб, продумайте систему подачи воды. Можно использовать насос, установить на него таймер и сделать полив автоматизированным, а можно поставить любую емкость немного выше труб и поливать растения самотеком. Каждый должен выбирать для себя наиболее приемлемый вариант с учетом возможностей и желаний. 
Как готовить трубы к посадке земляники

Довольно трудоемкая операция. Для засыпки следует подготовить керамзит (он будет исполнять роль дренажа) и плодородную землю (лучше приобрести в специализированном магазине готовый субстрат). Имейте в виду, что керамзит понижает кислотность, а земляника этого не любит. Пользуйтесь вышеописанными советами для устранения этой особенности. Когда все элементы конструкции готовы, можно начинать их заполнение. 
· Шаг 1. Положите трубы горизонтально на ровную поверхность. По очереди сквозь каждое отверстие засыпьте в них керамзит. Толщина слоя не должна превышать 2–3 см, палочкой или иным удобным предметом разровняйте его одинаковым слоем по всей длине трубы. 
· Шаг 2. Поставьте на керамзит трубу меньшего диаметра, подготовленную под полив. Обратите внимание, чтобы высверленные отверстия располагались на верхней поверхности. 
· Шаг 3. По очереди в каждое отверстия насыпайте землю. Постоянно ее выравнивайте и трамбуйте, для лучшей усадки обильно поливайте водой. Засыпка земли – довольно длительное занятие, но к нему следует относиться с большой ответственностью. Если земля насыпается неплотно, то со временем она даст большую усадку, что крайне негативно скажется на конечной урожайности земляники. 
Все трубы наполнены землей – можно их устанавливать на место и подключать систему полива. С рассадой поступают, как обычно, агротехнология не отличается от выращивания клубники в закрытом грунте. 
Несколько практических советов

Засыпать почву в трубы довольно трудно и долго, во время выращивания земляники нужно принимать все меры по недопущению ее заражения. В противном случае придется очень часто разбирать всю конструкции и начинать ее подготовку к посадке рассады сначала. Как минимизировать риски заражения субстрата?
· Всегда выращивайте рассаду клубники самостоятельно. Почти сто процентов специализированных сельхозпредприятий имеют зараженные почвы, болезни быстро появятся и на ваших грядках. 
· Для перестраховки настоятельно рекомендуется обеззараживать даже покупные смеси. Для этого можно использовать как промышленные препараты, так и народные методы. 

· Как только обнаружилось больное растение, немедленного его удалите вместе с почвой. Работайте в перчатках, при возможности сделайте профилактическую химобработку. 

Не расстраивайтесь, если первый сезон окажется не очень удачным, вы только набираетесь опыта. На следующий год у вас будет отличный урожай клубники, для его выращивания почти не требуется времени и физически усилий. Практики советуют вначале одновременно попробовать два способа выращивания: гидропонный и обыкновенный. С которым будет лучше получаться, тот и можно расширить на следующий сезон. 
Видео – Выращивание клубники в трубах ПВХ горизонтально https://www.youtube.com/watch?v=g9Nwc8bcW10 
