ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ
В зависимости от содержания изображения на чертежах разделяют на виды, разрезы, сечения. Правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) установлены ГОСТ 2.305-68 ЕСКД.
Расположение изображений на чертежах в различных странах осуществляют по одной из двух существующих систем - европейской или американской. В СССР и в большинстве европейских стран принята европейская система расположения изображений на чертежах (рис.1); в США, Англии,  Голландии  и некоторых других странах – американская система (см. рис. 9).
ВИДЫ
1. Что называют видом?
Видом называют изображение видимой части поверхности предмета, обращенной к наблюдателю (см. рис. 1, а). 
2. Как получают изображение предмета на плоскости?
Предмет условно помещают внутри пустотелого куба, грани которого принимают за основные плоскости проекций. Предполагается, что предмет расположен между глазом наблюдателя и соответствующими гранями куба; изображения предмета на этих гранях получают по методу прямоугольного проецирования (см. рис. 1, б).
3. Как располагают изображения предмета на чертеже?
Развернув куб по ребрам и совместив все его грани с фронтальной плоскостью чертежа, получают расположение изображений на шести плоскостях проекций, принятых за основные (см. рис. 1, в). Допускается располагать грань 6 рядом с гранью 4, исключая возможность повторения вида в первоначально указанном положении. Такое расположение изображений предмета на чертежах соответствует Европейской системе, условно обозначаемой буквой «Е» и символом, указанным на рис. 1, но так как эта система принята большинством стран мира, символ и буквенное обозначение на чертежах не проставляют.
4. Какие названия присвоены видам на основных плоскостях проекций?
Установлены следующие названия видов, полученных на основных плоскостях проекций (см. рис. 1, в): 1 – вид спереди (главный вид), 2 – вид сверху, 3 – вид слева, 4 – вид справа, 5 – вид снизу, 6 – вид сзади.
5. Что называют главным видом?
Главным видом называют изображение предмета на фронтальной плоскости проекций, дающее наиболее полное представление о его форме и размерах (см. рис. 1).
6. Поясняют ли надписями виды на чертежах?
Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случаев, когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в проекционной связи с главным изображением, отделены от него другими изображениями или расположены не на одном с ним листе, тогда эти виды должны быть отмечены на чертеже надписью по типу Вид А (рис. 2), а направление взгляда указано стрелкой, обозначенной той же прописной буквой, что и вид.
7. Что называют дополнительным видом?
Дополнительным видом называют изображение на плоскости, непараллельной основным плоскостям проекций (рис. 3).
8. Какими правилами пользуются при выполнении дополнительных видов?
Дополнительные виды располагают, как показано на рис. 3, и отмечают на чертеже надписью типа Вид А. Направление взгляда должно быть указано стрелкой, обозначенной прописной буквой ( стрелка А, см. рис. 3). Соотношение размеров стрелки, указывающей направление взгляда, приведено на рис. 4.
Если дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и надпись над видом не наносят (рис. 5). Допускается поворачивать дополнительный вид, сохраняя при этом положение, принятое для данного предмета на главном изображении; к надписи добавляют слово повернуто (рис. 6).
9. Что называют местным видом?
Местным видом называют изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета (рис. 7 и 8). Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере (см. рис. 7), или не ограничен (см. рис. 8). На чертеже этот вид отмечают подобно дополнительному виду.
10. Что представляет собой американская система расположения изображений предмета на чертежах?
По американской системе (рис.9) предмет условно помещают внутри пустотелого куба и рассматривают его сквозь прозрачные грани, на внешнюю сторону которых выступают изображения предмета, являющиеся его проекциями. Развернув грани куба по ребрам и совместив их с плоскостью чертежа, получают расположение изображений предмета на шести плоскостях проекций. Принципиальное отличие американской системы от европейской системы состоит в том, что все виды в этой системе, за исключением главного вида и вида сзади, расположены в обратном порядке.
РАЗРЕЗЫ
11. Что называют разрезом?
Разрезом называют изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что расположено в секущей плоскости и за ней (см. рис. 7). Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета.
12. Как отличить разрез от вида?
Изображение разреза от изображения вида отличают по штриховке, нанесенной на части предмета, расположенной в секущей плоскости (рис. 10). Графическое обозначение различных материалов на разрезах устанавливает ГОСТ 2.306-68.
13. Какие обозначения и надписи установлены для разрезов?
Положение секущей плоскости на чертеже указывают линией сечения, выполненной в виде разомкнутой линии, начальный и конечный штрихи которой не должны пересекать контур соответствующего изображения. Штрихи проводят также у мест пересечения между собой секущих плоскостей. Перпендикулярно к начальному и конечному штрихам на расстоянии 2-3 мм от их концов наносят стрелки, указывающие направление взгляда.
У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у перегибов этой линии, ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах перегиба со стороны внешнего угла. Разрез должен быть отмечен надписью по типу А – А (всегда двумя буквами, через тире). В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза (плана) с присвоенным буквенным, цифровым или другим обозначением.
Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а соответствующие изображения расположены на одном листе чертежа в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, положение секущей плоскости на горизонтальных, фронтальных и профильных разрезах не отмечают и разрез надписью не сопровождают.
14. В чем основное различие между разрезами?
В зависимости от числа секущих плоскостей различают разрезы: 
простые – при одной секущей плоскости (рис.11 и 12);
сложные – при нескольких секущих плоскостях (см. рис. 15, 16 и 17).
15. Какие названия установлены для простых разрезов в зависимости от положения секущей плоскости?
Разрез называют: горизонтальным, если секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (см. рис. 11);
вертикальным, если секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (см. рис. 12); вертикальный разрез называют также фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (см. рис. 12), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (см. рис. 10);
наклонным, если секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого (рис. 13);
продольным, если секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты предмета (см. рис. 11);
поперечным, если секущая плоскость перпендикулярна длине или высоте предмета (см. рис. 10).
16. Как располагают разрезы на чертежах?
Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы на чертежах совмещают с соответствующими основными видами (см. рис. 10, 11 и 12).
Вертикальный разрез в том случае, когда секущая плоскость непараллельна фронтальной или профильной плоскости проекций, а также наклонный разрез располагают в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения (см. рис. 13). Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа или поворачивать их до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено слово повернуто (рис. 14).
17. Как называют сложные разрезы в зависимости от взаимного расположения секущих плоскостей?
Сложный разрез называют:  ступенчатым, если секущие плоскости параллельны  (рис. 15 и 16);  ломаным, если секущие плоскости пересекаются (рис. 17).
18. Какая соблюдается условность при выполнении ломаных разрезов?
При выполнении ломаных разрезов секущие плоскости условно повертывают до совмещения их в одну плоскость. Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида (рис. 18).
При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, до которой производится совмещение (рис. 19).
19. Какой разрез называется местным?
Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называют местным (рис. 20). Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией. Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения.
20. Допустимо ли на изображение предмета совмещать половину вида и половину разреза?
Если изделие симметрично, допускается совмещать половину вида с половиной разреза (рис. 21). Ось симметрии, разделяющая обе половины, говорит об условности разреза.
При совмещении вида с разрезом на главном виде в разрезе выполняют правую часть предмета (см. рис. 21); на горизонтальной проекции – часть предмета, расположенную снизу от горизонтальной оси (рис. 22, а) или справа от вертикальной оси (рис. 22, б); на профильной проекции – левую часть (рис. 22, в).
Допускается разделение разреза и вида штрихпунктирной тонкой линией при симметрии не всего предмета, а лишь его части, если эта часть является телом вращения (рис. 23). Если на ось симметрии проецируется сплошная линия, в разрезе выполняют меньшую или большую части вида (рис. 24, а и б).
21. Что является отличительной особенностью продольных разрезов?
На продольном разрезе деталей (рис. 25 и 26) нерассеченными показывают такие элементы, как хвостовики, зубья колес, ребра жесткости, спицы маховиков, шкивов, зубчатых колес и т.п.; на продольном разрезе сборочной единицы (рис. 27) – крепежные детали (болты, винты, гайки, шайбы, заклепки и др.), шпонки, непустотелые валы, шатуны, рукоятки, шарики и т.п.
Если в нерассеченных элементах детали имеются отверстия, углубления и т.п., то на этих элементах делают местный разрез (рис. 28).
СЕЧЕНИЯ
22. Что называют сечением?
Сечением называют изображение фигуры, получающееся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями (рис. 29). На сечении показывают только то, что попадает в секущую плоскость. Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рис. 30).
23. Как называют сечения, не вошедшие в разрез?
Сечения (рис. 31), не вошедшие в разрез, называют вынесенными или наложенными.
24. Чем отличаются изображения контуров вынесенного и наложенного сечений?
Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают (см. рис. 31).
25. Как располагают сечения на чертежах?
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