Как подключить насос 

Чтобы подключить насос, необходимо иметь в наличии детали комплекта: 
· вместительный гидробак; 
· коммутационное реле устройство; 
· дюймовый переходник; 
· латунный переходник; 
· муфта с зажимом; 
· лента герметизации; 
· трубы и фитинги.

В целях комфортного подключения оборудования, в непосредственной близи от скважины создается углубление из колец и устраивается кессон. Нельзя, чтобы днище достигало отметки ниже уровня замерзания почвы. Однако следует обратить внимание, что работы касаемо подключения насосного устройства лучше проводить как раз не в углублении, а на несущем слое. 

После монтажа, оборудование размещается на дне углубления, где и подсоединяется к насосу. Соединение деталей следует выполнять в такой цикличности: 
1. Прежде всего, выполнить обвязку гидроаккумулятора. В целях герметизации деталей применяется ФУМ-лента. 

2. После этого к гидроаккумулятору подводится коммутационное устройство, иными словами - реле давления. Подключение производится с использованием муфты-американки. Это облегчает настройку и подключение устройства. 
Важный момент: реле давления лучше располагать в местоположении, где можно легко снять показания с манометра, не спускаясь на дно углубления. 

Если говорить конкретно про насос, то его монтаж проводится в следующем порядке: 

· Перед узлом, где устанавливается реле давления с гидроаккумулятором, нужно непременно поставить фильтр мощного очищения. 

· Рекомендуется такой же фильтр расположить на той части трубопровода, которая берет начало от гидроаккумулятора и пролегает до входа в дом. Хотя и не обязательно этого делать. Схема подсоединения проводов обычно указывается на электросхеме насосного устройства. 

· Длина кабеля с хорошим заземлением, погружаемого в воду и подающего питание насосу, вычисляется путем опускания насосного оборудования. Учитывается расстояние от буровой до местоположения устройства управляющей панели. 

· Кабель крепится к насосу, а гидроизоляция производится с помощью термоусадочной муфты. Насос подсоединяется к трубе поступления воды.

· Насосное устройство подсоединяется к скважине стальным тросом таким образом, чтобы насос не оказывался к гидротехнической конструкции ближе, чем на метр. На скважине бурения устраивается оголовок.
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