Вам нужна сухая стяжка в Санкт-Петербурге? А слышали ли Вы о такой системе, как сухая стяжка КНАУФ? Если интересовались ремонтными работами, значит - обязательно слышали! Ведь это достаточно известная немецкая технология, успевшая зарекомендовать себя на строительном рынке, как один из методов, демонстрирующий наилучший результат. Давайте вместе разберемся, что же такое сухая стяжка пола КНАУФ, а также в чем ее преимущества и недостатки.
Сухая стяжка КНАУФ – это комплекс определенных манипуляций, основная задача которых выровнять и подготовить поверхность к настилу напольным покрытием. Примечательной особенностью данного метода стяжки является отказ от использования в рабочем процессе воды и дополнительных смесей, что является альтернативой традиционной цементно-песчаной стяжке.
 Для осуществления работы в обязательном порядке потребуются: гранулированный керамзит, гипсоволокнистые панели, демпферная лента, грунтовка и клеящая мастика КНАУФ, гидроизоляционная пленка, шпаклевка, крепительные шурупы. Очень важный нюанс: «создатели» сухой стяжки КНАУФ настоятельно рекомендуют использовать фирменные материалы и комплектующие. В противном случае производители не гарантируют положительный исходный результат работы, а также предполагают возможное сокращение эксплуатационных свойств напольного покрытия.
Стоит также обратить внимание на тот факт, что данный вид стяжки весьма чувствителен к влаге. Из-за этого возникает необходимость перед тем, как засыпать материал, произвести укладку пароизоляционных компонентов. Такая манипуляция позволит существенно продлить эксплуатационный термин как собственно стяжки, так и напольного покрытия в целом. 
Преимущества использования:
· Высокая прочность конструкции за счет комплексного скрепления всех элементов ГВЛ.
· Быстрый и удобный монтаж, который можно произвести, не прибегая к помощи специалистов (в среднем 1-2 дня).
· Применение данной системы позволяет повысить уровень звуко- и теплоизоляции благодаря использованию керамзита, что помогает лучше удерживать и сохранять тепло в помещении.
· Длительный эксплуатационный срок конечного изделия.
· Возможность после стяжки настилать практически любое напольное покрытие.
· Данная технология не подразумевает использования воды и «загрязняющих» веществ (в отличие от цементно-бетонной стяжки).
· Позволяет выровнять основание пола, а также устранить все его недостатки, тем самым создавая идеально гладкую поверхность для будущего напольного покрытия.
· Возможность скрывать в керамзитном слое трубы, провода и прочие элементы, которые способны «испортить» общий дизайн помещения и создавать неудобства.
Недостатки:
· Настоятельно не рекомендуется стелить в ванной комнате.
· Возможно незначительное оседание пыли на поверхности стен во время рабочего процесса.
· Стоимость материалов и комплектующих достаточно высока, хотя по завершению процесса стяжки не потребуется совершение дополнительных манипуляций, что уберегает от очередных трат.
· Высота собственно стяжки достаточно большая, так что нужно обязательно учитывать это и сопоставлять с высотой стен и потолка помещения.
· Потребность полного демонтажа и перестилания напольного покрытия в случае значительного «затопления» водой (из-за возникновения плесени между стяжкой и полом).
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